{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,21,45,22],[44,21,44,22],[47,13,47,15],[45,13,45,15],[47,21,47,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[44,13,44,15],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[42,13,42,15],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[43,13,43,15],[42,21,42,22],[43,21,43,22],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 492"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\", ДП \"Єдельвейс\", ПТСВКП \"Вагінтур\""]
["ГВС-Теково Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 492"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9049.8711509999994},37.89,{"$f":"S11/3.6","v":10.525},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,95.052899999999994,2.5564,0.73540000000000005,0.1056,0.1169,2.5999999999999999E-3,2.5899999999999999E-2,1.95E-2,3.2399999999999998E-2,4.7999999999999996E-3,0.87150000000000005,0.47610000000000002,0.7077,{"$f":"P12*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P12/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S12*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S12/3.6","v":10.558333333333332},{"$f":"V12*238.8459","v":11846.75664},49.6,{"$f":"V12/3.6","v":13.777777777777779},-18.600000000000001,null,null,null,0,99.999999999999972]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P13/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S13*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S13/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.140600000000006,2.4605000000000001,0.74670000000000003,0.10780000000000001,0.1186,1.6999999999999999E-3,2.5999999999999999E-2,1.9199999999999998E-2,2.2200000000000001E-2,6.6E-3,0.87870000000000004,0.47139999999999999,0.70699999999999996,{"$f":"P19*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,{"$f":"P19/3.6","v":9.5166666666666657},{"$f":"S19*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.549999999999999},{"$f":"V19*238.8459","v":11841.979722},49.58,{"$f":"V19/3.6","v":13.772222222222222},-18.8,null,0.23499999999999999,0.27300000000000002,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,{"$f":"P20/3.6","v":9.5166666666666657},{"$f":"S20*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.563699999999997,2.3275000000000001,0.73009999999999997,0.11,0.1137,2E-3,2.3699999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,1.8200000000000001E-2,1.4E-3,0.77090000000000003,0.32150000000000001,0.70340000000000003,{"$f":"P26*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P26/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S26*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.561111111111112},{"$f":"V26*238.8459","v":11882.583525},49.75,{"$f":"V26/3.6","v":13.819444444444445},-18.600000000000001,null,null,null,0,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P27/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S27*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,96.251400000000004,2.0748000000000002,0.61909999999999998,9.3799999999999994E-2,8.8300000000000003E-2,1.1000000000000001E-3,1.6E-2,1.18E-2,9.4999999999999998E-3,4.1000000000000003E-3,0.6784,0.1517,0.69689999999999996,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,{"$f":"V33*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,{"$f":"V33/3.6","v":13.85},-20,null,0.215,0.23200000000000001,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5},{"$f":"S34*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S34/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.8736799207618,34.264241839281155,9.5178449553558782,9072.0194034904798,37.982730302217796,10.55075841728272]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шишола В.Й.",null,null,null,null,null,null,null,"01.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ЛВДС",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель Є.В.",null,null,null,null,null,null,null,"01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 492"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Підполоззя",37.979999999999997,9072,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 492",null,37.979999999999997,9072,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Шишола В.Й.",null,"01.03.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ЛВДС",null,null,"Журавель Є.В.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]