{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":30,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,2,9,2],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[3,10,3,20],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №520"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\" "]
["ГКС Ужгород Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"маршрут №520"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"УПУ\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S11*238.8459","v":9059.4249870000003},37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S12*238.8459","v":9059.4249870000003},37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$39+$N$39-K16","v":0}," "]
[7,96.174600000000012,2.008,0.64400000000000002,0.1003,9.9599999999999994E-2,1.8E-3,1.9900000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.46E-2,2.5999999999999999E-3,0.7087,0.2109,0.69830000000000003,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,{"$f":"V17*238.8459","v":11894.525819999999},49.8,13.833333333333332,-22.6,"˂-22,6",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$39+$N$39","v":100.00000000000001},"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S18*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S19*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$39+$N$39-K23","v":0}," "]
[14,95.824600000000004,2.0863999999999998,0.70820000000000005,0.10639999999999999,0.1106,2.3999999999999998E-3,2.3E-2,1.67E-2,1.6299999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,0.79179999999999995,0.30819999999999997,0.70150000000000001,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11870.641230000001,49.7,13.805555555555555,-21.9,null,null,null,0,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S25*238.8459","v":9059.4249870000003},37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S26*238.8459","v":9059.4249870000003},37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$39+$N$39-K30","v":0}," "]
[21,96.11330000000001,2.105,0.62290000000000001,9.6600000000000005E-2,9.6000000000000002E-2,1.6999999999999999E-3,1.9199999999999998E-2,1.47E-2,1.3599999999999999E-2,2.0999999999999999E-3,0.71540000000000004,0.19950000000000001,0.69830000000000003,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,11896.914279000001,49.81,13.836111111111112,-22.5,"˂-22,5",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$39+$N$39","v":100.00000000000001},"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S32*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S33*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B37:M37)+$K$39+$N$39-K37","v":0}," "]
[28,96.349600000000009,2.0203000000000002,0.5958,9.2499999999999999E-2,8.8499999999999995E-2,8.0000000000000004E-4,1.6799999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,5.4000000000000003E-3,0.66639999999999999,0.14169999999999999,0.69620000000000004,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11908.856573999999,49.86,13.85,-22.7,null,null,null,0,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.349107698733,34.199243561219731,9.499789878116589,9058.1094109270634,37.924491946175579,10.534581096159885]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 520"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Жнятино",37.92,9058,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 520",null,37.92,9058,10.53]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ Закарпатського ЛВУМГ ЛВУМГ                                                                                              ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"01.03.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]