{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":30,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[3,10,3,20],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,2,9,2],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 523"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\", ДП \"Укравтогаз\" та ТзОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\" "]
["ГКС Ужгород п/м  Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"маршрут №523"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-І\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,96.221900000000005,2.0750000000000002,0.67479999999999996,9.3200000000000005E-2,9.9400000000000002E-2,2.5000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.26E-2,1.12E-2,null,0.66249999999999998,0.12870000000000001,0.6976,{"$f":"P11*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,9.5166666666666657,{"$f":"S11*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,10.552777777777779,{"$f":"V11*238.8459","v":11923.187328},49.92,13.866666666666667,-16.2,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":100},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[2,96.293800000000005,2.0287000000000002,0.65569999999999995,9.0499999999999997E-2,9.6699999999999994E-2,2.3999999999999998E-3,1.7600000000000001E-2,1.23E-2,1.1299999999999999E-2,null,0.66510000000000002,0.12590000000000001,0.69699999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,9.5083333333333329,{"$f":"S12*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,10.544444444444444,{"$f":"V12*238.8459","v":11918.41041},49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[3,96.275800000000004,2.0264000000000002,0.65080000000000005,8.9499999999999996E-2,9.6199999999999994E-2,2.3999999999999998E-3,1.7899999999999999E-2,1.26E-2,1.17E-2,null,0.67820000000000003,0.13850000000000001,0.69710000000000005,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[4,96.2089,2.0606,0.65939999999999999,9.0200000000000002E-2,9.74E-2,2.3E-3,1.8100000000000002E-2,1.2800000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,null,0.68500000000000005,0.15279999999999999,0.69769999999999999,{"$f":"P14*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,9.5083333333333329,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[5,96.340599999999995,1.9952000000000001,0.64439999999999997,8.9200000000000002E-2,9.4899999999999998E-2,2.3999999999999998E-3,1.77E-2,1.23E-2,1.18E-2,null,0.6673,0.1242,0.6966,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},"ОК"]
[6,96.355400000000003,1.9941,0.64270000000000005,8.9499999999999996E-2,9.4600000000000004E-2,2.3999999999999998E-3,1.7299999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,1.09E-2,null,0.66669999999999996,0.1142,0.69640000000000002,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$39+$N$39-K16","v":100.00000000000003},"ОК"]
[7,96.287899999999993,2.0388000000000002,0.66090000000000004,9.1600000000000001E-2,9.6699999999999994E-2,2.3999999999999998E-3,1.77E-2,1.23E-2,1.0800000000000001E-2,null,0.66069999999999995,0.1202,0.69699999999999995,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},"ОК"]
[8,96.002099999999999,2.1696,0.69350000000000001,9.4200000000000006E-2,0.10290000000000001,2.5000000000000001E-3,1.9400000000000001E-2,1.3599999999999999E-2,1.24E-2,8.0999999999999996E-3,0.70069999999999999,0.18099999999999999,0.69930000000000003,{"$f":"P18*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,{"$f":"S18*238.8459","v":9076.1442000000006},38,10.555555555555555,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,-16.8,"˂-16,8",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,100,"ОК"]
[9,95.798100000000005,2.2664,0.71220000000000006,9.5000000000000001E-2,0.1066,2.3999999999999998E-3,2.06E-2,1.4500000000000001E-2,1.3599999999999999E-2,null,0.7389,0.23169999999999999,0.70109999999999995,{"$f":"P19*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,9.5222222222222221,{"$f":"S19*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,10.558333333333332,11901.691197,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,96.208500000000001,2.0909,0.68569999999999998,9.5799999999999996E-2,0.1016,2.3E-3,1.9E-2,1.2999999999999999E-2,1.06E-2,null,0.65890000000000004,0.1137,0.69769999999999999,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11927.964246,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,96.300399999999996,2.0358000000000001,0.6623,9.1999999999999998E-2,9.7100000000000006E-2,2.2000000000000001E-3,1.78E-2,1.24E-2,9.9000000000000008E-3,null,0.65359999999999996,0.11650000000000001,0.69689999999999996,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,96.231099999999998,2.0878000000000001,0.6754,9.35E-2,9.8799999999999999E-2,2.3E-3,1.7999999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,null,0.64900000000000002,0.12189999999999999,0.69750000000000001,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11927.964246,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,96.257400000000004,2.0640000000000001,0.66669999999999996,9.2399999999999996E-2,9.7799999999999998E-2,2.5000000000000001E-3,1.7899999999999999E-2,1.24E-2,9.5999999999999992E-3,null,0.65759999999999996,0.1217,0.69720000000000004,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$39+$N$39-K23","v":100.00000000000003},"ОК"]
[14,96.299199999999999,2.0348999999999999,0.6552,9.0700000000000003E-2,9.6199999999999994E-2,2.3999999999999998E-3,1.7899999999999999E-2,1.21E-2,9.4999999999999998E-3,null,0.66459999999999997,0.1173,0.69679999999999997,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999972},"ОК"]
[15,96.316000000000003,2.0255000000000001,0.65080000000000005,8.9899999999999994E-2,9.5200000000000007E-2,2.3999999999999998E-3,1.7500000000000002E-2,1.21E-2,9.2999999999999992E-3,null,0.66620000000000001,0.11509999999999999,0.69669999999999999,{"$f":"P25*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,9.5083333333333329,{"$f":"S25*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,10.544444444444444,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,-17.2,null,null,null,0,100,"ОК"]
[16,96.338999999999999,2.0125000000000002,0.6472,8.9300000000000004E-2,9.4299999999999995E-2,2.3E-3,1.7399999999999999E-2,1.2E-2,9.4999999999999998E-3,null,0.66310000000000002,0.1134,0.69650000000000001,{"$f":"P26*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,9.5055555555555546,{"$f":"S26*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,10.541666666666668,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,96.348500000000001,2.0102000000000002,0.64690000000000003,8.8999999999999996E-2,9.3600000000000003E-2,2.3E-3,1.7299999999999999E-2,1.2E-2,9.9000000000000008E-3,null,0.65680000000000005,0.1135,0.69640000000000002,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,96.366900000000001,1.9990000000000001,0.64259999999999995,8.8599999999999998E-2,9.3100000000000002E-2,2.3E-3,1.7100000000000001E-2,1.2E-2,9.7000000000000003E-3,null,0.65700000000000003,0.11169999999999999,0.69630000000000003,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,96.3827,1.9867999999999999,0.63900000000000001,8.8300000000000003E-2,9.2899999999999996E-2,2.3E-3,1.7100000000000001E-2,1.17E-2,9.7999999999999997E-3,null,0.65880000000000005,0.1106,0.69610000000000005,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,96.338099999999997,2.0167000000000002,0.64729999999999999,8.8999999999999996E-2,9.3600000000000003E-2,2.3E-3,1.7100000000000001E-2,1.2E-2,1.01E-2,null,0.66,0.1138,0.69650000000000001,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$39+$N$39-K30","v":99.999999999999986},"ОК"]
[21,96.347099999999998,2.0084,0.64649999999999996,8.9099999999999999E-2,9.3799999999999994E-2,2.5000000000000001E-3,1.72E-2,1.2200000000000001E-2,1.0800000000000001E-2,null,0.66010000000000002,0.1123,0.69640000000000002,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$39+$N$39","v":100.00000000000001},"ОК"]
[22,96.240800000000007,2.0609000000000002,0.65339999999999998,9.0999999999999998E-2,9.4600000000000004E-2,2.3999999999999998E-3,1.77E-2,1.21E-2,1.11E-2,null,0.66920000000000002,0.14680000000000001,0.69730000000000003,{"$f":"P32*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,9.5083333333333329,{"$f":"S32*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,10.544444444444444,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,-16.600000000000001,"˂-16,6",null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,96.167000000000002,2.0977000000000001,0.65920000000000001,9.2899999999999996E-2,9.5100000000000004E-2,2.3999999999999998E-3,1.9099999999999999E-2,1.26E-2,1.2E-2,null,0.67310000000000003,0.16889999999999999,0.69799999999999995,{"$f":"P33*238.8459","v":8178.0836160000008},34.24,9.5111111111111111,{"$f":"S33*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,10.547222222222222,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[24,96.310500000000005,2.024,0.63390000000000002,8.5999999999999993E-2,8.8499999999999995E-2,2.3E-3,1.6799999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,null,0.67449999999999999,0.1414,0.6966,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,96.393299999999996,1.9851000000000001,0.63100000000000001,8.5099999999999995E-2,8.8999999999999996E-2,2.3E-3,1.6E-2,1.11E-2,8.8000000000000005E-3,null,0.6663,0.112,0.69589999999999996,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,96.274900000000002,2.0575999999999999,0.65890000000000004,8.9899999999999994E-2,9.4600000000000004E-2,2.3999999999999998E-3,1.7100000000000001E-2,1.1900000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,null,0.66459999999999997,0.11840000000000001,0.69699999999999995,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[27,96.290499999999994,2.0466000000000002,0.65700000000000003,8.9800000000000005E-2,9.4600000000000004E-2,2.2000000000000001E-3,1.7100000000000001E-2,1.21E-2,0.01,null,0.66169999999999995,0.11840000000000001,0.69689999999999996,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B37:M37)+$K$39+$N$39-K37","v":99.999999999999986},"ОК"]
[28,96.308899999999994,2.0337999999999998,0.65659999999999996,8.9700000000000002E-2,9.4700000000000006E-2,2.5000000000000001E-3,1.7100000000000001E-2,1.2E-2,1.2E-2,null,0.65539999999999998,0.1173,0.69679999999999997,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11923.187328,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.8085470071692,34.234661541216191,9.509628205893387,9067.6264079196881,37.964337708621692,10.545649363506024]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 523"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Ужгород",37.96,9068,10.55]
[null,"ГРС П.-Комарівці",37.96,9068,10.55]
[null,"ГРС Геївці",37.96,9068,10.55]
[null,"ГРС Чоп",37.96,9068,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 523",null,37.96,9068,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ Закарпатського ЛВУМГ ЛВУМГ                                                                                              ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"01.03.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]