{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":30,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,2,9,2],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[3,10,3,20],[2,7,2,23],[8,7,9,7],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 524"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\" та ТзОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\" "]
["ГКС Ужгород п/м  Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"маршрут №524"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-І\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,96.213400000000007,2.0701000000000001,0.64229999999999998,0.1017,9.9000000000000005E-2,5.5999999999999999E-3,1.84E-2,1.23E-2,1.14E-2,null,0.67359999999999998,0.1522,0.69769999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8178.0836160000008},34.24,9.5111111111111111,{"$f":"S11*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S11/3.6","v":10.547222222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11916.021951000001},49.89,13.858333333333333,-16,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[2,96.298000000000002,2.0101,0.62,9.8500000000000004E-2,9.6299999999999997E-2,5.4999999999999997E-3,1.7999999999999999E-2,1.21E-2,1.1299999999999999E-2,null,0.68200000000000005,0.1482,0.69699999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S12*238.8459","v":9059.4249870000003},37.93,{"$f":"S12/3.6","v":10.536111111111111},{"$f":"V12*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$39+$N$39","v":100.00000000000001},"ОК"]
[3,96.168999999999997,2.0724999999999998,0.63249999999999995,9.9699999999999997E-2,9.8699999999999996E-2,5.7999999999999996E-3,1.8599999999999998E-2,1.24E-2,1.2699999999999999E-2,null,0.69899999999999995,0.17910000000000001,0.69810000000000005,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11904.079656000002,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},"ОК"]
[4,96.255099999999999,2.0333999999999999,0.62260000000000004,9.8900000000000002E-2,9.6600000000000005E-2,5.4000000000000003E-3,1.7999999999999999E-2,1.14E-2,1.2999999999999999E-2,null,0.68510000000000004,0.1605,0.69740000000000002,{"$f":"P14*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[5,96.344899999999996,1.9935,0.61270000000000002,9.8199999999999996E-2,9.4600000000000004E-2,5.0000000000000001E-3,1.7299999999999999E-2,1.09E-2,1.2E-2,null,0.67510000000000003,0.1358,0.6966,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$39+$N$39","v":100.00000000000001},"ОК"]
[6,96.272599999999997,2.0375999999999999,0.62709999999999999,0.1003,9.69E-2,5.7000000000000002E-3,1.7999999999999999E-2,1.18E-2,1.18E-2,null,0.67630000000000001,0.1419,0.69720000000000004,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$39+$N$39-K16","v":100},"ОК"]
[7,96.226900000000001,2.0689000000000002,0.64300000000000002,0.10249999999999999,9.9400000000000002E-2,5.7999999999999996E-3,1.84E-2,1.1900000000000001E-2,1.21E-2,null,0.66790000000000005,0.14319999999999999,0.6976,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[8,96.312200000000004,2.0070999999999999,0.62339999999999995,9.98E-2,9.6500000000000002E-2,5.4000000000000003E-3,1.7999999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,1.15E-2,null,0.68030000000000002,0.13450000000000001,0.69689999999999996,{"$f":"P18*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S18*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,10.538888888888888,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,-16.5,"˂-16,5",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,100.00000000000001,"ОК"]
[9,96.172399999999996,2.0954999999999999,0.65390000000000004,0.1045,0.1018,5.7999999999999996E-3,1.9E-2,1.21E-2,1.2E-2,null,0.67810000000000004,0.1449,0.69810000000000005,{"$f":"P19*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,9.5166666666666657,{"$f":"S19*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,10.552777777777779,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,96.255499999999998,2.0501,0.64200000000000002,0.1026,9.9500000000000005E-2,5.5999999999999999E-3,1.84E-2,1.2200000000000001E-2,1.0999999999999999E-2,null,0.66790000000000005,0.13519999999999999,0.69740000000000002,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,96.1995,2.0952999999999999,0.65180000000000005,0.10340000000000001,0.10009999999999999,5.8999999999999999E-3,1.83E-2,1.2500000000000001E-2,1.04E-2,null,0.66059999999999997,0.14219999999999999,0.69779999999999998,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,96.234899999999996,2.0727000000000002,0.64129999999999998,0.1021,9.8599999999999993E-2,5.7000000000000002E-3,1.8100000000000002E-2,1.24E-2,9.7999999999999997E-3,null,0.66449999999999998,0.1399,0.69750000000000001,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,96.250200000000007,2.0554000000000001,0.63229999999999997,0.1009,9.7699999999999995E-2,6.0000000000000001E-3,1.8100000000000002E-2,1.2200000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,null,0.67479999999999996,0.14219999999999999,0.69730000000000003,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$39+$N$39-K23","v":100.00000000000003},"ОК"]
[14,96.282499999999999,2.0348000000000002,0.62529999999999997,9.98E-2,9.64E-2,5.7999999999999996E-3,1.7899999999999999E-2,1.18E-2,1.0500000000000001E-2,null,0.6774,0.13780000000000001,0.69699999999999995,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986},"ОК"]
[15,96.298299999999998,2.0284,0.62090000000000001,9.9000000000000005E-2,9.5000000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,1.7600000000000001E-2,1.17E-2,1.4200000000000001E-2,null,0.67359999999999998,0.13589999999999999,0.69699999999999995,{"$f":"P25*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,9.5055555555555546,{"$f":"S25*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,10.541666666666668,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,-16.8,null,null,null,0,100.00000000000001,"ОК"]
[16,96.307000000000002,2.0236999999999998,0.62239999999999995,9.9099999999999994E-2,9.5200000000000007E-2,5.5999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.17E-2,1.6899999999999998E-2,null,0.66659999999999997,0.13420000000000001,0.69699999999999995,{"$f":"P26*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,9.5055555555555546,{"$f":"S26*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,10.541666666666668,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[17,96.323899999999995,2.0169000000000001,0.62150000000000005,9.8100000000000007E-2,9.4200000000000006E-2,5.1000000000000004E-3,1.7600000000000001E-2,1.14E-2,1.23E-2,null,0.66539999999999999,0.1336,0.69669999999999999,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[18,96.35,1.9982,0.61629999999999996,9.74E-2,9.3700000000000006E-2,5.4000000000000003E-3,1.7399999999999999E-2,1.14E-2,1.17E-2,null,0.66749999999999998,0.13100000000000001,0.69650000000000001,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,96.327500000000001,2.0135000000000001,0.61960000000000004,9.7900000000000001E-2,9.4200000000000006E-2,5.0000000000000001E-3,1.7500000000000002E-2,1.15E-2,1.15E-2,null,0.66910000000000003,0.13270000000000001,0.69669999999999999,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,96.307500000000005,2.0278,0.62260000000000004,9.8100000000000007E-2,9.4399999999999998E-2,5.4000000000000003E-3,1.7500000000000002E-2,1.1599999999999999E-2,1.17E-2,null,0.66969999999999996,0.13370000000000001,0.69679999999999997,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$39+$N$39-K30","v":100.00000000000001},"ОК"]
[21,96.325500000000005,2.0169999999999999,0.61829999999999996,9.8000000000000004E-2,9.4799999999999995E-2,5.5999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.17E-2,1.14E-2,null,0.67059999999999997,0.1295,0.69669999999999999,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[22,96.371499999999997,1.9924999999999999,0.60450000000000004,9.4500000000000001E-2,9.11E-2,5.4999999999999997E-3,1.67E-2,1.11E-2,1.06E-2,6.1999999999999998E-3,0.67589999999999995,0.12609999999999999,0.69620000000000004,{"$f":"P32*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S32*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,-16.2,"˂-16,2",null,null,null,100.00619999999999," "]
[23,96.387500000000003,1.9928999999999999,0.5978,9.11E-2,8.6900000000000005E-2,5.1000000000000004E-3,1.55E-2,1.0200000000000001E-2,9.4999999999999998E-3,null,0.67689999999999995,0.12659999999999999,0.69589999999999996,{"$f":"P33*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,9.4944444444444436,{"$f":"S33*238.8459","v":9052.2596099999992},37.9,10.527777777777777,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[24,96.362099999999998,2.0105,0.60389999999999999,9.1600000000000001E-2,8.7400000000000005E-2,4.4999999999999997E-3,1.55E-2,1.03E-2,9.7000000000000003E-3,null,0.67620000000000002,0.1283,0.69610000000000005,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[25,96.340400000000002,2.012,0.60299999999999998,9.2799999999999994E-2,8.7800000000000003E-2,5.0000000000000001E-3,1.61E-2,1.03E-2,1.03E-2,null,0.67900000000000005,0.14330000000000001,0.69640000000000002,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,96.244900000000001,2.0615999999999999,0.62270000000000003,9.8199999999999996E-2,9.3399999999999997E-2,5.0000000000000001E-3,1.78E-2,1.15E-2,1.18E-2,null,0.67710000000000004,0.156,0.69730000000000003,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,96.165099999999995,2.1168999999999998,0.64390000000000003,0.1019,9.7900000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,1.8800000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,null,0.67159999999999997,0.1535,0.69810000000000005,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B37:M37)+$K$39+$N$39-K37","v":99.999999999999986},"ОК"]
[28,96.198999999999998,2.0941000000000001,0.63639999999999997,0.1007,9.6600000000000005E-2,5.1000000000000004E-3,1.84E-2,1.18E-2,1.35E-2,null,0.67200000000000004,0.15240000000000001,0.69779999999999998,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999972},"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.0539287177071,34.218941705583838,9.5052615848843995,9063.7797539854619,37.948232538157299,10.541175705043694]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"01.03.17."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 524"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Мукачево",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Зняцево",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Залужжя",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Бобовище",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Карпати",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Берегово",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Береги",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Свалява",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Керецьки",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Росош",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Міжгір\\я",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Майдан",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Репинне",37.950000000000003,9064,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 524",null,37.950000000000003,9064,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ Закарпатського ЛВУМГ ЛВУМГ                                                                                              ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"01.03.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]