{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,12,2,18],[3,11,3,19],[4,10,4,20],[4,21,4,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[7,14,7,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 608"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\", ПРаТ \"Енерготехнології\""]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  608"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.02.2017р.   по   28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.669600000000003,2.2844000000000002,0.71220000000000006,0.1084,0.1179,1.4E-3,2.6100000000000002E-2,2.0199999999999999E-2,1.46E-2,8.2000000000000007E-3,0.85509999999999997,0.18210000000000001,0.70189999999999997,8190,34.29,{"$f":"P11/3.6","v":9.5250000000000004},9077,38.0045,{"$f":"S11/3.6","v":10.556805555555556},{"$f":"V11/0.0041868","v":11890.536925575618},49.783299999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.828694444444443},-23.7,-17.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00020000000002}]
[2,95.914900000000003,2.1413000000000002,0.66830000000000001,0.1021,0.1091,1E-3,2.4199999999999999E-2,1.8800000000000001E-2,1.15E-2,7.9000000000000008E-3,0.83340000000000003,0.16750000000000001,0.69979999999999998,8174,34.22,9.5055555555555546,9060,37.932600000000001,10.536833333333334,11885.664469284418,49.762900000000002,13.823027777777778,null,null,null,null,"відсутні",100]
[3,96.048199999999994,2.0669,0.64500000000000002,9.9400000000000002E-2,0.10489999999999999,1E-3,2.3199999999999998E-2,1.7999999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,7.4999999999999997E-3,0.81740000000000002,0.16200000000000001,0.69869999999999999,8165,34.185000000000002,9.4958333333333336,9050,37.892400000000002,10.525666666666668,11882.583357217924,49.75,13.819444444444445,null,null,null,null,null,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165,34.185000000000002,9.4958333333333336,9050,37.892400000000002,10.525666666666668,11882.965510652528,49.751600000000003,13.81988888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165,34.185000000000002,9.4958333333333336,9050,37.892400000000002,10.525666666666668,11882.965510652528,49.751600000000003,13.81988888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.246499999999997,1.9542999999999999,0.6079,9.4899999999999998E-2,9.6299999999999997E-2,1E-3,2.01E-2,1.5699999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,1.12E-2,0.79659999999999997,0.1492,0.69699999999999995,8152,34.130000000000003,9.4805555555555561,9036,37.8337,10.509361111111112,11878.976784178849,49.734900000000003,13.815250000000001,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[7,96.263599999999997,1.9361999999999999,0.59389999999999998,9.1800000000000007E-2,9.4299999999999995E-2,1.4E-3,1.9699999999999999E-2,1.46E-2,1.3100000000000001E-2,1.2E-2,0.81110000000000004,0.1482,0.69689999999999996,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.74,37.839199999999998,10.510888888888887,11881.675742810739,49.746200000000002,13.818388888888888,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,96.390500000000003,1.8731,0.58079999999999998,9.0999999999999998E-2,9.2799999999999994E-2,1.2999999999999999E-3,1.9400000000000001E-2,1.44E-2,1.32E-2,1.03E-2,0.77129999999999999,0.1419,0.69599999999999995,8146.94,34.11,9.4749999999999996,9035,37.829500000000003,10.508194444444445,11886,49.764200000000002,13.823388888888889,-23.7,-19.3,"< 0,0001",1.5E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[9,93.710099999999997,3.4325999999999999,0.95320000000000005,0.11409999999999999,0.1464,1.5E-3,3.2899999999999999E-2,2.8299999999999999E-2,4.19E-2,1.0999999999999999E-2,1.3240000000000001,0.20399999999999999,0.71589999999999998,8271,34.630000000000003,9.6194444444444454,9167,38.379800000000003,10.661055555555556,11891,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,99.999999999999957,"ОК"]
[10,94.145499999999998,3.1476999999999999,0.86680000000000001,0.10440000000000001,0.12180000000000001,1.4E-3,2.6200000000000001E-2,2.12E-2,3.1600000000000003E-2,3.0000000000000001E-3,1.3080000000000001,0.22239999999999999,0.71199999999999997,8230,34.459000000000003,9.5719444444444459,9123,38.195700000000002,10.609916666666667,11865,49.677,13.799166666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230,34.459000000000003,9.5719444444444459,9123,38.195700000000002,10.609916666666667,11865,49.677,13.799166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,94.629300000000001,2.6560000000000001,0.74660000000000004,9.5100000000000004E-2,0.114,1.2999999999999999E-3,2.6499999999999999E-2,2.1600000000000001E-2,3.2399999999999998E-2,1.35E-2,1.3945000000000001,0.26910000000000001,0.70850000000000002,8170,34.207999999999998,9.5022222222222208,9058,37.924900000000001,10.534694444444444,11810,49.448,13.735555555555555,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[13,95.578000000000003,2.2349000000000001,0.65839999999999999,9.2799999999999994E-2,0.1017,1.1999999999999999E-3,2.24E-2,1.72E-2,2.0500000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,1.0545,0.2051,0.70179999999999998,8156.97,34.15,9.4861111111111107,9045.07,37.869900000000001,10.519416666666666,11849.91,49.61,13.780555555555555,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[14,95.867500000000007,2.0948000000000002,0.61009999999999998,8.7900000000000006E-2,9.3200000000000005E-2,1.1999999999999999E-3,2.01E-2,1.55E-2,1.6400000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,0.99399999999999999,0.1867,0.69940000000000002,8143.76,34.095999999999997,9.4711111111111101,9031.17,37.811700000000002,10.50325,11851.65,49.62,13.783333333333331,null,null,null,null,"відсутні",100.00010000000002," "]
[15,95.701400000000007,2.1547999999999998,0.62209999999999999,8.6699999999999999E-2,9.3600000000000003E-2,1.1000000000000001E-3,2.0299999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,1.7600000000000001E-2,2.07E-2,1.07,0.19620000000000001,0.70040000000000002,8141.78,34.088000000000001,9.4688888888888894,9028.76,37.801600000000001,10.500444444444444,11839.54,49.569000000000003,13.769166666666667,-20.7,-16,null,null,null,100.0001," "]
[16,94.743600000000001,2.8885999999999998,0.80959999999999999,0.1021,0.1143,1.4E-3,2.4500000000000001E-2,1.9300000000000001E-2,2.5700000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1.0672999999999999,0.191,0.70789999999999997,8223.49,34.43,9.5638888888888882,9116.32,38.168199999999999,10.602277777777777,11891.28,49.786000000000001,13.829444444444444,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[17,94.986900000000006,2.68,0.77510000000000001,0.1014,0.11509999999999999,1.6000000000000001E-3,2.47E-2,1.9199999999999998E-2,2.5999999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,1.0769,0.1852,0.70620000000000005,8206.48,34.36,9.5444444444444443,9098.1200000000008,38.090200000000003,10.580611111111113,11881.48,49.744999999999997,13.818055555555555,null,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.48,34.36,9.5444444444444443,9098.1200000000008,38.090200000000003,10.580611111111113,11881.48,49.744999999999997,13.818055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.48,34.36,9.5444444444444443,9098.1200000000008,38.090200000000003,10.580611111111113,11881.48,49.744999999999997,13.818055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.485200000000006,2.4668000000000001,0.71799999999999997,9.8599999999999993E-2,0.1043,1.5E-3,2.1299999999999999E-2,1.55E-2,1.7899999999999999E-2,8.6E-3,0.88839999999999997,0.1739,0.7026,8195.09,34.31,9.5305555555555568,9086.5300000000007,38.043500000000002,10.567638888888888,11897.03,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.246600000000001,1.9930000000000001,0.6109,9.2700000000000005E-2,9.4899999999999998E-2,1.5E-3,1.9099999999999999E-2,1.37E-2,1.3899999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,0.75090000000000001,0.1547,0.69720000000000004,8159.69,34.162999999999997,9.4897222222222215,9049.11,37.886800000000001,10.524111111111111,11894.07,49.798099999999998,13.832805555555554,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[22,96.388499999999993,1.8980999999999999,0.57369999999999999,8.5900000000000004E-2,8.6999999999999994E-2,1.2999999999999999E-3,1.6899999999999998E-2,1.2E-2,1.1299999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,0.76959999999999995,0.14779999999999999,0.69579999999999997,8143.67,34.0959,9.4710833333333326,9031.91,37.814799999999998,10.50411111111111,11883.51,49.753900000000002,13.820527777777778,-22.3,-16.600000000000001,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,96.276799999999994,1.9690000000000001,0.58630000000000004,8.6499999999999994E-2,8.9700000000000002E-2,1.5E-3,1.7899999999999999E-2,1.2800000000000001E-2,1.35E-2,8.0999999999999996E-3,0.78420000000000001,0.15359999999999999,0.6966,8149.8,34.122,9.4783333333333335,9038.43,37.842100000000002,10.511694444444444,11884.61,49.759,13.821944444444444,null,null,"< 0,0001",1.4E-3,null,99.999899999999954,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.437100000000001,1.8895,0.56950000000000001,8.4500000000000006E-2,8.5699999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.6799999999999999E-2,1.18E-2,1.1599999999999999E-2,2.2000000000000001E-3,0.74070000000000003,0.14929999999999999,0.69540000000000002,8144.76,34,9.4444444444444446,9033.2000000000007,37.8202,10.505611111111111,11887.86,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.76,34,9.4444444444444446,9033.2000000000007,37.8202,10.505611111111111,11887.86,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.76,34,9.4444444444444446,9033.2000000000007,37.8202,10.505611111111111,11887.86,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.076300000000003,2.093,0.65129999999999999,9.9000000000000005E-2,0.1031,1.6000000000000001E-3,2.0799999999999999E-2,1.52E-2,1.6400000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,0.74780000000000002,0.16800000000000001,0.69879999999999998,8174.48,34.224899999999998,9.5069166666666653,9064.92,37.953000000000003,10.5425,11901.17,49.827800000000003,13.841055555555556,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,95.451300000000003,2.3818999999999999,0.79320000000000002,0.11360000000000001,0.14050000000000001,1.9E-3,3.09E-2,2.41E-2,2.5700000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.83779999999999999,0.19209999999999999,0.70450000000000002,8218,34.4086,9.5579444444444448,9111.56,38.148299999999999,10.59675,11913.68,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179,34.229999999999997,9.51,9068,37.96,10.55]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                               Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                       Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                               Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,8,0],[9,0,9,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 608"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС-1 м.Запоріжжя",37.96,9068,10.55]
[null,"ГРС с.Тернівка Вільнянського р-ну",37.97,9068,10.55]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.97,9068,10.55]
[null,"ПРаТ \"Енерготехнології\"",37.96,9067,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 608",null,37.96,9068,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                      Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                                    Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}