{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,20,4,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,11,3,19],[4,10,4,19],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 610"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Південьтрансенерго АТ \"Мотор-Січ\", АТ \"Мотор-Січ\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  610"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам     ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.02.2017р.   по   28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.991900000000001,2.1173000000000002,0.66239999999999999,0.1031,0.10780000000000001,1.2999999999999999E-3,2.3099999999999999E-2,1.7899999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,8.0000000000000002E-3,0.79320000000000002,0.16420000000000001,0.69930000000000003,8174,34.22,{"$f":"P11/3.6","v":9.5055555555555546},9060,37.93,{"$f":"S11/3.6","v":10.536111111111111},{"$f":"V11/0.0041868","v":11890.775771472247},49.784300000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.828972222222223},-22.7,-17.2,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9060,37.93,10.536111111111111,11890.775771472247,49.784300000000002,13.828972222222223,null,null,null,null,null,0]
[3,96.256600000000006,1.9599,0.61160000000000003,9.6000000000000002E-2,9.7799999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,2.1399999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,6.1000000000000004E-3,7.6E-3,0.77459999999999996,0.15090000000000001,0.69699999999999995,8156,34.145000000000003,9.4847222222222225,9040,37.85,10.513888888888889,11883.801471290722,49.755099999999999,13.82086111111111,null,null,null,null,"відсутні",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156,34.145000000000003,9.4847222222222225,9040,37.85,10.513888888888889,11883.801471290722,49.755099999999999,13.82086111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156,34.145000000000003,9.4847222222222225,9040,37.85,10.513888888888889,11883.77758670106,49.755000000000003,13.820833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.383700000000005,1.8877999999999999,0.58179999999999998,9.2399999999999996E-2,9.1300000000000006E-2,8.9999999999999998E-4,1.8800000000000001E-2,1.46E-2,5.1999999999999998E-3,1.06E-2,0.76839999999999997,0.1444,0.69589999999999996,8145,34.1,9.4722222222222232,9029,37.799999999999997,10.499999999999998,11877.901977644025,49.730400000000003,13.814,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145,34.1,9.4722222222222232,9029,37.799999999999997,10.499999999999998,11878,49.73,13.813888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[8,96.4602,1.847,0.56969999999999998,9.0300000000000005E-2,8.8900000000000007E-2,1.2999999999999999E-3,1.7999999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,1.06E-2,1.11E-2,0.75,0.13969999999999999,0.69540000000000002,8143.43,34.094900000000003,9.4708055555555557,9031.7199999999993,37.81,10.502777777777778,11886.48,49.765999999999998,13.823888888888888,-23.9,-19.100000000000001,"< 0,0001",2.2000000000000001E-3,null,99.999899999999982," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143,34.094900000000003,9.4708055555555557,9032,37.81,10.502777777777778,11866.48,49.765999999999998,13.823888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.271500000000003,3.1067,0.84260000000000002,0.1004,0.1144,1.2999999999999999E-3,2.3300000000000001E-2,1.8599999999999998E-2,2.1899999999999999E-2,3.2000000000000002E-3,1.2895000000000001,0.20660000000000001,0.71060000000000001,8221.0300000000007,34.42,9.5611111111111118,9112.9699999999993,38.15,10.597222222222221,11864.24,49.67,13.797222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0300000000007,34.42,9.5611111111111118,9112.9699999999993,38.15,10.597222222222221,11864.24,49.67,13.797222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0300000000007,34.42,9.5611111111111118,9112.9699999999993,38.15,10.597222222222221,11864.24,49.67,13.797222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.563900000000004,2.2294,0.64170000000000005,8.9399999999999993E-2,9.7199999999999995E-2,1.1999999999999999E-3,2.0899999999999998E-2,1.6400000000000001E-2,1.9800000000000002E-2,1.35E-2,1.0969,0.20960000000000001,0.7016,8148.47,34.116,9.4766666666666666,9035.83,37.83,10.508333333333333,11839.3,49.567999999999998,{"$f":"V23/3.6","v":13.768888888888888},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8148.47,34.116,9.4766666666666666,9035.83,37.83,10.508333333333333,11839.3,49.567999999999998,{"$f":"V24/3.6","v":13.768888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.960300000000004,2.0402,0.59140000000000004,8.4900000000000003E-2,8.8800000000000004E-2,1.1000000000000001E-3,1.8800000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,1.43E-2,1.41E-2,0.98970000000000002,0.18229999999999999,0.69850000000000001,8135.93,34.06,9.4611111111111121,9022.7900000000009,37.776000000000003,10.493333333333334,11847.95,49.604999999999997,13.779166666666665,-21.1,-15.9,null,null,"відсутні",100.0001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.93,34.06,9.4611111111111121,9022.7900000000009,37.776000000000003,10.493333333333334,11847.95,49.604999999999997,13.779166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.93,34.06,9.4611111111111121,9022.7900000000009,37.776000000000003,10.493333333333334,11847.95,49.604999999999997,13.779166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.93,34.06,9.4611111111111121,9022.7900000000009,37.776000000000003,10.493333333333334,11847.95,49.604999999999997,13.779166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.93,34.06,9.4611111111111121,9022.7900000000009,37.776000000000003,10.493333333333334,11847.95,49.604999999999997,13.779166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.357200000000006,2.5668000000000002,0.69930000000000003,8.8200000000000001E-2,9.2700000000000005E-2,1.1999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.34E-2,1.4800000000000001E-2,9.1999999999999998E-3,0.98370000000000002,0.1552,0.7026,8186.51,34.274999999999999,9.5208333333333321,9077.1,38,10.555555555555555,11884.47,49.758000000000003,13.821666666666667,null,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.51,34.274999999999999,9.5208333333333321,9077.1,38,10.555555555555555,11884.47,49.758000000000003,13.821666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.315200000000004,1.9638,0.59840000000000004,9.1499999999999998E-2,9.1600000000000001E-2,1.5E-3,1.7899999999999999E-2,1.29E-2,1.1599999999999999E-2,7.6E-3,0.73680000000000001,0.1512,0.69650000000000001,8155.73,34.1464,9.4851111111111113,9044.9,37.869199999999999,10.519222222222222,11893.88,49.7973,13.832583333333332,-20.399999999999999,-14.3,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.73,34.1464,9.4851111111111113,9044.9,37.869199999999999,10.519222222222222,11893.88,49.7973,13.832583333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.477400000000003,1.8787,0.56420000000000003,8.4199999999999997E-2,8.3599999999999994E-2,1.2999999999999999E-3,1.5900000000000001E-2,1.12E-2,9.7999999999999997E-3,2.2000000000000001E-3,0.72330000000000005,0.14799999999999999,0.69510000000000005,8143.57,34.095500000000001,9.4709722222222226,9031.9599999999991,37.814999999999998,10.504166666666666,11889.27,49.777999999999999,13.827222222222222,null,null,"< 0,0001",2E-3,null,99.999799999999993," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.57,34.095500000000001,9.4709722222222226,9031.9599999999991,37.814999999999998,10.504166666666666,11889.27,49.777999999999999,13.827222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.57,34.095500000000001,9.4709722222222226,9031.9599999999991,37.814999999999998,10.504166666666666,11889.27,49.777999999999999,13.827222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.192999999999998,2.0383,0.62519999999999998,9.6299999999999997E-2,9.7600000000000006E-2,1.6000000000000001E-3,1.9599999999999999E-2,1.38E-2,1.41E-2,7.9000000000000008E-3,0.73,0.16259999999999999,0.69769999999999999,8166.76,34.192599999999999,9.4979444444444443,9056.73,37.918700000000001,10.532972222222222,11899.35,49.8202,13.838944444444444,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.76,34.192599999999999,9.4979444444444443,9056.73,37.918700000000001,10.532972222222222,11899.35,49.8202,13.838944444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162,34.17,9.49,9049,37.89,10.52]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                               Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,10,0],[11,0,11,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 610"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 2 м.Запоріжжя",37.89,9049,10.52]
[null,"ГРС Канцерівка",37.880000000000003,9048,10.52]
[null,"ГРС с.Миколай-Поле",37.880000000000003,9048,10.52]
[null,"ГРС с.Лукашеве",37.880000000000003,9048,10.52]
[null,"Південьтрансенерго     АТ \"Мотор-Січ\"",37.86,9042,10.52]
[null,"АТ \"Мотор-Січ\"",37.79,9025,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 610",null,37.89,9049,10.52]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                              Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                  Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                              Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]