{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,18],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 217"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 217"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Торжок-Долина \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8236.24259265},34.483499999999999,9.58,9126,38.209800000000001,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8236.24259265},34.483499999999999,9.58,9126,38.209800000000001,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.24259265,34.483499999999999,9.58,9126,38.209800000000001,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.24259265,34.483499999999999,9.58,9126,38.209800000000001,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.24259265,34.483499999999999,9.58,9126,38.209800000000001,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.24259265,34.483499999999999,9.58,9126,38.209800000000001,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.278599999999997,2.5891000000000002,0.83040000000000003,0.13070000000000001,0.13339999999999999,4.0000000000000002E-4,2.6200000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,1.35E-2,9.1000000000000004E-3,0.74939999999999996,0.21990000000000001,0.7056,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61,11923,49.95,13.87,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0276313399991,34.482599999999998,9.58,9126,38.208799999999997,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.203999999999994,2.6238999999999999,0.83830000000000005,0.13070000000000001,0.13370000000000001,6.9999999999999999E-4,2.7099999999999999E-2,2.0299999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,8.6E-3,0.75180000000000002,0.2445,0.70640000000000003,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62,11920,49.93,13.86,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B27:M27)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5593978800007,34.493200000000002,9.58,9129,38.219700000000003,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.522900000000007,2.8931,0.85629999999999995,0.1232,0.13830000000000001,1E-3,3.0099999999999998E-2,2.2200000000000001E-2,2.3199999999999998E-2,9.5999999999999992E-3,0.89600000000000002,0.48399999999999999,0.71189999999999998,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,11860,49.68,13.79,null,null,0,0,0,99.999900000000025," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.7698687600005,34.456400000000002,9.57,9118,38.1755,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,94.528099999999995,2.8953000000000002,0.8508,0.12139999999999999,0.13539999999999999,6.9999999999999999E-4,2.9100000000000001E-2,2.1899999999999999E-2,2.0299999999999999E-2,9.1999999999999998E-3,0.89759999999999995,0.49030000000000001,0.71179999999999999,8226.4499107500014,34.442500000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.5673611111111114},{"$f":"S38*238.8459","v":9114.5028515400008},38.160600000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.600166666666667},11857,49.67,13.79,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.2567692803459,34.479372554774208,9.5777259351489246,9124.9122643295468,38.204075587489918,10.610332938100786]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. начальника Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                                    Тарапата Я.І.                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                    Чорна Г.В.                                                                                                 "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                           Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №217"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Чагрів",38.20411726289926,9124.8967713627098,10.612254795249795]
[null,"ГРС Озеряни ",38.20404013338652,9124.8783492948241,10.612233370385145]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 217",null,38.204078698142894,9124.887560328767,10.612244082817469]
[]
[]
[]
["В.о начальника Тернопільського ЛВУМГ                                                   Тарапата Я.І.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                   Чорна Г.В.                                                                                                    "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                     Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]