{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,19],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 218"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\",  ПАТ\"Тернопільгаз\", ПП\"ОККО-РІТЕЙЛ\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 218"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8235.7887854399996},34.4816,{"$f":"P11/3.6","v":9.5782222222222213},{"$f":"S11*238.8459","v":9125.75249343},38.207700000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.613250000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8235.7887854399996},34.4816,9.5782222222222213,{"$f":"S12*238.8459","v":9125.75249343},38.207700000000003,10.613250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9125.75249343,38.207700000000003,10.613250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9125.75249343,38.207700000000003,10.613250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9125.75249343,38.207700000000003,10.613250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9125.75249343,38.207700000000003,10.613250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.248599999999996,2.6133000000000002,0.83950000000000002,0.13250000000000001,0.13550000000000001,6.9999999999999999E-4,2.6100000000000002E-2,1.9400000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,0.7429,0.2177,0.70589999999999997,{"$f":"P17*238.8459","v":8240.565703440001},34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,11927,49.96,13.87,-10.3,-9.4,null,null,null,99.999899999999968," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.565703440001,34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.565703440001,34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.565703440001,34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.565703440001,34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.565703440001,34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.565703440001,34.501600000000003,9.5837777777777777,9130.8876802800005,38.229199999999999,10.619222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,94.552700000000002,2.8849,0.85419999999999996,0.1232,0.13700000000000001,1.2999999999999999E-3,2.9899999999999999E-2,2.23E-2,2.07E-2,9.2999999999999992E-3,0.88529999999999998,0.47910000000000003,0.7117,8229.3399461400004,34.454599999999999,{"$f":"P24/3.6","v":9.570722222222221},9117.6078482400007,38.1736,{"$f":"S24/3.6","v":10.603777777777777},11862,49.69,13.79,-6.4,-7.2,0,0,0,99.999900000000011," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3399461400004,34.454599999999999,9.570722222222221,9117.6078482400007,38.1736,10.603777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3399461400004,34.454599999999999,9.570722222222221,9117.6078482400007,38.1736,10.603777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3399461400004,34.454599999999999,9.570722222222221,9117.6078482400007,38.1736,10.603777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3399461400004,34.454599999999999,9.570722222222221,9117.6078482400007,38.1736,10.603777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3399461400004,34.454599999999999,9.570722222222221,9117.6078482400007,38.1736,10.603777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.3399461400004,34.454599999999999,9.570722222222221,9117.6078482400007,38.1736,10.603777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.420400000000001,2.9310999999999998,0.85250000000000004,0.1202,0.1371,5.0000000000000001E-4,3.0099999999999998E-2,2.2499999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,9.7999999999999997E-3,0.92810000000000004,0.52790000000000004,0.71260000000000001,8223.727067490001,34.431100000000001,{"$f":"P31/3.6","v":9.5641944444444444},9111.3500856600003,38.147399999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.596499999999999},11845,49.62,13.78,-7,-6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.727067490001,34.431100000000001,9.5641944444444444,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.727067490001,34.431100000000001,9.5641944444444444,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.727067490001,34.431100000000001,9.5641944444444444,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.727067490001,34.431100000000001,9.5641944444444444,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.727067490001,34.431100000000001,9.5641944444444444,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.727067490001,34.431100000000001,9.5641944444444444,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.832999999999998,4.0919999999999996,1.0383,0.1215,0.17219999999999999,1.6999999999999999E-3,4.2200000000000001E-2,3.3000000000000002E-2,3.9300000000000002E-2,8.6E-3,1.329,1.2892999999999999,0.73429999999999995,8245.5098135700009,34.522300000000001,{"$f":"P38/3.6","v":9.5895277777777785},9131.0787569999993,38.229999999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.619444444444444},11695,49.99,13.6,-8.6999999999999993,-7.6,null,null,null,100.00009999999999," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.2197101010806,34.470843795522889,9.5752343876452457,9122.2247375558782,38.192929991914774,10.609147219976327]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                               Тарапата Я.І.                                                                                     "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                            Чорна Г.В.                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Точка відбору для визначення температури точки роси вологи і вуглеводнів :  ГРС Тернопіль"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №218"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Рогатин ",38.193717444596096,9122.4128174002544,10.60946485742403]
[null,"ГРС Бурштин (л.№1)",38.193717444596096,9122.4978566033315,10.60946485742403]
[null,"ГРС Бурштин (л.№2)",38.194073486726509,9121.8752275885709,10.608740739890088]
[null,"ГРС Беньківці ",38.193838673228001,9122.4417723619481,10.609399631452222]
[null,"ГРС Лопушня (л.№1)",38.193089450345354,9122.2628235482407,10.60919151398482]
[null,"ГРП Княгтничі",38.194004421632755,9122.4813606888547,10.609445672675765]
[null,"ГРП Пуків ",38.193553030484395,9122.3735477637729,10.609320286245666]
[null,"АГНКС ОККО",38.192549590709298,9122.1338802875944,10.609041552974805]
["Тернопільська область ","ГРС Лопушня (л.№2)",38.193584466691213,9122.3810561728824,10.609329018525337]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 218",null,38.193569778778858,9122.3178158239389,10.609266458955195]
[]
[]
[]
["В.о начальника Тернопільського  ЛВУМГ                                                             Тарапата Я.І                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                                   Чорна Г.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                   Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]