{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,16,39,16],[7,13,9,13],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[4,10,4,20],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[38,17,39,17],[38,0,38,13],[8,11,9,11],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 401"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\", ПАТ \"Тернопільгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 401"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"УПУ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5083333333333329},{"$f":"S11*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,{"$f":"S11/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,-20.6,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5083333333333329},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S12/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,-21,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5083333333333329},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S13/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,{"$f":"P14/3.6","v":9.5083333333333329},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S14/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,{"$f":"P15/3.6","v":9.5083333333333329},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S15/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.096599999999995,2.0912999999999999,0.65029999999999999,0.10349999999999999,0.10100000000000001,1.6000000000000001E-3,1.9900000000000001E-2,1.43E-2,1.5299999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.74360000000000004,0.15859999999999999,0.6986,8174.7397733999996,34.225999999999999,9.5071999999999992,9061.1685620700009,37.9373,10.5381,{"$f":"V16*238.8459","v":11898.01297014},49.814599999999999,13.837400000000001,-20.100000000000001,-15.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.5083333333333329},{"$f":"S17*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,{"$f":"S17/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,-21,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.174000000000007,2.0609000000000002,0.6421,0.1009,9.7900000000000001E-2,1.5E-3,1.8200000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,1.18E-2,1.4E-3,0.72409999999999997,0.1547,0.69779999999999998,8170.8943544099993,34.209899999999998,{"$f":"P23/3.6","v":9.5027499999999989},9057.1081817699996,37.920299999999997,{"$f":"S23/3.6","v":10.533416666666666},{"$f":"V23*238.8459","v":11898.84893079},49.818100000000001,13.8338,-21.1,-16.600000000000001,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.8943544099993,34.209899999999998,9.5027499999999989,9057.1081817699996,37.920299999999997,10.533416666666666,null,null,null,-20.9,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.8943544099993,34.209899999999998,9.5027499999999989,9057.1081817699996,37.920299999999997,10.533416666666666,null,null,null,-21.2,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.8943544099993,34.209899999999998,9.5027499999999989,9057.1081817699996,37.920299999999997,10.533416666666666,null,null,null,-20.7,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.8943544099993,34.209899999999998,9.5027499999999989,9057.1081817699996,37.920299999999997,10.533416666666666,null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.8943544099993,34.209899999999998,9.5027499999999989,9057.1081817699996,37.920299999999997,10.533416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.8943544099993,34.209899999999998,9.5027499999999989,9057.1081817699996,37.920299999999997,10.533416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.322199999999995,2.0047000000000001,0.61570000000000003,9.64E-2,9.3399999999999997E-2,6.9999999999999999E-4,1.7399999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,3.3999999999999998E-3,3.8999999999999998E-3,0.68279999999999996,0.1469,0.69650000000000001,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,{"$f":"V30*238.8459","v":11899.804314389999},49.822099999999999,13.839499999999999,-20.9,-16.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,null,null,null,-20.8,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,null,null,null,-20.9,null,2.9100000000000003E-4,"<0,0002",0,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.1796318399993,34.177599999999998,9.4937777777777779,9048.9874211699989,37.886299999999999,10.523972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.171199999999999,2.0562999999999998,0.63690000000000002,0.1033,9.6600000000000005E-2,1.4E-3,1.7100000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,1.29E-2,4.1000000000000003E-3,0.73719999999999997,0.15079999999999999,0.69779999999999998,{"$f":"P37*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P37/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S37*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S37/3.6","v":10.531277777777778},{"$f":"V37*238.8459","v":11896.69931769},49.809100000000001,13.8338,-20.8,-16.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S38*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S38/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,-20.7,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.5938722205428,34.212828741127829,9.5035627981548885,9057.6848433187679,37.922714366538287,10.534086027205658]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[16,0,16,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,9,0],[10,0,15,0],[20,3,20,5],[20,7,20,8],[21,3,21,5],[21,7,21,8],[22,3,22,5],[22,7,22,8],[23,0,23,3],[23,7,23,8],[24,3,24,5],[24,7,24,8],[25,0,25,3],[25,7,25,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 401"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Михальче",37.9,9050.2272795598165,10.525414177509218]
[null,"ГРС Чернелиця",37.9,9050.2704700774302,10.525464408080493]
[null,"ГРС Обертин",37.9,9050.3335115041118,10.525537725258689]
[null,"ГРС Живачів",37.9,9050.2776488356885,10.525472756976232]
[null,"ГРС Богородчани",37.9,9050.2923966978287,10.525489908739658]
["Тернопільська область","ГРС Колиндяни",37.9,9050.2191200533871,10.525404688003375]
[null,"ГРС Борщів",37.9,9050.2488293653059,10.525439239932648]
[null,"ГРС Товсте",37.9,9050.2513404178371,10.525442160286701]
[null,"ГРС Торське",37.9,9050.2788616765629,10.525474167510147]
[null,"ГРС Заліщики",37.9,9050.2813897582528,10.525477107669111]
[null,"ГРС Шутроминці",37.9,9050.2575407852419,10.52544937131389]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 401",null,37.9,9050.2686336708048,10.525462272339619]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]