{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[38,14,39,14],[38,16,39,16],[38,15,39,15],[7,13,9,13],[39,7,39,13],[38,0,38,13],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 405"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано - Франківськгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 405"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Богородчани - Івано - Франківськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P11/3.6","v":9.5444444444444443},{"$f":"S11*238.8459","v":9095.7773329800002},38.0822,{"$f":"S11/3.6","v":10.578388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9095.7773329800002,38.0822,10.578388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9095.7773329800002,38.0822,10.578388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9095.7773329800002,38.0822,10.578388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9095.7773329800002,38.0822,10.578388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.998900000000006,2.2536999999999998,0.54990000000000006,8.5699999999999998E-2,8.3400000000000002E-2,1.4E-3,1.7399999999999999E-2,1.2E-2,2.35E-2,2E-3,0.6593,0.31280000000000002,0.69920000000000004,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,{"$f":"V16*238.8459","v":11874.08061096},49.714399999999998,{"$f":"V16/3.6","v":13.809555555555555},6.8,-0.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9047.0527693799995,37.8782,10.521722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.821299999999994,2.3344999999999998,0.53310000000000002,8.4599999999999995E-2,8.2699999999999996E-2,1.2999999999999999E-3,1.7100000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,2.98E-2,4.0000000000000001E-3,0.71460000000000001,0.36449999999999999,0.70050000000000001,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,{"$f":"V23*238.8459","v":11856.69262944},49.641599999999997,13.8443,2.5,-5.8,2.0000000000000001E-4,"<0,0002",0,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.7339453200002,34.154800000000002,9.4874444444444439,9042.3952743299997,37.858699999999999,10.516305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.262500000000003,2.0947,0.4783,7.2700000000000001E-2,6.9900000000000004E-2,5.0000000000000001E-4,1.3599999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,2.81E-2,4.1000000000000003E-3,0.65139999999999998,0.31440000000000001,0.69689999999999996,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,{"$f":"V30*238.8459","v":11860.132010400001},49.655999999999999,{"$f":"V30/3.6","v":13.793333333333333},-2.8,-10,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138.1246969299991,34.072699999999998,9.4646388888888886,9021.7351039799996,37.772199999999998,10.492277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.654399999999995,2.4927999999999999,0.55740000000000001,9.0399999999999994E-2,8.7599999999999997E-2,1.8E-3,1.54E-2,1.0500000000000001E-2,3.1300000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.73939999999999995,0.31490000000000001,0.70150000000000001,8174.2859661900002,34.2241,9.5066944444444434,9060.1892938799992,37.933199999999999,10.536999999999999,{"$f":"V37*238.8459","v":11872.24149753},49.706699999999998,{"$f":"V37/3.6","v":13.807416666666665},7.4,1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8174.2859661900002},34.2241,{"$f":"P38/3.6","v":9.5066944444444434},{"$f":"S38*238.8459","v":9060.1892938799992},37.933199999999999,{"$f":"S38/3.6","v":10.536999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.8824798379574,34.184729483897172,9.4957581899714345,9050.3864944979614,37.892157640126804,10.525599344479668]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 405"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Старий Лисець",37.891692175235612,9050.2753201171072,10.525470048676558]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 405",null,37.891692175235612,9050.2753201171072,10.525470048676558]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]