{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[4,8,4,20],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[8,8,9,8],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[38,17,39,17],[38,0,38,13],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 406"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ПАТ \"Тисменицягаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 406"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Угерсько - Івано - Франківськ - Чернівці\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8217.206574419999},34.403799999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5566111111111098},{"$f":"S11*238.8459","v":9106.3343217599995},38.126399999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.590666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.206574419999,34.403799999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5566111111111098},9106.3343217599995,38.126399999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.590666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.206574419999,34.403799999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5566111111111098},9106.3343217599995,38.126399999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.590666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.206574419999,34.403799999999997,{"$f":"P14/3.6","v":9.5566111111111098},9106.3343217599995,38.126399999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.590666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.206574419999,34.403799999999997,{"$f":"P15/3.6","v":9.5566111111111098},9106.3343217599995,38.126399999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.590666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.594499999999996,2.4780000000000002,0.5716,8.9499999999999996E-2,8.8499999999999995E-2,1.6000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.34E-2,3.1E-2,4.0000000000000001E-3,0.73599999999999999,0.37369999999999998,0.70230000000000004,8171.9691609599995,34.214399999999998,{"$f":"P16/3.6","v":9.5039999999999996},9057.56198898,37.922199999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.533944444444444},{"$f":"V16*238.8459","v":11861.445662849999},49.661499999999997,{"$f":"V16/3.6","v":13.794861111111111},3.7,-7.8,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9057.56198898,37.922199999999997,10.533944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9057.56198898,37.922199999999997,10.533944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9057.56198898,37.922199999999997,10.533944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9057.56198898,37.922199999999997,10.533944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9057.56198898,37.922199999999997,10.533944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9057.56198898,37.922199999999997,10.533944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.466300000000004,2.5724999999999998,0.58009999999999995,9.1999999999999998E-2,9.1600000000000001E-2,1.5E-3,0.02,1.6299999999999999E-2,4.5100000000000001E-2,4.0000000000000001E-3,0.73829999999999996,0.37230000000000002,0.7036,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,{"$f":"V23*238.8459","v":11869.54253886},49.695399999999999,{"$f":"V23/3.6","v":13.804277777777777},-8.4,-11.4,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.3923005400002,34.270600000000002,9.5196111111111108,9071.9166275700009,37.982300000000002,10.550638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.814800000000005,2.4062000000000001,0.54369999999999996,8.2900000000000001E-2,8.1100000000000005E-2,5.0000000000000001E-4,1.55E-2,1.14E-2,3.2099999999999997E-2,3.7000000000000002E-3,0.6724,0.3357,0.70050000000000001,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,{"$f":"V30*238.8459","v":11872.69530474},49.708599999999997,{"$f":"V30/3.6","v":13.807944444444443},-14.7,-20.5,1.55E-4,"<0,0002",0,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.4581262299998,34.1997,9.4999166666666657,9054.0987234299992,37.907699999999998,10.529916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.479299999999995,2.6274000000000002,0.56020000000000003,8.8499999999999995E-2,8.6300000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.6500000000000001E-2,1.24E-2,3.0700000000000002E-2,4.1000000000000003E-3,0.74419999999999997,0.34910000000000002,0.70269999999999999,8179.7794218900008,34.247100000000003,9.5130833333333342,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,{"$f":"V37*238.8459","v":11869.39923132},49.694800000000001,{"$f":"V37/3.6","v":13.80411111111111},-1.8,-7.2,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.7794218900008,34.247100000000003,9.5130833333333342,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.665547455179,34.267557230227439,9.5187658972853981,9071.2733498446378,37.979606724857476,10.549890756904855]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,3],[16,7,16,8],[17,3,17,5],[17,7,17,8],[18,0,18,3],[18,7,18,8],[13,3,13,5],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,3,15,5],[15,7,15,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[9,0,9,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 406"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Угринів",37.979999999999997,9072,10.55]
[null,"ГРС Угринів",37.97,9070,10.55]
[null,"ГРС Угринів",37.97,9070,10.55]
[null,"ГРС Побережжя",37.97,9070,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 406",null,37.979999999999997,9071,10.55]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]