{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[38,16,39,16],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[38,17,39,17],[38,0,38,13],[39,7,39,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[38,15,39,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,8,4,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 410"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано - Франківськгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null," Маршрут № 410"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  \"Угерсько - Івано - Франківськ - Чернівці\", \"Пасічна - Тисмениця\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,"95.1140"," 2.9409"," 0.7871"," 0.1323"," 0.1287"," 0.0092"," 0.0279"," 0.0217"," 0.0093",null," 0.6856"," 0.1434"," 0.7060",{"$f":"P11*238.8459","v":8265.8355996600003},34.607399999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.6131666666666664},{"$f":"S11*238.8459","v":9163.2035305499994},38.3645,{"$f":"S11/3.6","v":10.656805555555556},{"$f":"V11*238.8459","v":11968.257549329999},50.108699999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.919083333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,"94.9318"," 3.0315"," 0.8219"," 0.1393"," 0.1454"," 0.0116"," 0.0338"," 0.0281"," 0.0143",null," 0.6845"," 0.1578"," 0.7080",{"$f":"P12*238.8459","v":8284.34615691},34.684899999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.6346944444444436},9183.0038556600011,38.447400000000002,10.679833333333333,11977.047078449999,50.145499999999998,{"$f":"V12/3.6","v":13.929305555555555},null,null,null,null,null,0]
[3,"94.4164"," 3.3280"," 0.8341"," 0.1436"," 0.1785"," 0.0090"," 0.0443"," 0.0364"," 0.0296",null," 0.6781"," 0.3020"," 0.7131",8309.1861305099992,34.788899999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.6635833333333334},9209.1335971200006,38.556800000000003,10.710222222222223,11968.75912572,50.110799999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.919666666666666},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,"94.1525"," 3.4729"," 0.7985"," 0.1391"," 0.1866"," 0.0155"," 0.0535"," 0.0486"," 0.0437",null," 0.6714"," 0.4177"," 0.7160",8317.0441606200002,34.821800000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.6727222222222231},9217.2304731299992,38.590699999999998,10.719638888888888,11955.121024829999,50.053699999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.903805555555556},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,"94.4517"," 3.2809"," 0.7482"," 0.1255"," 0.1588"," 0.0252"," 0.0488"," 0.0481"," 0.0340",null," 0.7051"," 0.3736"," 0.7130",8289.9829201499997,34.708500000000001,9.6412499999999994,9188.3301192300005,38.469700000000003,10.686027777777779,11942.43830754,50.000599999999999,{"$f":"V15/3.6","v":13.889055555555554},null,null,null,null,null,0," "]
[6,"94.5166"," 3.2035"," 0.7382"," 0.1237"," 0.1576"," 0.0277"," 0.0499"," 0.0532"," 0.0341",null," 0.7117"," 0.3840"," 0.7127",8284.0834264200003,34.683799999999998,9.6343888888888873,9181.9290491100001,38.442900000000002,10.678583333333334,11936.395506269999,49.975299999999997,13.844900000000001,null,null,"<0,0001",2.1000000000000001E-4,0,0," "]
[7,"94.7288"," 3.1077"," 0.7014"," 0.1147"," 0.1399"," 0.0205"," 0.0390"," 0.0425"," 0.0252",null," 0.6919"," 0.3881"," 0.7103",8260.0316442900003,34.583100000000002,9.6064166666666662,9156.2053456800004,38.3352,10.648666666666667,11923.47394308,49.921199999999999,{"$f":"V17/3.6","v":13.866999999999999},null,null,null,null,null,0," "]
[8,"94.8001"," 3.1181"," 0.6680"," 0.1113"," 0.1305"," 0.0090"," 0.0327"," 0.0281"," 0.0214",null," 0.6842"," 0.3965"," 0.7089",8245.079890949999,34.520499999999998,9.5890277777777779,9140.1787857899999,38.268099999999997,10.630027777777777,11914.01564544,49.881599999999999,13.856,null,null,null,null,null,0," "]
[9,94.897000000000006,3.0781000000000001,0.66500000000000004,0.10970000000000001,0.12280000000000001,9.1000000000000004E-3,3.0099999999999998E-2,2.6200000000000001E-2,1.84E-2,null,0.70009999999999994,0.34350000000000003,0.7077,8241.3777795000005,34.505000000000003,9.5847222222222221,9136.3572513899999,38.252099999999999,10.625583333333333,11918.81644803,49.901699999999998,13.861583333333332,null,null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[10,"95.4399"," 2.7329"," 0.6876"," 0.1122"," 0.1094"," 0.0073"," 0.0226"," 0.0174"," 0.0066",null," 0.6909"," 0.1731"," 0.7030",8226.76041042,34.443800000000003,9.5677222222222227,9121.2383059200001,38.188800000000001,10.608000000000001,11939.28554166,49.987400000000001,13.885388888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[11,"95.1690"," 2.9173"," 0.7237"," 0.1173"," 0.1186"," 0.0082"," 0.0260"," 0.0197"," 0.0080",null," 0.6874"," 0.2047"," 0.7053",8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9140.9430926699988,38.271299999999997,10.630916666666666,11945.54330424,50.013599999999997,13.892666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[12,"95.0384"," 3.0023"," 0.6736"," 0.1085"," 0.1162"," 0.0084"," 0.0274"," 0.0229"," 0.0132",null," 0.6843"," 0.3046"," 0.7064",8237.3651683799999,34.488199999999999,9.5800555555555551,9132.2252173199995,38.2348,10.620777777777777,11924.572634220001,49.925800000000002,13.868277777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,"95.2325"," 2.8690"," 0.6646"," 0.1042"," 0.1114"," 0.0146"," 0.0252"," 0.0215"," 0.0107",null," 0.6851"," 0.2613"," 0.7048",8229.4354844999998,34.454999999999998,9.5708333333333329,9123.8417262300009,38.1997,10.611027777777778,11926.913324040001,49.935600000000001,13.871,null,null,null,null,null,0," "]
[14,"95.2850"," 2.7970"," 0.7129"," 0.1135"," 0.1274"," 0.0121"," 0.0290"," 0.0226"," 0.0115",null," 0.6892"," 0.1999"," 0.7048",8241.0195106500014,34.503500000000003,9.5843055555555559,9136.4289051600008,38.252400000000002,10.625666666666667,11943.56088327,50.005299999999998,13.89036111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,"94.4481"," 3.2559"," 0.8034"," 0.1328"," 0.1739"," 0.0100"," 0.0450"," 0.0380"," 0.0305",null," 0.6932"," 0.3692"," 0.7130",8292.5146866899995,34.719099999999997,9.6441944444444427,9191.0768470799994,38.481200000000001,10.689222222222222,11946.044880630001,50.015700000000002,13.89325,null,null,null,null,null,0," "]
[16,"94.4158"," 3.3470"," 0.7140"," 0.1151"," 0.1465"," 0.0101"," 0.0394"," 0.0332"," 0.0315",null," 0.6653"," 0.4820"," 0.7126",8269.8004416000003,34.624000000000002,9.6177777777777784,9166.4757193799996,38.3782,10.660611111111111,11916.905680830001,49.893700000000003,13.859361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,"94.3585"," 3.3598"," 0.7422"," 0.1160"," 0.1562"," 0.0261"," 0.0445"," 0.0436"," 0.0324",null," 0.6629"," 0.4579"," 0.7137",8286.1375011599994,34.692399999999999,9.6367777777777768,9184.0547776200001,38.451799999999999,10.681055555555554,11930.902050570001,49.952300000000001,13.875638888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[18,"94.4311"," 3.2304"," 0.7329"," 0.1118"," 0.1547"," 0.0975"," 0.0439"," 0.0423"," 0.0304",null," 0.6892"," 0.4359"," 0.7142",8291.8936873500006,34.716500000000003,9.6434722222222238,9190.2170018400011,38.477600000000002,10.688222222222223,11934.890777099999,49.969000000000001,13.880277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,"94.4137"," 3.2447"," 0.6988"," 0.0966"," 0.1461"," 0.1725"," 0.0320"," 0.0337"," 0.0315",null," 0.6818"," 0.4487"," 0.7149",8297.3871430500003,34.7395,9.649861111111111,9196.0926109800002,38.502200000000002,10.695055555555555,11936.77765971,49.976900000000001,13.882472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[20,"94.5292"," 3.2446"," 0.6763"," 0.0820"," 0.1404"," 0.1657"," 0.0246"," 0.0323"," 0.0319",null," 0.6462"," 0.4265"," 0.7134",8291.6070722700006,34.715299999999999,9.6431388888888883,9190.0736942999993,38.476999999999997,10.688055555555554,11940.83804001,49.993899999999996,13.887194444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,"94.6653"," 3.1465"," 0.6597"," 0.0805"," 0.1408"," 0.1661"," 0.0239"," 0.0355"," 0.0294",null," 0.6462"," 0.4061"," 0.7124",8284.9193870700001,34.6873,9.635361111111111,9182.9560864800005,38.447200000000002,10.679777777777778,11940.16927149,49.991100000000003,13.886416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[22,"94.6087"," 3.1613"," 0.6609"," 0.0890"," 0.1395"," 0.1641"," 0.0322"," 0.0408"," 0.0285",null," 0.6481"," 0.4268"," 0.7131",8288.0721529499988,34.700499999999998,9.6390277777777769,9186.2999290799999,38.461199999999998,10.683666666666666,11938.44958101,49.983899999999998,13.884416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[23,"94.5745"," 3.1469"," 0.6842"," 0.0960"," 0.1438"," 0.1479"," 0.0373"," 0.0439"," 0.0285",null," 0.6743"," 0.4227"," 0.7134",8288.4543063900001,34.702100000000002,9.6394722222222224,9186.6343133400005,38.462600000000002,10.684055555555556,11936.51492922,49.9758,13.882166666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,"94.1791"," 3.3841"," 0.7639"," 0.1220"," 0.1762"," 0.0547"," 0.0504"," 0.0482"," 0.0366",null," 0.7053"," 0.4795"," 0.7161",8300.9937161400012,34.754600000000003,9.6540555555555567,9199.7947224299987,38.517699999999998,10.699361111111111,11931.594703679999,49.955199999999998,13.876444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[25,"94.1393"," 3.4154"," 0.7603"," 0.1186"," 0.1676"," 0.1094"," 0.0446"," 0.0392"," 0.0291",null," 0.7037"," 0.4726"," 0.7166",8308.3740544499997,34.785499999999999,9.662638888888889,9207.7244063099988,38.550899999999999,10.708583333333333,11937.23146692,49.9788,13.882999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[26,"94.1097"," 3.5249"," 0.7865"," 0.1269"," 0.1739"," 0.0257"," 0.0470"," 0.0430"," 0.0304",null," 0.6735"," 0.4585"," 0.7157",8306.1527875800002,34.776200000000003,9.6600555555555569,9205.4792548499991,38.541499999999999,10.705972222222222,11941.72176984,49.997599999999998,13.888222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,"94.0345"," 3.5500"," 0.7932"," 0.1265"," 0.1771"," 0.0223"," 0.0469"," 0.0413"," 0.0334",null," 0.6798"," 0.4950"," 0.7164",8305.3168269300004,34.7727,9.6590833333333332,9204.4283328900001,38.537100000000002,10.704750000000001,11934.556392839999,49.967599999999997,13.879888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[28,"94.0018"," 3.5597"," 0.7832"," 0.1274"," 0.1824"," 0.0404"," 0.0513"," 0.0476"," 0.0372",null," 0.6710"," 0.4979"," 0.7173",8314.5840478500013,34.811500000000002,9.6698611111111124,9214.3882069200008,38.578800000000001,10.716333333333333,11940.551424929999,49.992699999999999,13.886861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.4907997511891,34.647824391171,9.6243956642141679,9172.8940034255193,38.405072071262346,10.668075575350652]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 410"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Тисмениця",38.409999999999997,9173,10.67]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 410",null,38.409999999999997,9173,10.67]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]