{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[38,16,39,16],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[38,17,39,17],[38,0,38,13],[39,7,39,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[38,15,39,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 413",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано - Франківськгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null," Маршрут № 413"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"відвід на Яблунів\", \"перемичка Яблунів - Вербовець\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.973600000000005,1.5024999999999999,0.48270000000000002,8.0199999999999994E-2,7.7899999999999997E-2,1.1000000000000001E-3,1.7500000000000002E-2,1.1900000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,4.1000000000000003E-3,0.71899999999999997,0.112,0.69159999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8113.5474538199996},33.969799999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.436055555555555},{"$f":"S11*238.8459","v":8995.8442084199996},37.663800000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.462166666666667},{"$f":"V11*238.8459","v":11871.572729009999},49.703899999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.806638888888887},-23.2,-23,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999972}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5474538199996,33.969799999999999,9.436055555555555,8995.8442084199996,37.663800000000002,10.462166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5474538199996,33.969799999999999,9.436055555555555,8995.8442084199996,37.663800000000002,10.462166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5474538199996,33.969799999999999,9.436055555555555,8995.8442084199996,37.663800000000002,10.462166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5474538199996,33.969799999999999,9.436055555555555,8995.8442084199996,37.663800000000002,10.462166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5474538199996,33.969799999999999,9.436055555555555,8995.8442084199996,37.663800000000002,10.462166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5474538199996,33.969799999999999,9.436055555555555,8995.8442084199996,37.663800000000002,10.462166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,97.416799999999995,1.2186999999999999,0.36840000000000001,6.1100000000000002E-2,5.8000000000000003E-2,1E-3,1.32E-2,8.6999999999999994E-3,1.9199999999999998E-2,4.0000000000000001E-3,0.72799999999999998,0.10290000000000001,0.68769999999999998,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,{"$f":"V18*238.8459","v":11847.66425442},49.6038,{"$f":"V18/3.6","v":13.778833333333333},-8.3000000000000007,-18,null,null,null,100,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8073.0153045899997,33.8001,9.3889166666666668,8952.4459083900001,37.482100000000003,10.411694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,97.564599999999999,1.1593,0.3579,5.8700000000000002E-2,5.7799999999999997E-2,2.0000000000000001E-4,1.44E-2,1.18E-2,4.0800000000000003E-2,3.7000000000000002E-3,0.63700000000000001,9.3799999999999994E-2,0.68740000000000001,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,{"$f":"V25*238.8459","v":11865.506043150001},49.6785,{"$f":"V25/3.6","v":13.799583333333333},-17.600000000000001,-20.5,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8963.6000119199998,37.528799999999997,10.424666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.554599999999994,1.7776000000000001,0.46450000000000002,7.5200000000000003E-2,8.8700000000000001E-2,8.9999999999999998E-4,2.4299999999999999E-2,2.0199999999999999E-2,4.02E-2,4.7000000000000002E-3,0.6966,0.2525,0.69569999999999999,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,{"$f":"V32*238.8459","v":11861.03962482},49.659799999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.794388888888887},-8.4,-16,1.6899999999999999E-4,"<0,0002",0,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.8160123899997,34.042099999999998,9.4561388888888889,9013.9964968200002,37.739800000000002,10.483277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8095.7351533397832,33.895223461402445,9.4153398503895716,8976.7909901313014,37.584027986795263,10.440007774109793]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 413"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Косів",37.58,8977,10.44]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 413",null,37.58,8977,10.44]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]