{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[7,14,7,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 451"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 451"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД - I\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8250.0717702600014},34.541400000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5948333333333338},{"$f":"S11*238.8459","v":9141.6835149599992},38.2744,{"$f":"S11/3.6","v":10.631777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8250.0717702600014},34.541400000000003,9.5948333333333338,{"$f":"S12*238.8459","v":9141.6835149599992},38.2744,10.631777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.0717702600014,34.541400000000003,9.5948333333333338,9141.6835149599992,38.2744,10.631777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.0717702600014,34.541400000000003,9.5948333333333338,9141.6835149599992,38.2744,10.631777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.0717702600014,34.541400000000003,9.5948333333333338,9141.6835149599992,38.2744,10.631777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.0717702600014,34.541400000000003,9.5948333333333338,9141.6835149599992,38.2744,10.631777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.236900000000006,2.6471,0.83789999999999998,0.13300000000000001,0.1321,1.8E-3,2.64E-2,1.89E-2,4.0899999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,0.69350000000000001,0.2271,0.70669999999999999,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,{"$f":"V17*238.8459","v":11939.28554166},49.987400000000001,{"$f":"V17/3.6","v":13.885388888888889},-8.6999999999999993,-1.5,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2484207299985,34.554699999999997,9.5985277777777771,9145.1945496899989,38.289099999999998,10.63586111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.119799999999998,2.1349999999999998,0.65429999999999999,0.10580000000000001,0.10199999999999999,1.1999999999999999E-3,1.95E-2,1.37E-2,3.2000000000000002E-3,8.8999999999999999E-3,0.70340000000000003,0.13320000000000001,0.69810000000000005,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,{"$f":"V24*238.8459","v":11908.92822777},49.860300000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.850083333333334},-8.4,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.3733838599992,34.245399999999997,9.5126111111111094,9066.3037489199996,37.958799999999997,10.544111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.255200000000002,2.0663999999999998,0.62029999999999996,9.9299999999999999E-2,9.4399999999999998E-2,1.6000000000000001E-3,1.78E-2,1.23E-2,2.8E-3,7.7999999999999996E-3,0.69340000000000002,0.12870000000000001,0.69679999999999997,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,10.530861111111109,{"$f":"V31*238.8459","v":11904.50957862},49.841799999999999,{"$f":"V31/3.6","v":13.844944444444444},-8.1,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,10.530861111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,10.530861111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,10.530861111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,10.530861111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.530861111111109},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6730875400008,34.200600000000001,9.5001666666666669,9054.9107994899987,37.911099999999998,10.530861111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.2667,2.0101,0.61480000000000001,9.9000000000000005E-2,9.4200000000000006E-2,2E-3,1.7899999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,4.7300000000000002E-2,6.8999999999999999E-3,0.68989999999999996,0.13869999999999999,0.69789999999999996,8177.8447700999996,34.238999999999997,9.5108333333333324,9064.7034813900009,37.952100000000002,10.542250000000001,{"$f":"V38*238.8459","v":11908.73715105},49.859499999999997,{"$f":"V38/3.6","v":13.84986111111111},-8,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.7303820247071,34.339004278594309,9.5386122996095271,9090.1868609057237,38.058793811849917,10.571887169958313]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №451"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Вигода",38.049999999999997,9089,10.57]
[null,"ГРС Мислівка",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС Вишків",38.11,9103,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 451",null,38.06,9090,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]