{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 452"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 452"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Івацевичі-Долина III\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8217.3498819600009},34.404400000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5567777777777785},{"$f":"S11*238.8459","v":9105.80886078},38.124200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.590055555555557},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8217.3498819600009},34.404400000000003,9.5567777777777785,{"$f":"S12*238.8459","v":9105.80886078},38.124200000000002,10.590055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3498819600009,34.404400000000003,9.5567777777777785,9105.80886078,38.124200000000002,10.590055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3498819600009,34.404400000000003,9.5567777777777785,9105.80886078,38.124200000000002,10.590055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3498819600009,34.404400000000003,9.5567777777777785,9105.80886078,38.124200000000002,10.590055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3498819600009,34.404400000000003,9.5567777777777785,9105.80886078,38.124200000000002,10.590055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.009299999999996,2.6839,0.70340000000000003,0.112,0.1275,8.9999999999999998E-4,3.2500000000000001E-2,2.4299999999999999E-2,5.8299999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,0.77759999999999996,0.46560000000000001,0.70879999999999999,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,{"$f":"V17*238.8459","v":11868.372193949999},49.6905,{"$f":"V17/3.6","v":13.802916666666667},-12.8,-2.5,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.370613770001,34.400300000000001,9.5556388888888897,9104.6862850500002,38.119500000000002,10.588750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,94.982299999999995,2.7149999999999999,0.70430000000000004,0.11219999999999999,0.128,2.3E-3,3.2399999999999998E-2,2.4400000000000002E-2,3.7400000000000003E-2,6.4000000000000003E-3,0.79469999999999996,0.46060000000000001,0.70850000000000002,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,{"$f":"V24*238.8459","v":11864.144621520001},49.672800000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.798},-11.4,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.3548498700002,34.379300000000001,9.5498055555555563,9099.2644831199996,38.096800000000002,10.582444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.156800000000004,2.5629,0.67310000000000003,0.10580000000000001,0.1225,5.0000000000000001E-4,3.1699999999999999E-2,2.3599999999999999E-2,4.5699999999999998E-2,9.1999999999999998E-3,0.81679999999999997,0.45140000000000002,0.70720000000000005,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,10.563583333333334,{"$f":"V31*238.8459","v":11853.73094028},49.629199999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.785888888888888},-10.4,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,10.563583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,10.563583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,10.563583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,10.563583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,{"$f":"S36/3.6","v":10.563583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.2359044000004,34.316000000000003,9.5322222222222219,9083.0468465100003,38.0289,10.563583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.123500000000007,2.6002999999999998,0.67789999999999995,0.10780000000000001,0.12529999999999999,1.5E-3,3.2300000000000002E-2,2.4400000000000002E-2,2.4E-2,8.2000000000000007E-3,0.82769999999999999,0.4471,0.70699999999999996,8193.4891765499997,34.304499999999997,9.5290277777777774,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,{"$f":"V38*238.8459","v":11851.72463472},49.620800000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.783555555555555},-9.1999999999999993,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.729036188166,34.376679843313894,9.5490777342538617,9098.6289376418245,38.094139098229547,10.581705305063766]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №452"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Витвиця",38.090000000000003,9099,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 452",null,38.090000000000003,9099,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]