{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 453"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 453"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по вихідному колектору УОГ КС Долина",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8221.4341468500006},34.421500000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5615277777777781},{"$f":"S11*238.8459","v":9105.9999375000007},38.125,{"$f":"S11/3.6","v":10.590277777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8221.4341468500006},34.421500000000002,9.5615277777777781,{"$f":"S12*238.8459","v":9105.9999375000007},38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.4341468500006,34.421500000000002,9.5615277777777781,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.4341468500006,34.421500000000002,9.5615277777777781,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.4341468500006,34.421500000000002,9.5615277777777781,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.4341468500006,34.421500000000002,9.5615277777777781,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,92.203900000000004,3.8553999999999999,0.97250000000000003,0.1167,0.16189999999999999,2E-3,4.0599999999999997E-2,3.1600000000000003E-2,2.6499999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,1.3185,1.2628999999999999,0.73099999999999998,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,{"$f":"V17*238.8459","v":11683.19496768},48.915199999999999,{"$f":"V17/3.6","v":13.587555555555555},-14.9,-2.1,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.6603816300012,34.405700000000003,9.5571388888888897,9101.8917880199988,38.107799999999997,10.5855,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,93.129199999999997,3.4577,0.91990000000000005,0.1205,0.15340000000000001,1E-3,3.6799999999999999E-2,2.8400000000000002E-2,6.3E-2,9.1000000000000004E-3,1.1460999999999999,0.93489999999999995,0.72419999999999995,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,{"$f":"V24*238.8459","v":11763.30388254},49.250599999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.680722222222222},-15,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.40347922,34.4758,9.5766111111111112,9121.3816134600002,38.189399999999999,10.608166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.335400000000007,2.9245000000000001,0.81069999999999998,0.114,0.1328,2.2000000000000001E-3,2.98E-2,2.24E-2,3.8699999999999998E-2,8.2000000000000007E-3,0.96779999999999999,0.61350000000000005,0.7137,8211.9758492100009,34.381900000000002,9.5505277777777788,9098.9300988599989,38.095399999999998,10.582055555555554,{"$f":"V31*238.8459","v":11820.531360180001},49.490200000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.747277777777779},-16.8,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.9758492100009,34.381900000000002,9.5505277777777788,9098.9300988599989,38.095399999999998,10.582055555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,96.251000000000005,2.0264000000000002,0.61929999999999996,0.10009999999999999,9.3899999999999997E-2,1.1999999999999999E-3,1.72E-2,1.18E-2,3.5499999999999997E-2,8.9999999999999993E-3,0.69369999999999998,0.1409,0.69769999999999999,8174.7397733999996,34.225999999999999,9.5072222222222216,9061.3596387899997,37.938099999999999,10.53836111111111,{"$f":"V33*238.8459","v":11905.871000249999},49.847499999999997,{"$f":"V33/3.6","v":13.846527777777776},-15.2,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7397733999996,34.225999999999999,9.5072222222222216,9061.3596387899997,37.938099999999999,10.53836111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7397733999996,34.225999999999999,9.5072222222222216,9061.3596387899997,37.938099999999999,10.53836111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7397733999996,34.225999999999999,9.5072222222222216,9061.3596387899997,37.938099999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.53836111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.7397733999996,34.225999999999999,9.5072222222222216,9061.3596387899997,37.938099999999999,10.53836111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.108900000000006,2.1063999999999998,0.66620000000000001,0.1075,0.1037,5.9999999999999995E-4,2.0199999999999999E-2,1.41E-2,3.6499999999999998E-2,8.3999999999999995E-3,0.69620000000000004,0.1313,0.69899999999999995,8190.8379870599993,34.293399999999998,9.525944444444443,9078.6281973599998,38.010399999999997,10.558444444444444,{"$f":"V38*238.8459","v":11916.92956542},49.893799999999999,{"$f":"V38/3.6","v":13.859388888888889},-13.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.4311745821633,34.396366756063898,9.5545463211288588,9100.8437875965446,38.103412231889031,10.58428117552473]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №453"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ПЗГ ТОК",38.1,9101,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 453",null,38.1,9101,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]