{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 455"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 455"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Угерсько-Івано-Франківськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8179.1106533700004},34.244300000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5123055555555567},{"$f":"S11*238.8459","v":9063.8914053300014},37.948700000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.541305555555557},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8179.1106533700004},34.244300000000003,9.5123055555555567,{"$f":"S12*238.8459","v":9063.8914053300014},37.948700000000002,10.541305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.1106533700004,34.244300000000003,9.5123055555555567,9063.8914053300014,37.948700000000002,10.541305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.1106533700004,34.244300000000003,9.5123055555555567,9063.8914053300014,37.948700000000002,10.541305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.1106533700004,34.244300000000003,9.5123055555555567,9063.8914053300014,37.948700000000002,10.541305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.1106533700004,34.244300000000003,9.5123055555555567,9063.8914053300014,37.948700000000002,10.541305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.777799999999999,2.2299000000000002,0.55820000000000003,8.8999999999999996E-2,8.7099999999999997E-2,2E-3,1.7100000000000001E-2,1.21E-2,1.2699999999999999E-2,9.1000000000000004E-3,0.92800000000000005,0.27700000000000002,0.69989999999999997,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,{"$f":"V17*238.8459","v":11836.4862663},49.557000000000002,{"$f":"V17/3.6","v":13.765833333333333},-9.5,-1.7,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.2026562600004,34.081400000000002,9.4670555555555556,9023.1920639700002,37.778300000000002,10.493972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.443899999999999,2.2326000000000001,0.52549999999999997,8.3199999999999996E-2,8.1199999999999994E-2,2.5000000000000001E-3,1.6299999999999999E-2,1.1900000000000001E-2,4.7699999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,1.1856,0.35980000000000001,0.7026,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,{"$f":"V24*238.8459","v":11780.667979470001},49.323300000000003,{"$f":"V24/3.6","v":13.700916666666668},-8.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117.5839495299997,33.986699999999999,9.4407499999999995,8997.9221677499991,37.672499999999999,10.464583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.822599999999994,2.2393000000000001,0.54779999999999995,8.6400000000000005E-2,8.3599999999999994E-2,1.6000000000000001E-3,1.8599999999999998E-2,1.4E-2,3.5400000000000001E-2,8.2000000000000007E-3,0.89539999999999997,0.24709999999999999,0.7,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,10.507916666666667,{"$f":"V31*238.8459","v":11851.7724039},49.621000000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.783611111111112},-12.3,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,10.507916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,10.507916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,10.507916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,10.507916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.507916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.1895676600006,34.127400000000002,9.4798333333333336,9035.1821281499997,37.828499999999998,10.507916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.464299999999994,2.3967999999999998,0.55840000000000001,8.9700000000000002E-2,8.8099999999999998E-2,6.9999999999999999E-4,1.78E-2,1.32E-2,4.3700000000000003E-2,0.01,1.0306999999999999,0.28660000000000002,0.70250000000000001,8151.6433748700001,34.129300000000001,9.4803611111111117,9035.1104743800006,37.828200000000002,10.507833333333334,{"$f":"V38*238.8459","v":11830.467349619999},49.531799999999997,{"$f":"V38/3.6","v":13.758833333333332},-8.3000000000000007,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.3026226620705,34.102752539030696,9.4729868163974178,9028.2177909698094,37.79934171350569,10.49981714264047]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №455"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Калуш-1",37.799999999999997,9028,10.5]
[null,"ГРС Вістова",37.799999999999997,9028,10.5]
[null,"ГРС Голинь",37.799999999999997,9028,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 455",null,37.799999999999997,9028,10.5]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]