{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 456"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\", ПАТ \"Тисменицягаз\" та ТОВ \"Карпатнафтохім\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 456"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.9655307000012},34.273000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5202777777777783},{"$f":"S11*238.8459","v":9072.0599351100009},37.982900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.550805555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.9655307000012},34.273000000000003,9.5202777777777783,{"$f":"S12*238.8459","v":9072.0599351100009},37.982900000000001,10.550805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.9655307000012,34.273000000000003,9.5202777777777783,9072.0599351100009,37.982900000000001,10.550805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.9655307000012,34.273000000000003,9.5202777777777783,9072.0599351100009,37.982900000000001,10.550805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.9655307000012,34.273000000000003,9.5202777777777783,9072.0599351100009,37.982900000000001,10.550805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.9655307000012,34.273000000000003,9.5202777777777783,9072.0599351100009,37.982900000000001,10.550805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.677800000000005,2.4533999999999998,0.56610000000000005,9.0399999999999994E-2,8.77E-2,8.9999999999999998E-4,1.7100000000000001E-2,1.2E-2,1.6E-2,8.2000000000000007E-3,0.71640000000000004,0.35399999999999998,0.70130000000000003,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,{"$f":"V17*238.8459","v":11863.475853},49.67,{"$f":"V17/3.6","v":13.797222222222222},-9.4,-1.9,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1683583699996,34.194299999999998,9.4984166666666656,9052.4984559000004,37.901000000000003,10.528055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.429000000000002,2.5531000000000001,0.55830000000000002,8.8499999999999995E-2,8.4900000000000003E-2,1.8E-3,1.6500000000000001E-2,1.1900000000000001E-2,5.0700000000000002E-2,0.01,0.72340000000000004,0.47189999999999999,0.70420000000000005,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,{"$f":"V24*238.8459","v":11845.96844853},49.596699999999998,{"$f":"V24/3.6","v":13.77686111111111},{"$f":"H25-8.1","v":-8.1},null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.2318914500001,34.215499999999999,9.5043055555555558,9057.5381043899997,37.9221,10.533916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.877499999999998,2.3369,0.57069999999999999,9.0800000000000006E-2,8.6699999999999999E-2,2.0999999999999999E-3,1.84E-2,1.4E-2,3.7499999999999999E-2,1.03E-2,0.70209999999999995,0.253,0.70020000000000004,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,10.540805555555556,{"$f":"V31*238.8459","v":11887.50375054},49.770600000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.825166666666666},-12.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,10.540805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,10.540805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,10.540805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,10.540805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.540805555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0804632199997,34.235799999999998,9.509944444444443,9063.4614827099995,37.946899999999999,10.540805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.454899999999995,2.6797,0.5726,9.2200000000000004E-2,8.9899999999999994E-2,1.1000000000000001E-3,1.84E-2,1.35E-2,5.5E-2,9.5999999999999992E-3,0.67069999999999996,0.34239999999999998,0.7036,8200.1290925699996,34.332299999999996,9.5367499999999996,9087.9670720499998,38.049500000000002,10.569305555555555,{"$f":"V38*238.8459","v":11890.154940030001},49.781700000000001,{"$f":"V38/3.6","v":13.828250000000001},-8.1999999999999993,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.8754404706906,34.226568010883554,9.5073800030232096,9060.6061678346541,37.934945367848705,10.537484824402416]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №456"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Калуш-2",37.93,9060,10.54]
[null,"ТОВ \"Карпатнафтохім\"",37.93,9060,10.54]
[null,"ГРС Войнилів",37.94,9061,10.54]
[null,"ГРС Майдан Галич (ПАТ \"Івано-Франківськгаз\") ",37.94,9061,10.54]
[null,"ГРС Майдан Ценжів (ПАТ \"Тисменицягаз\") ",37.94,9061,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 456",null,37.93,9061,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]