{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 458"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 458"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Богородчани-Долина\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8170.2494704800001},34.2072,{"$f":"P11/3.6","v":9.5020000000000007},{"$f":"S11*238.8459","v":9056.3438748899989},37.917099999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.532527777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.2494704800001},34.2072,9.5020000000000007,{"$f":"S12*238.8459","v":9056.3438748899989},37.917099999999998,10.532527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.2494704800001,34.2072,9.5020000000000007,9056.3438748899989,37.917099999999998,10.532527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.2494704800001,34.2072,9.5020000000000007,9056.3438748899989,37.917099999999998,10.532527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.2494704800001,34.2072,9.5020000000000007,9056.3438748899989,37.917099999999998,10.532527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.2494704800001,34.2072,9.5020000000000007,9056.3438748899989,37.917099999999998,10.532527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.288600000000002,2.0122,0.61850000000000005,9.9900000000000003E-2,9.5100000000000004E-2,1.1000000000000001E-3,1.7500000000000002E-2,1.21E-2,3.0300000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,0.67959999999999998,0.1409,0.69740000000000002,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,{"$f":"V17*238.8459","v":11907.566806139999},49.854599999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.8485},-12.7,-2.1,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.9754665199998,34.222799999999999,9.5063333333333322,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.049499999999995,2.1886999999999999,0.67620000000000002,0.10920000000000001,0.1045,1.1999999999999999E-3,0.02,1.3899999999999999E-2,3.0000000000000001E-3,8.6E-3,0.68579999999999997,0.1394,0.69869999999999999,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,{"$f":"V24*238.8459","v":11914.8277215},49.884999999999998,{"$f":"V24/3.6","v":13.856944444444444},-12.6,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6135674099996,34.279899999999998,9.5221944444444429,9075.164931809999,37.995899999999999,10.554416666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.279200000000003,2.0379,0.61240000000000006,9.8199999999999996E-2,9.4100000000000003E-2,2.0999999999999999E-3,1.7899999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,2.3E-3,7.7999999999999996E-3,0.71640000000000004,0.1192,0.6966,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,10.525777777777778,{"$f":"V31*238.8459","v":11901.11796684},49.827599999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.840999999999999},-16,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,10.525777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,10.525777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,10.525777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,10.525777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.525777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.6365918300007,34.183700000000002,9.4954722222222223,9050.5399195200007,37.892800000000001,10.525777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.046000000000006,2.1909000000000001,0.67559999999999998,0.10929999999999999,0.1047,1.4E-3,1.9800000000000002E-2,1.4E-2,2.7000000000000001E-3,8.3999999999999995E-3,0.68589999999999995,0.14130000000000001,0.69879999999999998,8187.4702598699996,34.279299999999999,9.5220277777777778,9075.0216242700008,37.9953,10.55425,{"$f":"V38*238.8459","v":11914.44556806},49.883400000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.8565},-13.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.0795528398221,34.227422588538552,9.5076173857051565,9061.7036811792768,37.939540436655079,10.538761232404189]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №458"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Росільна",37.94,9062,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 458",null,37.94,9062,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]