{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[42,20,42,22],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[42,14,42,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[38,0,38,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[47,14,47,15],[43,20,43,22],[47,20,47,22],[45,20,45,22],[44,20,44,22],[46,20,46,22],[43,14,43,15],[44,14,44,15],[46,14,46,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 460"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 460"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ПАСІЧНА-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8209.6351593899999},34.372100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5478055555555557},{"$f":"S11*238.8459","v":9092.8872975899994},38.070099999999996,{"$f":"S11/3.6","v":10.575027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8209.6351593899999},34.372100000000003,9.5478055555555557,{"$f":"S12*238.8459","v":9092.8872975899994},38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.6351593899999,34.372100000000003,9.5478055555555557,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.6351593899999,34.372100000000003,9.5478055555555557,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.6351593899999,34.372100000000003,9.5478055555555557,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.6351593899999,34.372100000000003,9.5478055555555557,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.831500000000005,2.3408000000000002,0.58150000000000002,9.1999999999999998E-2,8.8599999999999998E-2,6.9999999999999999E-4,1.66E-2,1.14E-2,5.4999999999999997E-3,9.7000000000000003E-3,0.73499999999999999,0.28670000000000001,0.69979999999999998,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,{"$f":"V17*238.8459","v":11869.6858464},49.695999999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.804444444444444},-9.6,-2.1,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.6541708600007,34.175400000000003,9.4931666666666672,9047.8170762600002,37.881399999999999,10.522611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.836699999999993,2.351,0.59730000000000005,9.5799999999999996E-2,9.1800000000000007E-2,1.2999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.26E-2,2.1999999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.68379999999999996,0.28189999999999998,0.70040000000000002,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,{"$f":"V24*238.8459","v":11884.924214819999},49.759799999999998,{"$f":"V24/3.6","v":13.822166666666666},-8.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9610402700009,34.235300000000002,9.5098055555555554,9063.3181751699994,37.946300000000001,10.540638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.903300000000002,2.3706999999999998,0.56850000000000001,9.01E-2,8.6400000000000005E-2,2.5000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.3599999999999999E-2,1.54E-2,7.4999999999999997E-3,0.67569999999999997,0.24809999999999999,0.69950000000000001,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,10.537861111111111,{"$f":"V31*238.8459","v":11890.178824619999},49.781799999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.828277777777776},-13.2,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,10.537861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,10.537861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,10.537861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,10.537861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.537861111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9060.9297161700015,37.936300000000003,10.537861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.590500000000006,2.5526,0.61529999999999996,0.1,9.6799999999999997E-2,8.0000000000000004E-4,1.9400000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,2.1100000000000001E-2,8.6999999999999994E-3,0.72,0.26090000000000002,0.70199999999999996,8192.5815621299989,34.300699999999999,9.5279722222222212,9079.989618990001,38.016100000000002,10.560027777777778,{"$f":"V38*238.8459","v":11893.857051479999},49.797199999999997,{"$f":"V38/3.6","v":13.832555555555555},-10.199999999999999,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0149039338412,34.243899116266341,9.5121941989628773,9064.337770316668,37.950568840899791,10.541824678027725]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-03-01"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №460"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Долина",37.950000000000003,9065,10.54]
[null,"ГРС Яворів",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Підбереж",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Болехів",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Рожнятів",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Вільхівка",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС    Брошнів",37.950000000000003,9064,10.54]
[null,"ГРС Сваричів",37.950000000000003,9064,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 460",null,37.950000000000003,9064,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]