{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,26],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 161"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\", ПАТ \"Київоблгаз\", РВУ \"Київавтогаз\",                                                           ТОВ \"Фактор Нафтогаз\", ТОВ \"ТЕК \"Ітера Україна\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 161"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,89.924199999999999,4.8997000000000002,1.1272,0.11840000000000001,0.20200000000000001,3.5000000000000001E-3,4.9700000000000001E-2,3.9800000000000002E-2,5.0500000000000003E-2,5.1000000000000004E-3,1.5867,1.9933000000000001,0.75070000000000003,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,11560,48.4,13.44,-13,-13.8,"<0,01","<0,01","відс.",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00009999999999}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,90.756900000000002,4.3898000000000001,0.93730000000000002,0.10920000000000001,0.29289999999999999,2.5000000000000001E-3,4.8899999999999999E-2,3.7199999999999997E-2,9.98E-2,4.7000000000000002E-3,1.4132,1.9076,0.74639999999999995,8237,34.49,9.58,9121,38.19,10.61,11586,48.51,13.48,-10,-11.6,"<0,01","<0,01","відс.",100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237,34.49,9.58,9121,38.19,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.946700000000007,4.8922999999999996,1.1389,0.1215,0.20569999999999999,2.7000000000000001E-3,5.2900000000000003E-2,4.36E-2,6.6000000000000003E-2,5.1999999999999998E-3,1.5792999999999999,1.9451000000000001,0.75090000000000001,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,11574,48.46,13.46,-10.6,-12,"<0,01","<0,01","відс.",99.999900000000011," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.56,9.6,9140,38.270000000000003,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.128399999999999,4.8059000000000003,1.1052999999999999,0.1181,0.19520000000000001,3.3999999999999998E-3,5.2400000000000002E-2,4.2700000000000002E-2,6.4600000000000005E-2,5.8999999999999999E-3,1.5361,1.9419999999999999,0.74950000000000006,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,11574,48.46,13.46,-11,-12,"<0,01","<0,01","відс.",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.53,9.59,9130,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,90.192499999999995,4.6920999999999999,0.98619999999999997,0.10829999999999999,0.1729,3.5999999999999999E-3,4.9799999999999997E-2,3.6999999999999998E-2,5.2900000000000003E-2,5.5999999999999999E-3,1.5570999999999999,2.1419000000000001,0.74870000000000003,8195,34.31,9.5299999999999994,9075,37.99,10.55,11510,48.19,13.39,-11,-11.6,"<0,01","<0,01","відс.",99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5299999999999994,9075,37.99,10.55,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242,34.51,9.59,9126,38.21,10.61]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.03.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.03.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[36,0,36,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,34,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 161"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Чернігів-3",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Чернігів-2",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Іванівка (Чернігівського району)",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС М. Коцюбинське",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Брусилів",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Снов'янка",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Гончарівське",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Орлівка",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Куликівка",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Ковчин",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Локнисте",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Сновськ",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Петрівка",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Городня",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Хоробичі",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Деревини",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Ріпки",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Добрянка",38.21,9126,10.61]
[null,"ГРС Любеч",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС В. Зліїв",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Т. Шевченка",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Дніпровське",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Березна",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Мена",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Сосниця",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Покровське",38.21,9127,10.61]
[null,"ГРС Волосківці",38.21,9127,10.61]
[null,"РВУ \"Київавтогаз\"",38.18,9119,10.61]
[null,"ТОВ \"Фактор Нафтогаз\"",38.21,9126,10.61]
[null,"ТОВ \"ТЕК \"Ітера Україна\"",38.200000000000003,9123,10.61]
["Київська область","ГРС Славутич",38.21,9127,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 161",null,38.21,9126,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]