{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 24"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №24"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ - КУРСЬК - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P11/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S11*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,9.5527777777777771,{"$f":"S12*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,90.454700000000003,4.59,0.97099999999999997,0.10920000000000001,0.1633,3.7000000000000002E-3,4.3400000000000001E-2,3.49E-2,6.7000000000000004E-2,7.0000000000000001E-3,1.6557999999999999,1.9000999999999999,0.74570000000000003,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,{"$f":"V17*238.8459","v":11543.422347},48.33,{"$f":"V17/3.6","v":13.424999999999999},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.563900000000004,4.0975000000000001,0.91959999999999997,0.11,0.1502,3.0999999999999999E-3,3.7600000000000001E-2,3.1099999999999999E-2,0.06,6.4999999999999997E-3,1.4076,1.6129,0.7369,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,{"$f":"V23*238.8459","v":11612.687657999999},48.62,{"$f":"V23/3.6","v":13.505555555555555},-15.4,-15.3,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.453100000000006,4.5458999999999996,0.9748,0.1072,0.1608,3.7000000000000002E-3,4.3200000000000002E-2,3.5999999999999997E-2,7.5899999999999995E-2,9.4000000000000004E-3,1.6289,1.9611000000000001,0.74629999999999996,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,{"$f":"V30*238.8459","v":11536.256969999999},48.3,{"$f":"V30/3.6","v":13.416666666666666},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P31/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S31*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P33/3.6","v":9.5333333333333332},9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.996899999999997,4.7812999999999999,0.99380000000000002,0.1079,0.16220000000000001,3.5999999999999999E-3,4.3799999999999999E-2,3.6600000000000001E-2,7.22E-2,1.23E-2,1.6686000000000001,2.1208,0.74990000000000001,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,{"$f":"V37*238.8459","v":11507.595461999999},48.18,{"$f":"V37/3.6","v":13.383333333333333},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9086,38.04,10.57]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        01.03.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  01.03.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №24"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС Хотів",38.041336240031455,9086.0171914529292,10.567037844453182]
[null,"ГРС р/п Хотівський",38.041516572587966,9086.0602631446873,10.56708793682999]
[null,"ГРС Тарасівка",38.041476720954051,9086.0507447453201,10.56707686693168]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 24",null,38.041350268069728,9086.020541992355,10.567041741130479]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                          01.03.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      01.03.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]