{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":45,"n_cols":31,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,1,41,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,13,6,22],[43,1,43,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[42,1,42,26],[6,25,9,25],[44,1,44,20],[45,1,46,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[1,7,1,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 840",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  840"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Черкасигаз\";  ПАТ \"Київоблгаз\"."]
["Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинно до 04.11.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  по газопроводу  \"Пргогрес\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст\nсірководню, г/м3","Вміст\nмеркаптанової  сірки, г/м3","Вміст  механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.186999999999998,2.073,0.64900000000000002,0.104,0.1,2E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.68,0.157,0.69779999999999998,8173,34.22,{"$f":"P11/3.6","v":9.5055555555555546},9064,37.96,{"$f":"S11/3.6","v":10.544444444444444},11909,49.87,{"$f":"V11/3.6","v":13.852777777777776},-21.5,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":99.999999999999986}]
[2,96.224999999999994,2.0510000000000002,0.64100000000000001,0.10199999999999999,0.1,2E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.67300000000000004,0.158,0.69750000000000001,8171,34.21,9.5027777777777782,9061,37.94,10.538888888888888,11907,49.86,13.85,-21.6,null,null,null,null,100]
[3,96.218999999999994,2.0640000000000001,0.64400000000000002,0.10199999999999999,9.9000000000000005E-2,2E-3,0.02,1.2E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,0.66500000000000004,0.156,0.69750000000000001,8173,34.22,9.5055555555555546,9064,37.950000000000003,10.541666666666668,11910,49.87,{"$f":"V13/3.6","v":13.852777777777776},-21.6,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,8173,34.22,9.5055555555555546,9064,37.950000000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.541666666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173,34.22,9.5055555555555546,9064,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.253,2.0299999999999998,0.63400000000000001,0.1,9.8000000000000004E-2,2E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.68300000000000005,0.152,0.69720000000000004,8168,34.200000000000003,9.5,9058,37.93,10.536111111111111,11906,49.85,{"$f":"V16/3.6","v":13.847222222222221},-21.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,96.135000000000005,2.1120000000000001,0.66300000000000003,0.105,0.10199999999999999,2E-3,2.1000000000000001E-2,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.67100000000000004,0.161,0.69820000000000004,8178,34.24,9.5111111111111111,9070,37.979999999999997,10.549999999999999,11912,49.88,13.855555555555556,-21.9,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,96.162000000000006,2.09,0.65800000000000003,0.105,0.10199999999999999,2E-3,0.02,1.2E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,0.67300000000000004,0.159,0.69810000000000005,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9068,37.97,10.547222222222222,11911,49.88,13.855555555555556,-22.1,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[9,95.962000000000003,2.2320000000000002,0.7,0.111,0.107,2E-3,2.1000000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,0.66,0.17499999999999999,0.69879999999999998,8193,34.299999999999997,9.5277777777777768,9086,38.049999999999997,10.569444444444443,11920,49.92,13.866666666666667,-22.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,96.275000000000006,2.0880000000000001,0.64800000000000002,0.104,0.1,2E-3,1.9E-2,1.2E-2,1.2E-2,7.0000000000000001E-3,0.57299999999999995,0.16,0.6976,8185,34.270000000000003,9.5194444444444457,9077,38.01,{"$f":"S20/3.6","v":10.558333333333332},11927,49.95,13.875,-22.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.5194444444444457,9077,38.01,{"$f":"S21/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.5194444444444457,9077,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.194000000000003,2.0880000000000001,0.65300000000000002,0.10299999999999999,0.10100000000000001,2E-3,1.9E-2,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,0.01,0.64400000000000002,0.16,0.69799999999999995,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,-21.8,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,96.22,2.0760000000000001,0.64800000000000002,0.10199999999999999,0.1,2E-3,1.7999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,1.2E-2,8.0000000000000002E-3,0.64200000000000002,0.159,0.69779999999999998,8179,34.25,9.5138888888888893,9071,37.979999999999997,10.549999999999999,11917,49.9,13.861111111111111,-21.5,null,null,null,0,99.999999999999986,"ОК"]
[15,96.213999999999999,2.0790000000000002,0.65100000000000002,0.10199999999999999,0.1,2E-3,1.7999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,1.2E-2,8.0000000000000002E-3,0.64300000000000002,0.158,0.69779999999999998,8180,34.25,9.5138888888888893,9071,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,-21.7,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,96.233999999999995,2.0630000000000002,0.64700000000000002,0.10199999999999999,0.1,2E-3,1.9E-2,1.2999999999999999E-2,1.2E-2,8.0000000000000002E-3,0.64300000000000002,0.157,0.69769999999999999,8179,34.24,9.5111111111111111,9070,37.97,{"$f":"S26/3.6","v":10.547222222222222},11917,49.9,13.861111111111111,-21.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,96.191000000000003,2.0840000000000001,0.67300000000000004,0.104,0.1,2E-3,0.02,1.2E-2,0.01,2E-3,0.64900000000000002,0.153,0.69789999999999996,8180,34.25,9.5138888888888893,9071,37.99,10.552777777777779,11917,49.9,13.861111111111111,-21,null,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180,34.25,9.5138888888888893,9071,37.99,{"$f":"S28/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180,34.25,9.5138888888888893,9071,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.191000000000003,2.06,0.63600000000000001,0.1,9.6000000000000002E-2,2E-3,1.9E-2,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,6.0000000000000001E-3,0.71699999999999997,0.152,0.69750000000000001,8166,34.19,9.4972222222222218,9057,37.92,10.533333333333333,11901,49.83,13.841666666666665,-21.3,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.239000000000004,2.0779999999999998,0.63400000000000001,9.6000000000000002E-2,9.0999999999999998E-2,2E-3,1.7000000000000001E-2,0.01,8.0000000000000002E-3,4.0000000000000001E-3,0.67,0.151,0.69699999999999995,8168,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,11908,49.86,13.85,-21.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,96.286000000000001,2.0310000000000001,0.61699999999999999,9.2999999999999999E-2,8.7999999999999995E-2,2E-3,1.6E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,8.9999999999999993E-3,0.69199999999999995,0.14899999999999999,0.69650000000000001,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9050,37.89,10.525,11900,49.83,13.841666666666665,-21.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,96.247,2.04,0.627,9.6000000000000002E-2,9.2999999999999999E-2,2E-3,1.7999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,8.9999999999999993E-3,0.69799999999999995,0.151,0.69699999999999995,8163,34.18,9.4944444444444436,9054,37.909999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.530555555555555},11901,49.84,13.844444444444445,-21.3,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.061999999999998,2.1629999999999998,0.67,0.105,0.10100000000000001,2E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,8.9999999999999993E-3,0.68300000000000005,0.16400000000000001,0.69869999999999999,8180,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11911,49.88,13.855555555555556,-20.6,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,{"$f":"S36/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.061000000000007,2.161,0.67400000000000004,0.105,0.10199999999999999,2E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.68300000000000005,0.16400000000000001,0.69869999999999999,8181,34.25,9.5138888888888893,9073,37.99,10.552777777777779,11912,49.88,13.855555555555556,-20.2,null,0,0,0,100.00000000000003,"ОК"]
[28,96.013999999999996,2.2010000000000001,0.69,0.107,0.10299999999999999,2E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.66900000000000004,0.16600000000000001,0.69920000000000004,8188,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,11917,49.9,13.861111111111111,-21,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4180598597432,34.237847744016506,9.5105132622268087,9070,37.973719669493924,10.548255463748312]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ                                                                                                   Коваль В.М.                                                                                     "]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                             Куліш Т.В.                                                                                                    "]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,1],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[9,0,9,1],[6,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 840"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Черкаська область","ГРС Пальмира",37.973756708840853,9069.8760975041314,10.548265752455793]
["Київська область","ГРС Гейсиха",37.973725244729131,9069.8685824300501,10.548257012424758]
[null,"ГРС Петрівське",37.973974660551484,9069.7723584746418,10.548326294597635]
[null,"ГРС Медвин",37.973322374278318,9069.7723584746418,10.548145103966199]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 840",null,37.973719669493924,9069.8672508079781,10.548255463748312]
[]
[]
[]
["Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ              Коваль В.М.                  "]
["Підрозділу підприємства","прізвище",null,"підпис","дата"]
[" Начальник САВ і ТМ                                                        Гончаров Ю.І.                                                                                                     "]
["служба АВ і ТМ п/м Золотоноша                                               прізвище",null,null,"підпис","дата"]
[]
[" Начальник САВ і ТМ                                                        Гончаров Ю.І.                                                                                                     ","                                  Самойленко О.В"]
["служба АВ і ТМ п/м Богуслав","прізвище",null,"підпис","дата"]
[]
[" Начальник лабораторії                                                       Куліш Т.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу","прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]