{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,0,2,2],[3,6,3,24],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[5,10,5,19],[2,6,2,24],[1,6,1,26],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 615"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ВАТ \"Кіровоградгаз\" Кіровоградська обл.,   ПАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 615"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ЄККР",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.361599999999996,1.9428000000000001,0.6018,9.4200000000000006E-2,9.1300000000000006E-2,5.5999999999999999E-3,1.7000000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,5.0000000000000001E-3,0.71379999999999999,0.14899999999999999,0.69620000000000004,8157,34.15,9.49,9040,37.85,10.51,11892,49.79,13.83,null,null,"<0,0001","<0,0002",null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":100.00020000000001}]
[2,96.356800000000007,1.9451000000000001,0.60099999999999998,9.4399999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,5.8999999999999999E-3,1.67E-2,1.11E-2,6.6E-3,4.5999999999999999E-3,0.71699999999999997,0.14979999999999999,0.69630000000000003,8157,34.15,9.49,9040,37.85,10.51,11890,49.78,13.83,-21.1,-18.399999999999999,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157,34.15,9.49,9040,37.85,10.51,11890,49.78,13.83,null,null,null,null,"відсутні",0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157,34.15,9.49,9040,37.85,10.51,11890,49.78,13.83,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157,34.15,9.49,9040,37.85,10.51,11890,49.78,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.243099999999998,2.0190000000000001,0.62450000000000006,9.6600000000000005E-2,9.35E-2,6.1000000000000004E-3,1.72E-2,1.15E-2,5.8999999999999999E-3,4.7999999999999996E-3,0.71760000000000002,0.16020000000000001,0.69720000000000004,8164,34.18,9.49,9050,37.89,10.53,11895,49.8,13.83,-20.399999999999999,-17.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164,34.18,9.49,9050,37.89,10.53,11895,49.8,13.83,null,null,"<0,0001","<0,0002",null,0," "]
[8,96.286799999999999,1.9984,0.61750000000000005,9.6600000000000005E-2,9.3299999999999994E-2,5.4999999999999997E-3,1.6799999999999999E-2,1.15E-2,6.4000000000000003E-3,4.5999999999999999E-3,0.70840000000000003,0.1542,0.69689999999999996,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.286199999999994,2.0028000000000001,0.61799999999999999,9.5799999999999996E-2,9.2499999999999999E-2,1.1999999999999999E-3,1.72E-2,1.1900000000000001E-2,0.01,4.4000000000000003E-3,0.70760000000000001,0.1525,0.69679999999999997,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161,34.17,9.49,9047,37.880000000000003,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.338999999999999,1.9629000000000001,0.60509999999999997,9.35E-2,9.0200000000000002E-2,1.1999999999999999E-3,1.6799999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,9.5999999999999992E-3,6.8999999999999999E-3,0.71550000000000002,0.1477,0.69640000000000002,8157,34.15,9.49,9043,37.86,10.52,11892,49.79,13.83,-22.2,-19,"<0,0001","<0,0002",null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,96.323400000000007,1.9792000000000001,0.61140000000000005,9.4899999999999998E-2,9.1399999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.7000000000000001E-2,1.18E-2,9.7999999999999997E-3,5.4999999999999997E-3,0.70499999999999996,0.14960000000000001,0.69650000000000001,8159,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.183599999999998,2.5867,0.72670000000000001,9.3399999999999997E-2,9.9400000000000002E-2,1.1000000000000001E-3,1.9300000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,1.0845,0.16450000000000001,0.70399999999999996,8185,34.270000000000003,9.52,9071,37.979999999999997,10.55,11866,49.68,13.8,-21.1,-17.399999999999999,"<0,0001","<0,0002",null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9071,37.979999999999997,10.55,11866,49.68,13.8,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.324600000000004,1.9806999999999999,0.61,9.4200000000000006E-2,9.0800000000000006E-2,1.1999999999999999E-3,1.6899999999999998E-2,1.1599999999999999E-2,1.01E-2,5.1000000000000004E-3,0.70540000000000003,0.14940000000000001,0.69650000000000001,8159,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52,11895,49.8,13.83,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,96.349100000000007,1.9782,0.60089999999999999,8.9099999999999999E-2,8.5099999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.47E-2,1.01E-2,7.7999999999999996E-3,4.4999999999999997E-3,0.71099999999999997,0.14849999999999999,0.69610000000000005,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11892,49.79,13.83,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11892,49.79,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11892,49.79,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.14,9.48,9040,37.85,10.51,11892,49.79,13.83,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.424300000000002,1.9080999999999999,0.57789999999999997,8.8300000000000003E-2,8.48E-2,1.1000000000000001E-3,1.55E-2,1.06E-2,8.2000000000000007E-3,5.7000000000000002E-3,0.7319,0.14360000000000001,0.69550000000000001,8147,34.11,9.48,9031,37.81,10.5,11885,49.76,13.82,-22.2,-18,"<0,0001","<0,0002","відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147,34.11,9.48,9031,37.81,10.5,11885,49.76,13.82,null,null,null,null,null,0," "]
[29,96.188199999999995,2.0720999999999998,0.65939999999999999,0.1046,0.1031,4.1000000000000003E-3,2.0500000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,7.6E-3,0.63660000000000005,0.1845,0.69820000000000004,{"$f":"P41*238.8459","v":8179.0151150099991},34.243899999999996,{"$f":"P41/3.6","v":9.5121944444444431},{"$f":"S41*238.8459","v":9065.9932492500011},37.957500000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.543750000000001},11908,49.854900000000001,{"$f":"V41/3.6","v":13.848583333333334},-20.6,-2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P42/3.6","v":9.5111111111111111},9066.5903639999997,37.96,{"$f":"S42/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,{"$f":"P43/3.6","v":9.5121944444444431},9065.9932492500011,37.957500000000003,{"$f":"S43/3.6","v":10.543750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9160,34.159999999999997,9.49,9045,37.869999999999997,10.52]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"В.о.начальника служби ГВ та М                                                                                                                                                       Потабашній Є.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[44,0,44,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,42,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №830",null,"№ 615"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
["Кіровоградська обл.","ГРС м.Жовті Води (Володимирівка)",37.869999999999997,9045,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 615",null,37.869999999999997,9045,10.52]
[]
[]
[]
["Начальник  Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["В.о.начальника  служби ГВ та М               ",null,"       ","Потабашній Є.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]