{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","variablesList","додат вища тепл згор"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[3,6,3,24],[1,4,1,27],[2,8,2,23],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,10,4,19],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 850",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 850"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,"переданого Олександрівським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Миколаївгаз \"; ПАТ\"Одесагаз \"; "]
["Південно-Бузький п/м  Олександрівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,"          ВАТ\"Кіровоградгаз \"; Кіровоград-2 ТОВ ТПЗ \"ОіК\"; Кіровоград-2 ТОВ \"Антарктида-17 \""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РН-0058/2015 чинно до 18.06.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                      по газопроводу  \"Кременчук-Ананьїв-Богородчани\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню,г/м3\n","Вміст \nмеркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.350200000000001,1.9218999999999999,0.59150000000000003,9.4799999999999995E-2,9.2100000000000001E-2,3.7000000000000002E-3,1.7999999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,9.9000000000000008E-3,0.69969999999999999,0.20039999999999999,0.69650000000000001,8150,34.119999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4777777777777761},9039,37.840000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.511111111111111},11886,49.77,{"$f":"V11/3.6","v":13.825000000000001},-21.6,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999997}]
[2,96.352900000000005,1.9200999999999999,0.59260000000000002,9.4299999999999995E-2,9.0800000000000006E-2,4.4000000000000003E-3,1.7899999999999999E-2,1.2E-2,3.7000000000000002E-3,9.5999999999999992E-3,0.69979999999999998,0.20180000000000001,0.69650000000000001,8149,34.119999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.4777777777777761},9038,37.840000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.511111111111111},11885,49.76,{"$f":"V12/3.6","v":13.822222222222221},-22.8,null,null,null,null,99.999900000000025]
[3,96.362099999999998,1.921,0.59209999999999996,9.3600000000000003E-2,9.11E-2,4.4000000000000003E-3,1.77E-2,1.1900000000000001E-2,5.7000000000000002E-3,8.8999999999999999E-3,0.6895,0.2019,0.69650000000000001,8151,34.130000000000003,9.4805555555555561,9040,37.85,{"$f":"S14/3.6","v":10.513888888888889},11887,49.77,{"$f":"V13/3.6","v":13.825000000000001},-22.9,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151,34.130000000000003,9.4805555555555561,9040,37.85,10.513888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151,34.130000000000003,9.4805555555555561,9040,37.85,10.513888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.353800000000007,1.9224000000000001,0.58940000000000003,9.2700000000000005E-2,9.06E-2,4.1999999999999997E-3,1.7299999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,5.3E-3,9.2999999999999992E-3,0.70389999999999997,0.1993,0.69640000000000002,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9038,37.840000000000003,10.511111111111111,11885,49.760899999999999,{"$f":"V16/3.6","v":13.822472222222222},-23.1,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[7,96.241100000000003,1.9954000000000001,0.61880000000000002,9.8299999999999998E-2,9.5500000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,9.2999999999999992E-3,0.69120000000000004,0.2097,0.69750000000000001,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9049,37.89,10.525,11891,49.79,{"$f":"V17/3.6","v":13.830555555555556},-23.1,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[8,96.2333,1.9928999999999999,0.62039999999999995,9.9500000000000005E-2,9.6199999999999994E-2,4.1999999999999997E-3,1.8599999999999998E-2,1.2200000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,9.2999999999999992E-3,0.69650000000000001,0.21149999999999999,0.6976,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9049,37.89,10.525,11890,49.78,{"$f":"V18/3.6","v":13.827777777777778},-23,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[9,96.075800000000001,2.0991,0.64870000000000005,0.1028,9.9500000000000005E-2,3.5999999999999999E-3,1.89E-2,1.29E-2,5.3E-3,9.1999999999999998E-3,0.69889999999999997,0.22520000000000001,0.69879999999999998,8170,34.21,9.5027777777777782,9060,37.93,10.536111111111111,11894,49.8,{"$f":"V19/3.6","v":13.833333333333332},-23.2,null,null,null,null,99.999900000000039," "]
[10,96.178700000000006,2.0291999999999999,0.62949999999999995,9.8599999999999993E-2,9.6000000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,2.0299999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,5.3E-3,9.9000000000000008E-3,0.6976,0.21690000000000001,0.69799999999999995,8163,34.18,{"$f":"P20/3.6","v":9.4944444444444436},9053,37.9,{"$f":"S20/3.6","v":10.527777777777777},11891,49.79,{"$f":"V20/3.6","v":13.830555555555556},-21.7,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9053,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9053,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.218000000000004,2.0076999999999998,0.62050000000000005,9.8100000000000007E-2,9.4700000000000006E-2,5.0000000000000001E-3,2.01E-2,1.29E-2,5.3E-3,9.7000000000000003E-3,0.69850000000000001,0.20949999999999999,0.69769999999999999,8161,34.17,9.4916666666666671,9050,37.89,10.525,11891,49.79,{"$f":"V23/3.6","v":13.830555555555556},-24.8,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,96.288600000000002,1.9659,0.6099,9.5399999999999999E-2,9.3299999999999994E-2,4.5999999999999999E-3,1.9400000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,5.3E-3,1.01E-2,0.69110000000000005,0.2039,0.69710000000000005,8157,34.15,9.4861111111111107,9046,37.869999999999997,10.519444444444444,11890,49.78,{"$f":"V24/3.6","v":13.827777777777778},-23.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,96.288700000000006,1.9717,0.6089,9.5500000000000002E-2,9.2200000000000004E-2,4.7000000000000002E-3,1.9699999999999999E-2,1.23E-2,5.3E-3,9.9000000000000008E-3,0.6885,0.2026,0.69710000000000005,8157,34.15,9.4861111111111107,9046,37.880000000000003,10.522222222222222,11891,49.79,{"$f":"V25/3.6","v":13.830555555555556},-22.2,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[16,96.238699999999994,1.9977,0.62,9.74E-2,9.3899999999999997E-2,4.3E-3,1.9599999999999999E-2,1.24E-2,5.4000000000000003E-3,0.01,0.69130000000000003,0.20930000000000001,0.69750000000000001,8160,34.159999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.4888888888888872},9049,37.89,{"$f":"S26/3.6","v":10.525},11891,49.79,{"$f":"V26/3.6","v":13.830555555555556},-23.3,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,96.3,1.9676,0.61450000000000005,9.69E-2,9.3100000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,1.9599999999999999E-2,1.24E-2,5.3E-3,9.4999999999999998E-3,0.67379999999999995,0.2024,0.69710000000000005,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9049,37.880000000000003,10.522222222222222,11894,49.8,{"$f":"V27/3.6","v":13.833333333333332},-23,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.49,9049,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.49,9049,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.282799999999995,1.9854000000000001,0.60670000000000002,9.5500000000000002E-2,9.1899999999999996E-2,4.7999999999999996E-3,1.8800000000000001E-2,1.23E-2,5.3E-3,8.8999999999999999E-3,0.68259999999999998,0.2049,0.69710000000000005,8158,34.159999999999997,9.4888888888888872,9047,37.880000000000003,10.522222222222222,11892,49.79,{"$f":"V30/3.6","v":13.830555555555556},-23.2,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.286699999999996,2.0013000000000001,0.60199999999999998,9.0800000000000006E-2,8.6499999999999994E-2,2.5999999999999999E-3,1.5900000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,5.3E-3,9.4999999999999998E-3,0.68640000000000001,0.20250000000000001,0.69679999999999997,8154,34.14,9.4833333333333325,9044,37.86,10.516666666666666,11890,49.78,{"$f":"V31/3.6","v":13.827777777777778},-24.3,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,96.287499999999994,1.9946999999999999,0.60089999999999999,9.0399999999999994E-2,8.6599999999999996E-2,4.7999999999999996E-3,1.5900000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,9.2999999999999992E-3,0.69520000000000004,0.19900000000000001,0.69679999999999997,8154,34.14,9.4833333333333325,9043,37.86,10.516666666666666,11889,49.78,{"$f":"V32/3.6","v":13.827777777777778},-23.6,null,0,0,0,99.999899999999982," "]
[23,96.413700000000006,1.9112,0.57369999999999999,8.5999999999999993E-2,8.1600000000000006E-2,4.5999999999999999E-3,1.4800000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,5.1000000000000004E-3,9.4999999999999998E-3,0.69810000000000005,0.19189999999999999,0.69569999999999999,8143,34.090000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.469444444444445},9032,37.81,{"$f":"S33/3.6","v":10.502777777777778},11884,49.75,{"$f":"V33/3.6","v":13.819444444444445},-23.6,null,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.393500000000003,1.9018999999999999,0.57450000000000001,8.9700000000000002E-2,8.6900000000000005E-2,4.7000000000000002E-3,1.6799999999999999E-2,1.11E-2,5.1999999999999998E-3,9.2999999999999992E-3,0.71089999999999998,0.1956,0.69599999999999995,8144,34.1,9.4722222222222232,9032,37.82,10.505555555555555,11882,49.75,{"$f":"V34/3.6","v":13.819444444444445},-22.3,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144,34.1,9.4722222222222232,9032,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144,34.1,9.4722222222222232,9032,37.82,{"$f":"S36/3.6","v":10.505555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.176500000000004,2.0512000000000001,0.63280000000000003,9.8500000000000004E-2,9.4100000000000003E-2,4.4999999999999997E-3,1.7100000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,9.1000000000000004E-3,0.68920000000000003,0.2114,0.69789999999999996,8164,34.18,9.4944444444444436,9054,37.909999999999997,10.530555555555555,11894,49.81,{"$f":"V37/3.6","v":13.836111111111112},-23.9,null,null,null,null,100.0001," "]
[28,96.259200000000007,1.9988999999999999,0.61419999999999997,9.6000000000000002E-2,9.2499999999999999E-2,4.3E-3,1.7399999999999999E-2,1.17E-2,4.7000000000000002E-3,9.4000000000000004E-3,0.6895,0.20219999999999999,0.69720000000000004,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,11892,49.79,{"$f":"V38/3.6","v":13.830555555555556},-24.4,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":8156.0357785265351},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":34.148355667961617},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":9.4857256846924081},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":9045.2760180289661},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":37.870192608951314},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":10.519497946930917}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ                                                                                             Сурін М.А.                                                                    28.02.2017 р.                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                             Волкова С.Т.                                                                  28.02.2017р.                                                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ                                                                                                  Мартьянов А.М.                                                            28.02.2017р."]
[null,"                Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":29,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,12,4,13],[3,12,3,13],[3,28,5,28],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11],[3,14,3,27],[4,14,4,27]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 850"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Миколаївська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Одеська область",null,"Кіровоградська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Миролюбівка","ГРС Братське","ГРС Арбузинка","ГРС Вознесенськ","ГРС Прибужжя","ГРС Доманівка","ГРС Острогорське","ГРС Врадіївка","ГРС Кримка","ГРС Первомайськ","ГРС Троїцьке","ГРС Любашівка","ГРС Іванівка","ГРС Мошоріно","ГРС Червоний яр","ГРС Новгородка","ГРС Калинівка","ГРС Кіровоград-2","ГРС Марівка","ГРС Компаніївка","ГРС Софіївка","ГРС Бобринець","ГРС Витязівка","ГРС Новоградівка","АГНКС ТОВ Антарктида-17","АГНКС ТОВ ТПЗ \"ОіК\""]
[1,37.840000000000003,5151,30900,7556,143518,8447,26688,4452,47055,7913,267526,8595,68422,1736,44445,19757,51296,18890,0,13644,34766,3621,68644,8359,10343,6447,7237,{"$f":"SUM(C7:AB7)","v":915408}]
[2,37.840000000000003,4933,29345,4352,133918,8289,26229,4518,46578,7918,256630,8497,69317,1524,40836,17944,47013,17302,0,12634,32419,3407,63373,7847,9623,6921,6811,{"$f":"SUM(C8:AB8)","v":868178}]
[3,37.85,4489,27159,6862,132418,7654,24520,4066,43151,7123,247848,7934,65086,1531,38938,16889,44174,16120,0,12007,29002,3241,59218,7078,8922,6020,5652,{"$f":"SUM(C9:AB9)","v":827102}]
[4,37.85,3892,24987,6535,130523,6944,22655,3551,39407,6443,225939,7214,58504,1329,35586,15032,39213,14443,0,10929,26161,2985,53780,6118,8084,4317,3956,758527]
[5,37.85,3994,24652,6347,125820,6929,22523,3843,39879,6801,325889,7233,58730,1315,35092,15140,38783,14498,0,10743,26051,2949,53237,6368,8056,3874,4280,853026]
[6,37.840000000000003,4248,25216,6420,129354,7103,22570,3956,40331,7029,228675,7289,58689,1415,36848,15916,41131,15048,0,11059,27784,3082,55005,6779,8308,6239,6551,776045]
[7,37.89,4893,28801,7065,141646,8190,25797,4601,46859,7863,257682,8371,67247,1667,42013,18781,47287,17471,0,13010,32693,3503,63382,8193,9508,6479,6311,879313]
[8,37.789000000000001,5382,30820,7624,147758,8813,27586,4972,50658,8432,272337,9292,71871,1807,44918,20252,51080,18668,0,14034,35213,3833,68109,8655,10292,6504,3839,932749]
[9,37.93,5482,31263,7766,144369,8790,27803,5129,51485,8731,285907,9548,74824,1825,45539,19987,50895,18548,0,14020,35141,3755,68826,8709,10429,5430,6134,950335]
[10,37.9,5083,30761,7631,145904,8989,27552,5105,51095,8624,283419,9551,74630,1752,44046,19389,49308,18013,0,13721,33788,3674,67564,8184,10217,5743,5846,939589]
[11,37.9,4771,29735,7273,143047,8548,26498,4733,48207,7754,271201,8968,70301,1644,42235,18189,46904,17016,0,12993,31720,3500,64983,7465,9738,4062,7367,898852]
[12,37.9,4686,28984,7184,137066,8293,26174,4666,47109,7920,270780,8433,68214,1598,40927,17700,45303,16880,0,12702,31012,3456,62414,7477,9417,4121,4722,877238]
[13,37.89,4677,27993,7124,136887,8302,25843,4646,47422,7768,265849,8467,68499,1523,40850,17598,44694,16779,0,12448,30368,3334,60077,7391,9143,6095,6306,870083]
[14,37.869999999999997,4554,27928,7018,138753,8144,25470,4529,46756,76011,256881,8410,68737,1516,40146,17335,44372,16502,0,12322,29347,3342,60072,7394,9175,6504,6986,928204]
[15,37.880000000000003,4264,25771,6647,134629,7629,23869,4192,43612,7185,244577,7951,63868,1402,38070,16023,43148,15373,0,11541,27461,3103,56181,6894,8462,6108,6213,814173]
[16,37.89,4333,25587,6513,131734,7320,22794,4039,42359,6972,239046,7784,62523,1357,36898,15391,40249,15111,0,11120,27699,2992,54774,6751,8343,6427,6517,794633]
[17,37.880000000000003,3983,25224,6249,129677,7180,21671,3474,39927,6377,220843,7211,58991,1414,36421,15477,40342,14825,0,11153,25931,2932,53860,6552,8143,5883,5796,759536]
[18,37.880000000000003,3709,24143,6020,123730,6898,20528,3650,37992,5938,215008,6836,55577,1320,34356,14290,37370,13732,0,10227,24352,2793,50854,5825,7535,4334,4220,721237]
[19,37.880000000000003,3675,22327,5629,119725,6520,20131,3510,35529,5835,198888,6289,51431,1252,32027,13756,36090,13246,0,9739,23633,2569,48673,5789,7304,4151,4493,682211]
[20,37.880000000000003,3690,22742,5761,125007,6500,19985,3607,36360,6147,229062,6727,54173,1181,31080,13300,48595,12982,0,9418,23001,2534,48595,6084,7310,5788,6414,736043]
[21,37.86,3518,21810,5503,123016,6223,19302,3579,35574,5940,205445,6548,52724,1182,30543,13148,34215,12695,0,9270,22045,2429,46992,5750,7053,6310,6426,687240]
[22,37.86,3457,21265,5239,121674,6051,18694,3419,34019,5602,188002,6252,50932,1145,29701,12804,33120,12431,0,8959,21587,2397,44945,5631,6727,6408,6417,656878]
[23,37.81,3357,20644,5004,121812,5799,17820,3260,32199,5361,190411,5990,47557,1177,30037,13000,33507,12145,0,9006,21322,2407,44161,5554,6724,6121,6726,651101]
[24,37.82,2900,18598,4456,116012,4385,15724,2879,28263,4728,166177,5458,44057,1093,27720,11669,30352,11293,0,8139,18818,2133,38831,4819,6050,5695,6415,586664]
[25,37.82,3311,20534,4896,117767,5492,17344,2980,30772,4988,184388,6010,48574,1189,28986,12636,32385,11867,0,8905,21356,2339,43753,5313,6544,4591,4156,631076]
[26,37.82,3472,20626,4951,113669,5697,17996,3363,32054,5674,187118,6152,49807,1244,30569,13416,34003,12541,0,9204,21844,2408,44754,5508,6863,4597,3971,641501]
[27,37.909999999999997,3242,18976,4705,111434,5112,16285,3142,29912,5103,166891,5615,44833,1077,28813,12263,31140,11764,0,8307,19921,2217,41270,5187,6291,5731,5605,594836]
[28,37.880000000000003,3412,19655,4970,118369,5497,17241,3316,32672,5513,179190,5981,48163,1128,29131,12546,31536,11824,0,8510,20405,2279,42415,5282,6484,6537,6988,629044]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":116558},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":706446},173300,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":3639236},199738,627292,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":111177},1137236,257693,6531609,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":208606},1676281,39343,1016771,439628,1147505,418007,0,309764,754840,83214,1528742,186956,231088,157437,162355,21860822]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":4413582.9279999994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":26750221.98},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":6562269.5259999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":137800408.70200002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":7563354.3770000022},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":23753101.873999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":4209878.3480000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":43063045.672000006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":9758130.1280000024},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":247325871.08299994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":7899117.5480000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":63474353.319000013},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":1489749.4129999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":38500961.982000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":16646834.047999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,R7:R37)","v":43451289.660000011},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,S7:S37)","v":15828157.301999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,T7:T37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,U7:U37)","v":11729490.585999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,V7:V37)","v":28582712.587000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,W7:W37)","v":3150971.787},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,X7:X37)","v":57887271.051000021},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Y7:Y37)","v":7079247.5449999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Z7:Z37)","v":8750356.1579999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AA7:AA37)","v":5961182.1959999986},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AB7:AB37)","v":6147772.2809999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AC7:AC37)","v":827779332.08100009}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.865980267334713},{"$f":"D39/D38","v":37.865911874368315},{"$f":"E39/E38","v":37.866529290248124},{"$f":"F39/F38","v":37.865202669461397},37.866376838658653,37.866100434885183,37.866450326956119,37.866410905036425,37.8672689130089,37.865994593828248,37.866204941372736,37.866177161824311,37.865679104287928,37.865912759116853,37.865727496883721,37.865882641034254,37.865770912927296,{"$error":"#DIV/0!"},37.865893344610726,37.865922032483709,37.865885391881172,37.865951907516127,37.865848354693085,37.865904581804337,37.863921416185512,37.866233137260934,37.865883180467783]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9044.1341363337997},{"$f":"D40*238.8459","v":9044.1178009541873},9044.2652682056741,9043.9484102699098,9044.2288557685806,9044.1628378605437,9044.246408147128,9044.2369923832393,9044.4419240696316,9044.1375581580414,9044.187798806619,9044.1811637753726,9044.0622047748438,9044.1180122727474,9044.0737631479406,9044.1108186922029,9044.0841328919414,{"$error":"#DIV/0!"},9044.1133751975594,9044.1202271784005,{"$f":"W40*238.8459","v":9044.1114757207106},9044.1273627074061,9044.1026295401898,9044.1160591551798,9043.6423881781029,9044.194533278911,9044.1109475336907]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.518327852037419},{"$f":"D40/3.6","v":10.518308853991199},10.518480358402256,10.518111852628165,10.518438010738514,10.51836123191255,10.518458424154478,10.518447473621229,10.518685809169138,10.518331831618957,10.518390261492426,10.518382544951198,10.518244195635535,10.518309099754681,10.518257638023256,{"$f":"R40/3.6","v":10.518300733620626},10.518269698035359,{"$error":"#DIV/0!"},10.518303706836312,10.518311675689919,10.518301497744769,10.518319974310035,10.518291209636969,10.518306828278982,10.517755948940421,10.518398093683592,10.518300883463272]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додат вища тепл згор","index":3,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,4],[34,0,34,4],[36,0,36,4],[0,0,0,4],[29,0,29,1],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[3,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,28,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  № 850"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Середньозважене значення вищої теплоти згорання"]
[null,null,"МДж/м³","ккал/м³","кВт*год/м³"]
["Миколаївськ область","ГРС Миролюбівка",37.869999999999997,{"$f":"C4*238.8459","v":9045.0942329999998},{"$f":"C4/3.6","v":10.519444444444444}]
[null,"ГРС Братське",37.869999999999997,{"$f":"C5*238.8459","v":9045.0942329999998},{"$f":"C5/3.6","v":10.519444444444444}]
[null,"ГРС Арбузинка",37.869999999999997,{"$f":"C6*238.8459","v":9045.0942329999998},{"$f":"C6/3.6","v":10.519444444444444}]
[null,"ГРС Вознесенськ",37.869999999999997,9045.0942329999998,{"$f":"C7/3.6","v":10.519444444444444}]
[null,"ГРС Прибужжя",37.869999999999997,9045.0942329999998,{"$f":"C8/3.6","v":10.519444444444444}]
[null,"ГРС Доманівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Острогірське",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Врадіївка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Кримка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Первомайськ",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
["Одеська область","ГРС Троїцьке",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Любашівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
["Кіровоградська область","ГРС Іванівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Мошорине",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Червоний яр",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Новгородка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Калинівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Кіроворгад-2",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Марівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Компаніївка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Софіївка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Бобринець",37.869999999999997,{"$f":"C25*238.8459","v":9045.0942329999998},10.519444444444444]
[null,"ГРС Витязівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"ГРС Новоградівка",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"АГНКС ТОВ \"Антарктида-17\"",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
[null,"АГНКС ТОВ ТПЗ \"ОіК\"",37.869999999999997,9045.0942329999998,10.519444444444444]
["Середньозважене значення вищої теплоти                                    згорання по маршруту № 850",null,37.869999999999997,9045.0942329999998,{"$f":"C30/3.6","v":10.519444444444444}]
[]
[]
["Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ                 Сурін М.А.                                       28.02.2017 р.                   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[" Начальник лабораторії                                                          Волкова С.Т.                                      28.02.2017р.                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ                   Мартьянов А.М.                                   28.02.2017р."]
["Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]