{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[46,12,46,15],[9,4,10,4],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,27,10,27],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[9,9,10,9],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[45,24,45,26],[47,24,47,26],[49,24,49,26],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[7,24,10,24],[7,23,10,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 871"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого   ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 871"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Єлець-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,{"$f":"P12/3.6","v":9.5027777777777782},{"$f":"S12*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,{"$f":"S12/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S13*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.243099999999998,2.0190000000000001,0.62450000000000006,9.6600000000000005E-2,9.35E-2,6.1000000000000004E-3,1.72E-2,1.15E-2,5.8999999999999999E-3,4.7999999999999996E-3,0.71760000000000002,0.16020000000000001,0.69720000000000004,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,11895,49.8,{"$f":"V17/3.6","v":13.833333333333332},-20.399999999999999,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P21/3.6","v":9.4944444444444436},9049.8711509999994,37.89,{"$f":"S21/3.6","v":10.525},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.286199999999994,2.0028000000000001,0.61799999999999999,9.5799999999999996E-2,9.2499999999999999E-2,1.1999999999999999E-3,1.72E-2,1.1900000000000001E-2,0.01,4.4000000000000003E-3,0.70760000000000001,0.1525,0.69979999999999998,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11895,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,{"$f":"P27/3.6","v":9.4916666666666671},9047.4826920000014,37.880000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.183599999999998,2.5867,0.72670000000000001,9.3399999999999997E-2,9.9400000000000002E-2,1.1000000000000001E-3,1.9300000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,1.0845,0.16450000000000001,0.70399999999999996,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11866,49.68,13.799999999999999,-21.1,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5194444444444457},9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.424300000000002,1.9080999999999999,0.57789999999999997,8.8300000000000003E-2,8.48E-2,1.1000000000000001E-3,1.55E-2,1.06E-2,8.2000000000000007E-3,5.7000000000000002E-3,0.7319,0.14360000000000001,0.69550000000000001,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,11885,49.76,{"$f":"V38/3.6","v":13.822222222222221},-22.2,null,"<0,0001","<0,0002","відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O12:O42,'[1] розрахунок'!D7:D37)/'[1] розрахунок'!D38","v":8168.0259656843318},{"$f":"SUMPRODUCT(P12:P42,'[1] розрахунок'!D7:D37)/'[1] розрахунок'!D38","v":34.197890630252928},{"$f":"SUMPRODUCT(Q12:Q42,'[1] розрахунок'!D7:D37)/'[1] розрахунок'!D38","v":9.4994140639591489},{"$f":"SUMPRODUCT(R12:R42,'[1] розрахунок'!D7:D37)/'[1] розрахунок'!D38","v":9054.9389430849897},{"$f":"SUMPRODUCT(S12:S42,'[1] розрахунок'!D7:D37)/'[1] розрахунок'!D38","v":37.911217831601824},{"$f":"SUMPRODUCT(T12:T42,'[1] розрахунок'!D7:D37)/'[1] розрахунок'!D38","v":10.53089384211162}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                 Кучерук В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-03-02"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                                                 Кучерук Н.М.                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-03-02"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                                                  Кривулькін І.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-03-02"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[5,0,5,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 871"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
["Кіровоградська область ","ГРС Петрово",37.909999999999997,9055,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 871",null,{"$f":"AVERAGE(C5)","v":37.909999999999997},{"$f":"AVERAGE(D5)","v":9055},{"$f":"AVERAGE(E5)","v":10.53}]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                            Кучерук В.Н.                                                                                       ",null,null,null,null,"2017-03-02"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                               Кучерук Н.М.       ",null,null,null,null,"2017-03-02"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                               Кривулькін І.В.",null,null,null,null,"2017-03-02"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]