{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 602"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Луганськгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 602"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,88.144499999999994,4.0345000000000004,2.0663,0.31180000000000002,0.5282,7.4000000000000003E-3,0.21360000000000001,0.1031,9.0200000000000002E-2,9.5999999999999992E-3,3.4095,1.0811999999999999,0.77080000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8396.8186912199999},35.155799999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.7654999999999994},{"$f":"S11*238.8459","v":9287.9766287099992},38.886899999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.801916666666665},{"$f":"V11*238.8459","v":11609.988699330001},48.608699999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.502416666666665},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999982}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8396.8186912199999},35.155799999999999,9.7654999999999994,{"$f":"S12*238.8459","v":9287.9766287099992},38.886899999999997,10.801916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,87.937700000000007,3.8881999999999999,1.9123000000000001,0.28249999999999997,0.49840000000000001,7.9000000000000008E-3,0.20180000000000001,9.98E-2,7.5899999999999995E-2,1.11E-2,4.1352000000000002,0.94920000000000004,0.76839999999999997,8301.8296767899992,34.758099999999999,9.6550277777777769,9184.3891618800008,38.453200000000002,10.681444444444445,{"$f":"V13*238.8459","v":11498.42377944},48.141599999999997,13.372666666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8301.8296767899992,34.758099999999999,9.6550277777777769,9184.3891618800008,38.453200000000002,10.681444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8301.8296767899992,34.758099999999999,9.6550277777777769,9184.3891618800008,38.453200000000002,10.681444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,87.911100000000005,3.7967,2.0528,0.33610000000000001,0.55669999999999997,8.0999999999999996E-3,0.222,0.10970000000000001,9.4600000000000004E-2,1.4200000000000001E-2,3.7250999999999999,1.173,0.77339999999999998,8362.2815740799997,35.011200000000002,9.7253333333333334,9249.7374001199987,38.726799999999997,10.757444444444443,11543.15961651,48.328899999999997,13.424694444444443,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362.2815740799997,35.011200000000002,9.7253333333333334,9249.7374001199987,38.726799999999997,10.757444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,87.838700000000003,4.0635000000000003,2.1686000000000001,0.33019999999999999,0.55600000000000005,8.2000000000000007E-3,0.19259999999999999,0.1003,6.8599999999999994E-2,1.04E-2,3.5571999999999999,1.1055999999999999,0.77290000000000003,8393.7614637000006,35.143000000000001,9.7619444444444436,9284.1550943099992,38.870899999999999,10.797472222222222,11589.901759140001,48.5246,13.479055555555554,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.7614637000006,35.143000000000001,9.7619444444444436,9284.1550943099992,38.870899999999999,10.797472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,87.425299999999993,4.2381000000000002,2.3094999999999999,0.3498,0.57120000000000004,8.3999999999999995E-3,0.18379999999999999,0.1043,7.0599999999999996E-2,1.17E-2,3.7732999999999999,0.95389999999999997,0.77539999999999998,8422.781240549999,35.264499999999998,9.7956944444444431,9315.0378691799997,39.0002,10.833388888888889,11609.24827704,48.605600000000003,13.501555555555555,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8422.781240549999,35.264499999999998,9.7956944444444431,9315.0378691799997,39.0002,10.833388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8422.781240549999,35.264499999999998,9.7956944444444431,9315.0378691799997,39.0002,10.833388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,87.709699999999998,4.0072999999999999,2.3755000000000002,0.34329999999999999,0.53300000000000003,8.0999999999999996E-3,0.1734,9.4299999999999995E-2,7.3700000000000002E-2,1.1299999999999999E-2,3.8852000000000002,0.78510000000000002,0.77229999999999999,8408.5699095,35.204999999999998,9.7791666666666668,9298.9157709299998,38.932699999999997,10.814638888888888,11614.383463889999,48.627099999999999,13.507527777777778,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8408.5699095,35.204999999999998,9.7791666666666668,9298.9157709299998,38.932699999999997,10.814638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,87.501800000000003,3.8344999999999998,2.2397,0.37509999999999999,0.60109999999999997,7.1999999999999998E-3,0.19009999999999999,9.3100000000000002E-2,7.22E-2,1.04E-2,4.1871999999999998,0.88759999999999994,0.77439999999999998,8370.2112579600016,35.044400000000003,9.7345555555555556,9257.6909685900009,38.760100000000001,10.766694444444445,11545.5719601,48.338999999999999,13.427499999999998,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8370.2112579600016,35.044400000000003,9.7345555555555556,9257.6909685900009,38.760100000000001,10.766694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,87.0852,3.9411999999999998,2.4152999999999998,0.43719999999999998,0.6109,7.6E-3,0.2056,0.1043,7.22E-2,1.43E-2,4.3878000000000004,0.71850000000000003,0.77800000000000002,8415.78305568,35.235199999999999,9.7875555555555547,9306.3916475999995,38.963999999999999,10.823333333333332,11579.10592446,48.479399999999998,13.4665,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8415.78305568,35.235199999999999,9.7875555555555547,9306.3916475999995,38.963999999999999,10.823333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8415.78305568,35.235199999999999,9.7875555555555547,9306.3916475999995,38.963999999999999,10.823333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,87.222399999999993,3.6469999999999998,2.0110999999999999,0.35039999999999999,0.62009999999999998,8.0999999999999996E-3,0.1946,0.1096,6.7100000000000007E-2,1.18E-2,4.9642999999999997,0.79339999999999999,0.77359999999999995,8278.0645097399993,34.6586,9.6273888888888894,9156.8741141999999,38.338000000000001,10.649444444444445,11425.384703219999,47.835799999999999,13.287722222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999968,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.0645097399993,34.6586,9.6273888888888894,9156.8741141999999,38.338000000000001,10.649444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.0645097399993,34.6586,9.6273888888888894,9156.8741141999999,38.338000000000001,10.649444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.0645097399993,34.6586,9.6273888888888894,9156.8741141999999,38.338000000000001,10.649444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,87.730599999999995,3.5146000000000002,2.0989,0.31240000000000001,0.48730000000000001,7.7999999999999996E-3,0.14940000000000001,9.2700000000000005E-2,6.54E-2,1.24E-2,4.5601000000000003,0.96850000000000003,0.76939999999999997,8251.4331918900007,34.5471,9.5964166666666664,9129.0485668500005,38.221499999999999,10.617083333333333,{"$f":"V34*238.8459","v":11421.993091439999},47.821599999999997,13.283777777777777,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8251.4331918900007},{"$f":"P34","v":34.5471},{"$f":"P35/3.6","v":9.5964166666666664},{"$f":"S35*238.8459","v":9129.0485668500005},{"$f":"S34","v":38.221499999999999},{"$f":"S35/3.6","v":10.617083333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251.4331918900007,{"$f":"P34","v":34.5471},9.5964166666666664,9129.0485668500005,{"$f":"S34","v":38.221499999999999},10.617083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,87.221400000000003,3.5910000000000002,2.1776,0.38619999999999999,0.54820000000000002,7.1999999999999998E-3,0.14960000000000001,8.5500000000000007E-2,7.3800000000000004E-2,1.29E-2,4.8720999999999997,0.87439999999999996,0.77370000000000005,8274.1474369799998,34.642200000000003,9.6228333333333342,9152.6943109500007,38.320500000000003,10.644583333333333,11419.891247520001,47.812800000000003,{"$f":"V37/3.6","v":13.281333333333334},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8274.1474369799998,34.642200000000003,9.6228333333333342,9152.6943109500007,38.320500000000003,10.644583333333333,{"$f":"V38*238.8459","v":0},null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.2234364965643,34.973275390101158,9.714798719472542,9239.4191161646013,38.683599409345526,10.745444280373757]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №602"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Попівка",38.68,9238,10.74]
[null," ГРС Коноплянівка",38.68,9239,10.75]
[null," ГРС Сватове",38.68,9240,10.75]
[null,"ГРС Коломийчиха",38.68,9238,10.74]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 602",null,38.68,9239,10.75]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.03.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E13","v":"02.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E13","v":"02.03.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]