{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 630"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 630"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводах  \"Краснодарський Край-Серпухов\" 2н. та \"Ставрополь-Москва\" 2н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,93.135000000000005,3.4045999999999998,0.83360000000000001,8.09E-2,0.1018,8.0000000000000004E-4,2.1600000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,4.9299999999999997E-2,5.8999999999999999E-3,2.1166999999999998,0.23230000000000001,0.71679999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,{"$f":"P11/3.6","v":9.5027777777777782},{"$f":"S11*238.8459","v":9004.4904299999998},37.700000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.472222222222223},{"$f":"V11*238.8459","v":11734.499067000001},49.13,{"$f":"V11/3.6","v":13.647222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S12*238.8459","v":9004.4904299999998},37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.5244,3.0617999999999999,0.75639999999999996,7.4899999999999994E-2,9.7500000000000003E-2,5.9999999999999995E-4,1.9400000000000001E-2,1.77E-2,2.8500000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,2.0937999999999999,0.31879999999999997,0.71399999999999997,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,{"$f":"V19*238.8459","v":11696.283723},48.97,{"$f":"V19/3.6","v":13.602777777777778},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.4500000000000011},9004.4904299999998,37.700000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.472222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9004.4904299999998,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.4500000000000011},9004.4904299999998,37.700000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.472222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,94.529899999999998,2.6065999999999998,0.67969999999999997,8.5099999999999995E-2,0.1027,8.0000000000000004E-4,2.18E-2,1.8499999999999999E-2,3.3500000000000002E-2,9.2999999999999992E-3,1.6991000000000001,0.21299999999999999,0.7077,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,11758.383656999998,49.23,13.674999999999999,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9014.0442660000008,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,93.936199999999999,3.2448000000000001,0.81499999999999995,9.1399999999999995E-2,0.1013,6.9999999999999999E-4,1.9599999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,1.4832000000000001,0.2671,0.71209999999999996,8197.191288,34.32,{"$f":"P33/3.6","v":9.5333333333333332},9083.309577,38.03,{"$f":"S33/3.6","v":10.563888888888888},11813.318214000001,49.46,13.738888888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,{"$f":"S36/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.0103870000003,34.14,9.48,9019.9830430000002,37.76,10.49]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          01.03.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        01.03.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №630"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС Марківка",37.76,9020,10.49]
[null,"ГРС Лісна Поляна",37.770000000000003,9020,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 630",null,37.76,9020,10.49]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]