{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 634"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС \"Лисичанськ\" філії ПДМН ПАТ \"Укртранснафта\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 634"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Лоскутівка\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8186.1088382400003},34.273600000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5204444444444452},{"$f":"S11*238.8459","v":9064.8706735200012},37.952800000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.542444444444445},{"$f":"V11/0.0041868","v":11566.757428107385},48.427700000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.452138888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8186.1088382400003},34.273600000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5204444444444452},{"$f":"S12*238.8459","v":9064.8706735200012},37.952800000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.542444444444445},{"$f":"V12/0.0041868","v":11566.757428107385},48.427700000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.452138888888889},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.1088382400003,34.273600000000002,9.5204444444444452,9064.8706735200012,37.952800000000003,10.542444444444445,11566.757428107385,48.427700000000002,13.452138888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.1088382400003,34.273600000000002,9.5204444444444452,9064.8706735200012,37.952800000000003,10.542444444444445,11566.757428107385,48.427700000000002,13.452138888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.1088382400003,34.273600000000002,9.5204444444444452,9064.8706735200012,37.952800000000003,10.542444444444445,11566.757428107385,48.427700000000002,13.452138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.1088382400003,34.273600000000002,9.5204444444444452,9064.8706735200012,37.952800000000003,10.542444444444445,11566.757428107385,48.427700000000002,13.452138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.1088382400003,34.273600000000002,9.5204444444444452,9064.8706735200012,37.952800000000003,10.542444444444445,11566.757428107385,48.427700000000002,13.452138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[8,90.929699999999997,3.4289000000000001,1.1218999999999999,0.14480000000000001,0.252,4.4000000000000003E-3,5.62E-2,4.8899999999999999E-2,0.13120000000000001,1.0699999999999999E-2,2.8115999999999999,1.0597000000000001,0.74129999999999996,{"$f":"P18*238.8459","v":8168.7925104899996},34.201099999999997,{"$f":"P18/3.6","v":9.5003055555555544},{"$f":"S18*238.8459","v":9045.6196939799993},37.872199999999999,{"$f":"S18/3.6","v":10.520055555555555},{"$f":"V18/0.0041868","v":11529.951275437088},48.273600000000002,{"$f":"V18/3.6","v":13.409333333333333},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8168.7925104899996},34.201099999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.5003055555555544},{"$f":"S19*238.8459","v":9045.6196939799993},37.872199999999999,{"$f":"S19/3.6","v":10.520055555555555},{"$f":"V19/0.0041868","v":11529.951275437088},48.273600000000002,{"$f":"V19/3.6","v":13.409333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.7925104899996,34.201099999999997,9.5003055555555544,9045.6196939799993,37.872199999999999,10.520055555555555,11529.951275437088,48.273600000000002,13.409333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8173.7022621833794},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.221656148099605},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.5060155966943309},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9051.0779834487803},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":37.895052766025209},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.526403546118113}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,5,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[1,0,1,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 634"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС НПЗ","ГРС НПС"]
[1,37.952800000000003,125012.82,629.13,{"$f":"D7+C7","v":125641.95000000001}]
[2,37.952800000000003,117645.88,710.63,118356.51000000001]
[3,37.952800000000003,114278.75,623.79,114902.54]
[4,37.952800000000003,109539.05,168.16,109707.21]
[5,37.952800000000003,108290.97,561.28,108852.25]
[6,37.952800000000003,119368.96000000001,683.87,120052.83]
[7,37.952800000000003,129172.77,824.75,129997.52]
[8,37.872199999999999,131860.91,844.08,132704.99]
[9,37.872199999999999,130264.8,731.99,130996.79000000001]
[10,37.872199999999999,126464.95,826.88,127291.83]
[11,37.872199999999999,116369.3,648.15,117017.45]
[12,37.872199999999999,112390.39,660.6,113050.99]
[13,37.872199999999999,110642.8,635.6,111278.40000000001]
[14,37.872199999999999,115799.63,632.44000000000005,116432.07]
[15,37.872199999999999,109316.37,709.5,110025.87]
[16,37.872199999999999,111863.79,757.49,112621.28]
[17,37.872199999999999,112163.48,611.48,112774.95999999999]
[18,37.872199999999999,108782.05,497.2,109279.25]
[19,37.872199999999999,104718.88,546.42999999999995,105265.31]
[20,37.872199999999999,96572.98,607.98,97180.959999999992]
[21,37.872199999999999,95983.2,589.97,96573.17]
[22,37.872199999999999,96043.79,443.99,96487.78]
[23,37.872199999999999,96898.93,631.16999999999996,97530.099999999991]
[24,37.872199999999999,93924.46,477.9,94402.36]
[25,37.872199999999999,95009.91,586.48,95596.39]
[26,37.872199999999999,96138.75,416.54,96555.29]
[27,37.872199999999999,16642.91,650.36,17293.27]
[28,37.872199999999999,0,699.54,699.54]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":2901161.4800000004},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":17407.38},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":2918568.8599999994}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":109939726.524376},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":659594.42660200002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":110599320.95097803}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.895073156829582},{"$f":"D39/D38","v":37.891654378889875},{"$f":"E39/E38","v":37.895052766025209}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9051.0828537088018},{"$f":"D40*238.8459","v":9050.2662926148932},{"$f":"E40*238.8459","v":9051.0779834487803}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.526409210230439},{"$f":"C40/3.6","v":10.526409210230439},{"$f":"E40/3.6","v":10.526403546118113}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №634"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС НПЗ",37.9,9051,10.53]
[null,"ГРС НПС",37.89,9050,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 634",null,37.9,9051,10.53]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]