{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 645"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 645"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P11/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S11*238.8459","v":9740.1358020000007},40.78,{"$f":"S11/3.6","v":11.327777777777778},{"$f":"V11/0.0041868","v":11550.253176650425},48.358600000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.432944444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.012900000000002,3.4832000000000001,1.1194,0.1467,0.25919999999999999,6.0000000000000001E-3,5.9700000000000003E-2,5.3400000000000003E-2,0.1178,1.0200000000000001E-2,2.7330000000000001,0.99850000000000005,0.74050000000000005,{"$f":"P12*238.8459","v":8183.0277261299998},34.2607,{"$f":"P12/3.6","v":9.5168611111111101},9730.5819659999997,40.74,{"$f":"S12/3.6","v":11.316666666666666},11556.367631604089,48.3842,13.440055555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.0277261299998,34.2607,9.5168611111111101,9730.5819659999997,40.74,11.316666666666666,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.0277261299998,34.2607,9.5168611111111101,9730.5819659999997,40.74,11.316666666666666,11556.367631604089,48.3842,13.440055555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.0277261299998,34.2607,9.5168611111111101,9730.5819659999997,40.74,11.316666666666666,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.395300000000006,3.3551000000000002,1.0985,0.1421,0.25019999999999998,9.1999999999999998E-3,6.7299999999999999E-2,5.96E-2,7.9200000000000007E-2,1.01E-2,2.6974,0.83599999999999997,0.73650000000000004,8177.9403084600008,34.239400000000003,9.510944444444446,9725.8050480000002,40.72,11.31111111111111,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,-5.2,-7.5,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.9403084600008,34.239400000000003,9.510944444444446,9725.8050480000002,40.72,11.31111111111111,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.9403084600008,34.239400000000003,9.510944444444446,9725.8050480000002,40.72,11.31111111111111,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.9403084600008,34.239400000000003,9.510944444444446,9725.8050480000002,40.72,11.31111111111111,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.9403084600008,34.239400000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.510944444444446},9725.8050480000002,40.72,{"$f":"S20/3.6","v":11.31111111111111},11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.9403084600008,34.239400000000003,9.510944444444446,9725.8050480000002,40.72,11.31111111111111,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.9403084600008,34.239400000000003,9.510944444444446,9725.8050480000002,40.72,11.31111111111111,11581.900257953568,48.491100000000003,13.469750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.072699999999998,3.4550999999999998,1.1122000000000001,0.15010000000000001,0.26200000000000001,5.0000000000000001E-3,6.4600000000000005E-2,5.6800000000000003E-2,8.77E-2,1.1599999999999999E-2,2.7315,0.99070000000000003,0.73960000000000004,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,{"$f":"P26/3.6","v":9.5070555555555547},9721.0281300000006,40.700000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":11.305555555555555},11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.5964658600005,34.2254,9.5070555555555547,9721.0281300000006,40.700000000000003,11.305555555555555,11552.283366771759,48.367100000000001,13.435305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[22,91.695999999999998,3.2501000000000002,1.0616000000000001,0.13900000000000001,0.24279999999999999,6.4999999999999997E-3,6.3299999999999995E-2,5.57E-2,6.9800000000000001E-2,9.4000000000000004E-3,2.6124999999999998,0.79330000000000001,0.73380000000000001,8169.5807019599997,34.2044,9.5012222222222213,9716.2512119999992,40.68,11.299999999999999,11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,-2.6,-1.4,1E-4,2E-3,"відс",100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.5807019599997,34.2044,{"$f":"P33/3.6","v":9.5012222222222213},9716.2512119999992,40.68,{"$f":"S33/3.6","v":11.299999999999999},11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.5807019599997,34.2044,9.5012222222222213,9716.2512119999992,40.68,11.299999999999999,11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.5807019599997,34.2044,9.5012222222222213,9716.2512119999992,40.68,11.299999999999999,11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.5807019599997,34.2044,9.5012222222222213,9716.2512119999992,40.68,{"$f":"S36/3.6","v":11.299999999999999},11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.5807019599997,34.2044,9.5012222222222213,9716.2512119999992,40.68,11.299999999999999,11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.5807019599997,34.2044,9.5012222222222213,9716.2512119999992,40.68,11.299999999999999,11592.122862329226,48.533900000000003,13.48163888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8176.5578635668435},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.233611979803051},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.5093366610564019},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9723.7965663623854},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":40.711590889198369},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":11.308775246999549}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                        Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                          Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                       Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 645"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Краснопопівського ПСГ"]
[1,40.78,3821.34,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":3821.34}]
[2,40.74,3459.23,3459.23]
[3,40.74,3453.09,3453.09]
[4,40.74,2969.03,2969.03]
[5,40.74,2835.36,2835.36]
[6,40.72,3209.2,3209.2]
[7,40.72,3760.01,3760.01]
[8,40.72,4042.57,4042.57]
[9,40.72,4022.88,4022.88]
[10,40.72,3639.63,3639.63]
[11,40.72,3474.14,3474.14]
[12,40.72,3286.69,3286.69]
[13,40.700000000000003,3126.7,3126.7]
[14,40.700000000000003,3117.99,3117.99]
[15,40.700000000000003,3086.27,3086.27]
[16,40.700000000000003,3129.85,3129.85]
[17,40.700000000000003,3433.14,3433.14]
[18,40.700000000000003,2975.33,2975.33]
[19,40.700000000000003,2628.36,2628.36]
[20,40.700000000000003,2534.73,2534.73]
[21,40.700000000000003,2466.2399999999998,2466.2399999999998]
[22,40.68,2353.46,{"$f":"C28:C28","v":2353.46}]
[23,40.68,2449.27,{"$f":"SUM(C29:C29)","v":2449.27}]
[24,40.68,2321.79,2321.79]
[25,40.68,2363.7399999999998,2363.7399999999998]
[26,40.68,2535.39,2535.39]
[27,40.68,2483.8000000000002,2483.8000000000002]
[28,40.68,2251.4699999999998,2251.4699999999998]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":85230.700000000012},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":85230.700000000012}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":3469877.3895999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":3469877.3895999999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":40.711590889198369},{"$f":"D39/D38","v":40.711590889198369}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9723.7965663623854},{"$f":"D40*238.8459","v":9723.7965663623854}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":11.308775246999547},{"$f":"D40/3.6","v":11.308775246999547}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №645"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Краснопопівського ПСГ",40.71,9724,11.31]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 645",null,40.71,9724,11.31]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                        Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                           Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]