{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 648"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 648"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8172.8290062000005},34.218000000000004,{"$f":"P11/3.6","v":9.5050000000000008},{"$f":"S11*238.8459","v":9048.1514605200009},37.882800000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.523000000000001},{"$f":"V11/0.0041868","v":11476.999140154772},48.051900000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.347750000000001},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,90.098100000000002,3.4095,1.2571000000000001,0.15840000000000001,0.30869999999999997,8.8000000000000005E-3,8.0799999999999997E-2,7.4499999999999997E-2,8.3199999999999996E-2,1.04E-2,3.5579999999999998,0.95250000000000001,0.74639999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8144.8362667199999},34.1008,{"$f":"P12/3.6","v":9.4724444444444433},9017.9852233500005,37.756500000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.487916666666667},11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8144.8362667199999},34.1008,{"$f":"P13/3.6","v":9.4724444444444433},{"$f":"S13*238.8459","v":9017.9852233500005},37.756500000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.487916666666667},{"$f":"V13/0.0041868","v":11455.861278303239},47.9634,{"$f":"V13/3.6","v":13.323166666666665},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.675700000000006,3.4506000000000001,1.2962,0.1641,0.3251,3.7000000000000002E-3,7.4300000000000005E-2,6.4199999999999993E-2,7.8799999999999995E-2,1.18E-2,3.8062999999999998,1.0491999999999999,0.74919999999999998,8121.9070603200007,34.004800000000003,{"$f":"P24/3.6","v":9.4457777777777778},8992.33317369,37.649099999999997,{"$f":"S24/3.6","v":10.458083333333333},11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,1E-4,5.0000000000000001E-4,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8121.9070603200007},34.004800000000003,{"$f":"P25/3.6","v":9.4457777777777778},{"$f":"S25*238.8459","v":8992.33317369},37.649099999999997,{"$f":"S25/3.6","v":10.458083333333333},{"$f":"V25/0.0041868","v":11401.786567306774},47.737000000000002,{"$f":"V25/3.6","v":13.260277777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.9070603200007,34.004800000000003,9.4457777777777778,8992.33317369,37.649099999999997,10.458083333333333,11401.786567306774,47.737000000000002,13.260277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8135.1481821117295},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.060237927934828},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4611772022041176},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9007.096964671844},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.710913039209977},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.475253622002773}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 648"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Лисичанськ"]
[1,37.882800000000003,269434.34000000003,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":269434.34000000003}]
[2,37.756500000000003,245934.25,245934.25]
[3,37.756500000000003,238195.59,238195.59]
[4,37.756500000000003,225507.03,225507.03]
[5,37.756500000000003,221928.08,221928.08]
[6,37.756500000000003,241382.5,241382.5]
[7,37.756500000000003,270412.53000000003,270412.53000000003]
[8,37.756500000000003,287745.65999999997,287745.65999999997]
[9,37.756500000000003,279552.56,279552.56]
[10,37.756500000000003,263641.53000000003,263641.53000000003]
[11,37.756500000000003,254141.94,254141.94]
[12,37.756500000000003,242731.34,242731.34]
[13,37.756500000000003,231675.39,231675.39]
[14,37.649099999999997,235688.2,235688.2]
[15,37.649099999999997,229942.77,229942.77]
[16,37.649099999999997,231342.3,231342.3]
[17,37.649099999999997,223055.28,223055.28]
[18,37.649099999999997,205589.7,205589.7]
[19,37.649099999999997,191757.97,191757.97]
[20,37.649099999999997,186480.11,186480.11]
[21,37.649099999999997,185930.72,185930.72]
[22,37.649099999999997,181263.13,181263.13]
[23,37.649099999999997,188353.63,188353.63]
[24,37.649099999999997,173711.48,173711.48]
[25,37.649099999999997,183381.92,183381.92]
[26,37.649099999999997,184774.34,184774.34]
[27,37.649099999999997,187941.63,187941.63]
[28,37.649099999999997,174611.03,174611.03]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":6236106.9500000002},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":6236106.9500000002}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":235169286.89466298},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":235169286.89466298}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.710913039209977},{"$f":"D39/D38","v":37.710913039209977}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9007.0969646718422},{"$f":"D40*238.8459","v":9007.0969646718422}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.475253622002771},{"$f":"D40/3.6","v":10.475253622002771}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №648"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Лисичанськ",37.71,9007,10.48]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 648",null,37.71,9007,10.48]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]