{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 652"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 652"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.132199999999997,3.4268000000000001,1.1062000000000001,0.13739999999999999,0.24079999999999999,6.8999999999999999E-3,6.0100000000000001E-2,5.33E-2,0.1053,8.0999999999999996E-3,2.8176000000000001,0.90529999999999999,0.73850000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8169.9389708099998},34.2059,{"$f":"P11/3.6","v":9.5016388888888894},{"$f":"S11*238.8459","v":9047.291615279999},37.879199999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.521999999999998},{"$f":"V11/0.0041868","v":11554.122480175791},48.3748,{"$f":"V11/3.6","v":13.437444444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8169.9389708099998},34.2059,{"$f":"P12/3.6","v":9.5016388888888894},{"$f":"S12*238.8459","v":9047.291615279999},37.879199999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.521999999999998},{"$f":"V12/0.0041868","v":11554.122480175791},48.3748,{"$f":"V12/3.6","v":13.437444444444445},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.9389708099998,34.2059,9.5016388888888894,9047.291615279999,37.879199999999997,10.521999999999998,11554.122480175791,48.3748,13.437444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.296700000000001,3.2886000000000002,1.0952999999999999,0.13730000000000001,0.23810000000000001,3.8999999999999998E-3,6.0199999999999997E-2,5.2299999999999999E-2,5.8400000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,2.8235000000000001,0.93520000000000003,0.73640000000000005,{"$f":"P20*238.8459","v":8140.9191939600005},34.084400000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.4678888888888899},{"$f":"S20*238.8459","v":9016.0744561499996},37.7485,{"$f":"S20/3.6","v":10.485694444444444},{"$f":"V20/0.0041868","v":11530.428967230342},48.275599999999997,{"$f":"V20/3.6","v":13.409888888888888},null,null,1.6000000000000001E-3,1.8E-3,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8140.9191939600005},34.084400000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.4678888888888899},{"$f":"S21*238.8459","v":9016.0744561499996},37.7485,{"$f":"S21/3.6","v":10.485694444444444},{"$f":"V21/0.0041868","v":11530.428967230342},48.275599999999997,{"$f":"V21/3.6","v":13.409888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.9191939600005,34.084400000000002,9.4678888888888899,9016.0744561499996,37.7485,10.485694444444444,11530.428967230342,48.275599999999997,13.409888888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,90.794600000000003,3.3799000000000001,1.1631,0.15290000000000001,0.27179999999999999,4.0000000000000001E-3,6.3799999999999996E-2,5.3999999999999999E-2,6.3299999999999995E-2,1.2699999999999999E-2,2.8180999999999998,1.2218,0.74219999999999997,{"$f":"P31*238.8459","v":8144.4779978699999},34.099299999999999,{"$f":"P31/3.6","v":9.472027777777777},{"$f":"S31*238.8459","v":9019.0361453099995},37.760899999999999,{"$f":"S31/3.6","v":10.489138888888888},{"$f":"V31/0.0041868","v":11488.965319575809},48.101999999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.361666666666665},-3.2,-2.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8144.4779978699999},34.099299999999999,{"$f":"P32/3.6","v":9.472027777777777},{"$f":"S32*238.8459","v":9019.0361453099995},37.760899999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.489138888888888},{"$f":"V32/0.0041868","v":11488.965319575809},48.101999999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.361666666666665},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8152.1964707462366},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":34.131615701781925},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9.4810043616060913},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9028.0015044087686},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":37.798436164944725},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":10.499565601373535}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,5,5,5],[1,0,1,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[4,2,4,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 652"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Попасна","ГРС с.Карбонит","ГРС Мирна Долина"]
[1,37.879199999999997,91158.95,37915.42,9590.31,{"$f":"SUM(C7:E7)","v":138664.68}]
[2,37.879199999999997,84179.16,38940.449999999997,9107.74,132227.35]
[3,37.879199999999997,82356.09,37160.39,8707.42,128223.9]
[4,37.879199999999997,73357.56,31076.36,8087.93,112521.85]
[5,37.879199999999997,71198.81,32390.13,7779.6,111368.54000000001]
[6,37.879199999999997,84922.71,37906.54,8505.42,131334.67000000001]
[7,37.879199999999997,99037.7,42978.1,9730.2199999999993,151746.01999999999]
[8,37.879199999999997,103757,44963.519999999997,10414.49,159135.00999999998]
[9,37.879199999999997,100105.16,43849.99,10076.94,154032.09]
[10,37.7485,98725.41,41700.06,9690.7999999999993,150116.26999999999]
[11,37.7485,87108.45,37888.800000000003,9136.39,134133.64000000001]
[12,37.7485,83171.05,35927.599999999999,8733.75,127832.4]
[13,37.7485,83916.160000000003,34691.61,8376.49,126984.26000000001]
[14,37.7485,84806.16,35582.089999999997,8614.99,129003.24]
[15,37.7485,82777.440000000002,33306.639999999999,8248.2999999999993,124332.38]
[16,37.7485,85372.3,37626.86,8523.41,131522.57]
[17,37.7485,82999.25,34779.71,8525.6,126304.56]
[18,37.7485,72480.63,30615.51,8010.53,111106.67]
[19,37.7485,69374.34,28352.94,7575.39,105302.67]
[20,37.7485,70641.84,27440.04,7030.58,105112.46]
[21,37.760899999999999,67303.34,26288.99,6908.53,100500.86]
[22,37.760899999999999,67646.92,26593.59,6941.08,101181.59]
[23,37.760899999999999,68555.37,27484.63,7075.22,103115.22]
[24,37.760899999999999,64197.55,24544.17,6629.52,95371.24]
[25,37.760899999999999,61841.43,29172.560000000001,6719.92,97733.91]
[26,37.760899999999999,63915.49,30178.87,7257.14,101351.5]
[27,37.760899999999999,68083.06,28876.54,7237.62,104197.22]
[28,37.760899999999999,63023.8,25246.79,6751.76,95022.349999999991]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":2216013.1299999994},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":943478.9},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":229987.09000000003},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":3389479.12}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":83760938.827506989},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":35662997.788415983},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":8693073.5338100009},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":128117010.14973302}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.798033636879673},{"$f":"D39/D38","v":37.799465137393092},{"$f":"E39/E38","v":37.798093509553077},{"$f":"F39/F38","v":37.798436164944725}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9027.9053622307983},{"$f":"D40*238.8459","v":9028.2472702592768},{"$f":"E40*238.8459","v":9027.9196625733639},{"$f":"F40*238.8459","v":9028.0015044087722}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.499453788022132},{"$f":"D40/3.6","v":10.499851427053636},{"$f":"E40/3.6","v":10.499470419320298},{"$f":"F40/3.6","v":10.499565601373535}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №652"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Попасна",37.799999999999997,9028,10.5]
[null,"ГРС с.Карбонит",37.799999999999997,9028,10.5]
[null,"ГРС Мирна Долина",37.799999999999997,9028,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №652",null,37.799999999999997,9028,10.5]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]