{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 654"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 654"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8170.2494704800001},34.2072,{"$f":"P11/3.6","v":9.5020000000000007},{"$f":"S11*238.8459","v":9047.5782303600008},37.880400000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.522333333333334},{"$f":"V11/0.0041868","v":11547.004872456291},48.344999999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.429166666666665},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.2494704800001},34.2072,{"$f":"P12/3.6","v":9.5020000000000007},{"$f":"S12*238.8459","v":9047.5782303600008},37.880400000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.522333333333334},{"$f":"V12/0.0041868","v":11547.004872456291},48.344999999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.429166666666665},-7.1,-15.2,1.1999999999999999E-3,1.5E-3,"відс",0]
[3,91.115099999999998,3.4161999999999999,1.1072,0.1396,0.24249999999999999,2.7000000000000001E-3,3.2800000000000003E-2,3.6799999999999999E-2,8.1699999999999995E-2,1.0500000000000001E-2,2.7584,1.0565,0.73819999999999997,{"$f":"P13*238.8459","v":8142.2567310000004},34.090000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.469444444444445},{"$f":"S13*238.8459","v":9018.7256456399991},37.759599999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.488777777777777},{"$f":"V13/0.0041868","v":11520.086939906372},48.232300000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.397861111111112},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8142.2567310000004},34.090000000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.469444444444445},{"$f":"S14*238.8459","v":9018.7256456399991},37.759599999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.488777777777777},{"$f":"V14/0.0041868","v":11520.086939906372},48.232300000000002,{"$f":"V14/3.6","v":13.397861111111112},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9018.7256456399991,37.759599999999999,10.488777777777777,11520.086939906372,48.232300000000002,13.397861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9018.7256456399991,37.759599999999999,10.488777777777777,11520.086939906372,48.232300000000002,13.397861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9018.7256456399991,37.759599999999999,10.488777777777777,11520.086939906372,48.232300000000002,13.397861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9018.7256456399991,37.759599999999999,10.488777777777777,11520.086939906372,48.232300000000002,13.397861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[9,90.987399999999994,3.4788999999999999,1.1235999999999999,0.14130000000000001,0.24210000000000001,5.0000000000000001E-3,5.74E-2,4.8099999999999997E-2,8.1100000000000005E-2,9.7999999999999997E-3,2.7604000000000002,1.0649,0.73980000000000001,{"$f":"P19*238.8459","v":8158.1638679399994},34.156599999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.4879444444444427},{"$f":"S19*238.8459","v":9034.3700520900002},37.825099999999999,{"$f":"S19/3.6","v":10.506972222222222},{"$f":"V19/0.0041868","v":11527.873316136427},48.264899999999997,{"$f":"V19/3.6","v":13.406916666666666},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8158.1638679399994},34.156599999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4879444444444427},{"$f":"S20*238.8459","v":9034.3700520900002},37.825099999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.506972222222222},{"$f":"V20/0.0041868","v":11527.873316136427},48.264899999999997,{"$f":"V20/3.6","v":13.406916666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.1638679399994,34.156599999999997,9.4879444444444427,9034.3700520900002,37.825099999999999,10.506972222222222,11527.873316136427,48.264899999999997,13.406916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.1638679399994,34.156599999999997,9.4879444444444427,9034.3700520900002,37.825099999999999,10.506972222222222,11527.873316136427,48.264899999999997,13.406916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.1638679399994,34.156599999999997,9.4879444444444427,9034.3700520900002,37.825099999999999,10.506972222222222,11527.873316136427,48.264899999999997,13.406916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.1638679399994,34.156599999999997,9.4879444444444427,9034.3700520900002,37.825099999999999,10.506972222222222,11527.873316136427,48.264899999999997,13.406916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.325699999999998,3.2944,1.1056999999999999,0.1431,0.25459999999999999,4.0000000000000001E-3,6.6400000000000001E-2,5.7700000000000001E-2,7.2999999999999995E-2,9.7000000000000003E-3,2.7583000000000002,0.90739999999999998,0.73699999999999999,{"$f":"P25*238.8459","v":8161.6271334900002},34.171100000000003,{"$f":"P25/3.6","v":9.4919722222222234},{"$f":"S25*238.8459","v":9038.5737399299996},37.842700000000001,{"$f":"S25/3.6","v":10.511861111111111},{"$f":"V25/0.0041868","v":11554.456864431068},48.376199999999997,{"$f":"V25/3.6","v":13.437833333333332},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8161.6271334900002},34.171100000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.4919722222222234},{"$f":"S26*238.8459","v":9038.5737399299996},37.842700000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.511861111111111},{"$f":"V26/0.0041868","v":11554.456864431068},48.376199999999997,{"$f":"V26/3.6","v":13.437833333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6271334900002,34.171100000000003,9.4919722222222234,9038.5737399299996,37.842700000000001,10.511861111111111,11554.456864431068,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6271334900002,34.171100000000003,9.4919722222222234,9038.5737399299996,37.842700000000001,10.511861111111111,11554.456864431068,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6271334900002,34.171100000000003,9.4919722222222234,9038.5737399299996,37.842700000000001,10.511861111111111,11554.456864431068,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6271334900002,34.171100000000003,9.4919722222222234,9038.5737399299996,37.842700000000001,10.511861111111111,11554.456864431068,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6271334900002,34.171100000000003,9.4919722222222234,9038.5737399299996,37.842700000000001,10.511861111111111,11554.456864431068,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6271334900002,34.171100000000003,9.4919722222222234,9038.5737399299996,37.842700000000001,10.511861111111111,11554.456864431068,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,90.783299999999997,3.2804000000000002,1.2094,0.1603,0.29249999999999998,4.0000000000000001E-3,7.3099999999999998E-2,6.3700000000000007E-2,8.72E-2,9.5999999999999992E-3,2.9066999999999998,1.1297999999999999,0.74319999999999997,{"$f":"P33*238.8459","v":8161.7704410300003},34.171700000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.4921388888888885},{"$f":"S33*238.8459","v":9037.5705871500013},37.838500000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.510694444444445},{"$f":"V33/0.0041868","v":11505.230725136142},48.170099999999998,{"$f":"V33/3.6","v":13.380583333333332},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8161.7704410300003},34.171700000000001,{"$f":"P34/3.6","v":9.4921388888888885},{"$f":"S34*238.8459","v":9037.5705871500013},37.838500000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.510694444444445},{"$f":"V34/0.0041868","v":11505.230725136142},48.170099999999998,{"$f":"V34/3.6","v":13.380583333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9037.5705871500013,37.838500000000003,10.510694444444445,11505.230725136142,48.170099999999998,13.380583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9037.5705871500013,37.838500000000003,10.510694444444445,11505.230725136142,48.170099999999998,13.380583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9037.5705871500013,37.838500000000003,10.510694444444445,11505.230725136142,48.170099999999998,13.380583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.7704410300003,34.171700000000001,9.4921388888888885,9037.5705871500013,37.838500000000003,10.510694444444445,11505.230725136142,48.170099999999998,13.380583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8156.8914410013012},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.151272602968277},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.4864646119356326},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9033.3831423822867},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":37.820968006494084},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.505824446248356}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,5,4],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 654"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС м. Сєвєродонецьк город","ГРС м. Сєвєродонецьк Лисичанськ"]
[1,37.880400000000002,272672.40999999997,282432.03000000003,{"$f":"D7+C7","v":555104.43999999994}]
[2,37.880400000000002,265018.94,275771.03000000003,{"$f":"C8+D8","v":540789.97}]
[3,37.759599999999999,246431.48,273230.25,{"$f":"D9+C9","v":519661.73}]
[4,37.759599999999999,220817.55,251440.03,472257.57999999996]
[5,37.759599999999999,220160.17,244053.86,464214.03]
[6,37.759599999999999,248885.03,259113.42,507998.45]
[7,37.759599999999999,271258.53000000003,291218.28000000003,562476.81000000006]
[8,37.759599999999999,282542.59000000003,314448.31,596990.9]
[9,37.825099999999999,281419.28000000003,306026.44,587445.72]
[10,37.825099999999999,258055.98,287783.15999999997,545839.14]
[11,37.825099999999999,242810.14,272965.38,515775.52]
[12,37.825099999999999,243624.23,264670.25,508294.48]
[13,37.825099999999999,224208.14,254688.3,478896.44]
[14,37.825099999999999,225944.98,259464.88,485409.86]
[15,37.842700000000001,220357,249233.56,469590.56]
[16,37.842700000000001,225992.25,255419.36,481411.61]
[17,37.842700000000001,225830.39,249899.22,475729.61]
[18,37.842700000000001,208930.91,240112.48,449043.39]
[19,37.842700000000001,205763.36,230848.98,436612.33999999997]
[20,37.842700000000001,191210.22,200350.86,391561.07999999996]
[21,37.842700000000001,181720.39,194874.67,376595.06000000006]
[22,37.842700000000001,181762.17,188921.72,370683.89]
[23,37.838500000000003,181645.86,191450.17,373096.03]
[24,37.838500000000003,162334.22,182927.53,345261.75]
[25,37.838500000000003,175659.5,186724.22,362383.72]
[26,37.838500000000003,185321.66,197788.13,383109.79000000004]
[27,37.838500000000003,180603.75,197568.22,378171.97]
[28,37.838500000000003,173632.92,189292.55,362925.47]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":6204614.0499999998},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":6792717.29},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":12997331.340000004}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":234665364.81462303},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":256906287.96532005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":491571652.77994299}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.821105861471437},{"$f":"D39/D38","v":37.820842086793228},{"$f":"E39/E38","v":37.820968006494084}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9033.4160684784201},{"$f":"D40*238.8459","v":9033.3530669780066},{"$f":"E40*238.8459","v":9033.3831423822849}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.505862739297621},{"$f":"D40/3.6","v":10.505789468553674},{"$f":"E40/3.6","v":10.505824446248356}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №654"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м. Сєвєродонецьк город",37.82,9033,10.51]
[null,"ГРС м. Сєвєродонецьк Лисичанськ",37.82,9033,10.51]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 654",null,37.82,9033,10.51]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]