{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 655"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 655"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Ставрополь-Москва,Краснодарский край-Серпухов\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8035.5642674700011},33.643300000000004,{"$f":"P11/3.6","v":9.3453611111111119},{"$f":"S11*238.8459","v":8904.1751519999998},37.28,{"$f":"S11/3.6","v":10.355555555555556},{"$f":"V11/0.0041868","v":11536.638960542658},48.301600000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.417111111111112},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8035.5642674700011},33.643300000000004,{"$f":"P12/3.6","v":9.3453611111111119},{"$f":"S12*238.8459","v":8904.1751519999998},37.28,{"$f":"S12/3.6","v":10.355555555555556},{"$f":"V12/0.0041868","v":11536.638960542658},48.301600000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.417111111111112},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8035.5642674700011,33.643300000000004,9.3453611111111119,8904.1751519999998,37.28,10.355555555555556,11536.638960542658,48.301600000000001,13.417111111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8035.5642674700011,33.643300000000004,9.3453611111111119,8904.1751519999998,37.28,10.355555555555556,11536.638960542658,48.301600000000001,13.417111111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8035.5642674700011,33.643300000000004,9.3453611111111119,8904.1751519999998,37.28,10.355555555555556,11536.638960542658,48.301600000000001,13.417111111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.422899999999998,3.21,0.80259999999999998,8.0299999999999996E-2,9.9299999999999999E-2,2.0999999999999999E-3,1.95E-2,1.5599999999999999E-2,2.9899999999999999E-2,1.2E-2,2.0670000000000002,0.23880000000000001,0.71450000000000002,{"$f":"P16*238.8459","v":8151.0223755300003},34.1267,{"$f":"P16/3.6","v":9.4796388888888892},9031.3605937499997,37.8125,{"$f":"S16/3.6","v":10.503472222222221},11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8151.0223755300003},34.1267,{"$f":"P17/3.6","v":9.4796388888888892},{"$f":"S17*238.8459","v":9031.3605937499997},37.8125,{"$f":"S17/3.6","v":10.503472222222221},{"$f":"V17/0.0041868","v":11725.75714149231},49.093400000000003,{"$f":"V17/3.6","v":13.637055555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.0223755300003,34.1267,9.4796388888888892,9031.3605937499997,37.8125,10.503472222222221,11725.75714149231,49.093400000000003,13.637055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[16,93.375900000000001,3.0821000000000001,0.79979999999999996,8.7300000000000003E-2,0.1226,1.6999999999999999E-3,2.0500000000000001E-2,1.7899999999999999E-2,1.6299999999999999E-2,1.37E-2,2.1688999999999998,0.29330000000000001,0.71509999999999996,{"$f":"P26*238.8459","v":8132.1535494299997},34.047699999999999,{"$f":"P26/3.6","v":9.457694444444444},{"$f":"S26*238.8459","v":9010.6765388100011},37.725900000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.479416666666667},{"$f":"V26/0.0041868","v":11694.229483137478},48.961399999999998,{"$f":"V26/3.6","v":13.600388888888888},-22.2,-21.1,1E-4,3.0000000000000001E-3,"відс",100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8132.1535494299997},34.047699999999999,{"$f":"P27/3.6","v":9.457694444444444},{"$f":"S27*238.8459","v":9010.6765388100011},37.725900000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.479416666666667},{"$f":"V27/0.0041868","v":11694.229483137478},48.961399999999998,{"$f":"V27/3.6","v":13.600388888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.1535494299997,34.047699999999999,9.457694444444444,9010.6765388100011,37.725900000000003,10.479416666666667,11694.229483137478,48.961399999999998,13.600388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!K7:K37)/' розрахунок'!K38","v":8120.8550341052951},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!K7:K37)/' розрахунок'!K38","v":34.000395376706471},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!K7:K37)/' розрахунок'!K38","v":9.44455427130735},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!K7:K37)/' розрахунок'!K38","v":8998.1713210002163},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!K7:K37)/' розрахунок'!K38","v":37.673543154813274},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!K7:K37)/' розрахунок'!K38","v":10.46487309855924}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                     Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                   Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                             Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,10,5,10],[1,0,1,9],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,9],[4,2,4,9]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 655"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС м. Новоайдар","ГРС с. Михайлюки","ГРС к-п ім. Суворова","ГРС  к-п Розквіт","ГРС с. Червоний Жовтень","ГРС м. Щастя ТЕС","ГРС м.Щастя город","ГРС  к-п ім. Артема"]
[1,37.28,77913.56,2286.83,28651.54,5598.85,11517.74,51571.33,19897.490000000002,14633.37,{"$f":"SUM(C7:J7)","v":212070.71}]
[2,37.28,71465.009999999995,2121.6999999999998,26783.25,5315.68,10703.17,35839.339999999997,19292.78,13949.26,185470.18999999997]
[3,37.28,71485.850000000006,2187.4299999999998,26820.18,5406.33,10606.1,7736.22,18754.759999999998,13994.01,156990.88]
[4,37.28,64430.91,1922.59,23716.62,4935.66,8956.61,40581.14,17100.68,12264.51,173908.72]
[5,37.28,60600.57,1786.53,22203.05,4622.9799999999996,8428.25,65204.14,16140,11490.06,190475.58]
[6,37.8125,67275.08,2041.11,24686.89,5193.04,9571.58,32093.47,17550.84,13063.94,171475.94999999998]
[7,37.8125,74385.91,2264.5300000000002,28078.3,5711.55,10867.32,45047.32,19516.25,14795.17,200666.35000000003]
[8,37.8125,79058.78,2406.52,29976.49,6028.17,11646.73,38491.769999999997,20543.34,15543.41,203695.21]
[9,37.8125,78305.88,2430.52,29807.49,5864.2,11805.04,26304.639999999999,20385.919999999998,15275.68,190179.37]
[10,37.8125,74035.289999999994,2268.9699999999998,28217.65,5541.81,10854.89,1642.91,19679,14526.07,156766.59000000003]
[11,37.8125,69667.429999999993,2124.19,26164.02,5243.59,10065.27,37253.08,18691.78,13371.08,182580.44]
[12,37.8125,69180.19,2121.33,25883.02,5253.38,10219.370000000001,67039.199999999997,18491.96,12978.14,211166.58999999997]
[13,37.8125,64997.77,1981.91,23876.37,4882.57,9250.57,48661.919999999998,17144.759999999998,12018.21,182814.07999999999]
[14,37.8125,65479.3,1984.89,24478.18,4584.03,9384.15,58073.72,17152.04,12028.42,193164.73]
[15,37.8125,63799.09,1941.25,23643.22,4957.5600000000004,9037.7900000000009,30191.26,16724.68,12563.6,162858.45000000001]
[16,37.725900000000003,66857.509999999995,2027.36,24604.6,5002.9399999999996,8958.5,49598.74,17263.14,13075.47,187388.25999999998]
[17,37.725900000000003,67384.02,2038.03,24704.52,4969.13,9339.89,16619.990000000002,17005.7,13394.1,155455.38000000003]
[18,37.725900000000003,60200.54,1844.51,22209.66,4665.74,8206.2900000000009,46124.42,16997.84,13394.1,173643.10000000003]
[19,37.725900000000003,56252.82,1714.74,20531.669999999998,4143.01,7296.21,89038.29,16997.84,13394.1,209368.68]
[20,37.725900000000003,51553.71,1496.9,19053.080000000002,3930.65,6456.95,33686.36,14063.76,13394.1,143635.50999999998]
[21,37.725900000000003,50198.73,1502.1,18356.830000000002,3915.08,6678.39,2621.79,13335.85,9940.5300000000007,106549.3]
[22,37.725900000000003,50508.14,1519.2,18406.72,3924.66,6764.42,55175.93,13346.37,10002.219999999999,159647.66]
[23,37.725900000000003,51933.43,1549.28,19107.41,4071.72,7453.87,33151.160000000003,13817.39,10382.459999999999,141466.72]
[24,37.725900000000003,48165.15,1514.99,17773.37,3814.8,6304.52,39776.57,12542.06,9807.06,139698.51999999999]
[25,37.725900000000003,49725.3,1499.14,18201.47,3937.84,7121.3,35458.629999999997,13362.92,10182.450000000001,139489.04999999999]
[26,37.725900000000003,53459.18,1663.76,19539.16,4103.1899999999996,7641.93,36224.639999999999,13789.68,10777.85,147199.39000000001]
[27,37.725900000000003,53447.98,1579.78,19265.919999999998,4169.29,7931.19,34489.269999999997,13677.23,10801.98,145362.64000000001]
[28,37.725900000000003,50132.05,1500.45,17739.38,3888.21,7023.6,30743.54,12908.51,10035.11,133970.85]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":1761899.18},53320.539999999986,652480.06000000006,133675.66,250091.64000000004,1088440.79,466174.57000000007,351076.46,4757158.8999999994]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":66376152.889704011},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":2008837.8728659998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":24581177.110735998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":5036107.2198839989},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":9421436.7833289988},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":41006136.363372006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":17562292.759636004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":13226890.113927003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":179219031.11345401}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.673070992463948},37.674747346257192,37.673453363059089,37.674077837984854,37.671938107683239,37.674200324091132,37.673210616434957,{"$f":"J39/J38","v":37.675240641104224},{"$f":"K39/K38","v":37.673543154813274}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":8998.0585469589441},8998.4589371894108,8998.1498746078742,8998.2990278835459,8997.7879620739004,8998.3282831878387,8998.0918955719626,{"$f":"J40*238.8459","v":8998.5767586411148},{"$f":"K40*238.8459","v":8998.1713210002163}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.464741942351097},10.465207596182553,10.464848156405303,10.465021621662459,10.464427252134232,10.46505564558087,10.464780726787488,{"$f":"J40/3.6","v":10.465344622528951},{"$f":"K40/3.6","v":10.464873098559243}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №655"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м. Новоайдар",37.67,8998,10.46]
[null,"ГРС с. Михайлюки",37.67,8998,10.47]
[null,"ГРС к-п ім. Суворова",37.67,8998,10.46]
[null,"ГРС  к-п Розквіт",37.67,8998,10.47]
[null,"ГРС с. Червоний Жовтень",37.67,8998,10.46]
[null,"ГРС м. Щастя ТЕС",37.67,8998,10.47]
[null,"ГРС м.Щастя город",37.67,8998,10.46]
[null,"ГРС  к-п ім. Артема",37.68,8999,10.47]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 655",null,37.67,8998,10.46]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                      Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]