{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 683"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ  \"УКРТРАНСГАЗ\" філія \"Укравтогаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 683"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8074.8305334299994},33.807699999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.3910277777777775},{"$f":"S11*238.8459","v":8948.1466821900012},37.464100000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.406694444444446},{"$f":"V11/0.0041868","v":11621.715868921372},48.657800000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.516055555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8074.8305334299994},33.807699999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.3910277777777775},{"$f":"S12*238.8459","v":8948.1466821900012},37.464100000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.406694444444446},{"$f":"V12/0.0041868","v":11621.715868921372},48.657800000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.516055555555555},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.8305334299994,33.807699999999997,9.3910277777777775,8948.1466821900012,37.464100000000002,10.406694444444446,11621.715868921372,48.657800000000002,13.516055555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.8305334299994,33.807699999999997,9.3910277777777775,8948.1466821900012,37.464100000000002,10.406694444444446,11621.715868921372,48.657800000000002,13.516055555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.8305334299994,33.807699999999997,9.3910277777777775,8948.1466821900012,37.464100000000002,10.406694444444446,11621.715868921372,48.657800000000002,13.516055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.058099999999996,3.3290999999999999,0.86219999999999997,9.4600000000000004E-2,0.1288,2.0999999999999999E-3,2.01E-2,1.6899999999999998E-2,3.32E-2,1.2999999999999999E-2,2.1469999999999998,0.2949,0.71789999999999998,{"$f":"P16*238.8459","v":8164.4932842900007},34.183100000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.4953055555555554},{"$f":"S16*238.8459","v":9045.3808480799999},37.871200000000002,{"$f":"S16/3.6","v":10.519777777777778},{"$f":"V16/0.0041868","v":11716.370497754848},49.054099999999998,{"$f":"V16/3.6","v":13.626138888888889},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8164.4932842900007},34.183100000000003,{"$f":"P17/3.6","v":9.4953055555555554},{"$f":"S17*238.8459","v":9045.3808480799999},37.871200000000002,{"$f":"S17/3.6","v":10.519777777777778},{"$f":"V17/0.0041868","v":11716.370497754848},49.054099999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.626138888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4932842900007,34.183100000000003,9.4953055555555554,9045.3808480799999,37.871200000000002,10.519777777777778,11716.370497754848,49.054099999999998,13.626138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,93.715100000000007,3.0897000000000001,0.71040000000000003,7.8100000000000003E-2,0.1065,7.9000000000000008E-3,2.1100000000000001E-2,1.9099999999999999E-2,2.86E-2,1.2E-2,1.9466000000000001,0.26490000000000002,0.7127,{"$f":"P26*238.8459","v":8142.8060765700002},34.092300000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.4700833333333332},{"$f":"S26*238.8459","v":9022.8576797099995},37.776899999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.493583333333332},{"$f":"V26/0.0041868","v":11729.315945352058},49.1083,{"$f":"V26/3.6","v":13.641194444444444},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8142.8060765700002},34.092300000000002,{"$f":"P27/3.6","v":9.4700833333333332},{"$f":"S27*238.8459","v":9022.8576797099995},37.776899999999998,{"$f":"S27/3.6","v":10.493583333333332},{"$f":"V27/0.0041868","v":11729.315945352058},49.1083,{"$f":"V27/3.6","v":13.641194444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8137.899758190747},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.071758226499796},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4643772851388306},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9016.9865315876305},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.752318677388345},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.486755188163428}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                          Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                         Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 683"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС м.Сєвєродонецьк"]
[1,37.464100000000002,1544.31,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":1544.31}]
[2,37.464100000000002,1568.13,1568.13]
[3,37.464100000000002,1742.07,1742.07]
[4,37.464100000000002,786.24,786.24]
[5,37.464100000000002,606.08000000000004,606.08000000000004]
[6,37.871200000000002,1400.75,1400.75]
[7,37.871200000000002,1704.88,1704.88]
[8,37.871200000000002,1108.53,1108.53]
[9,37.871200000000002,1137.9000000000001,1137.9000000000001]
[10,37.871200000000002,1170.51,1170.51]
[11,37.871200000000002,920.04,920.04]
[12,37.871200000000002,700.64,700.64]
[13,37.871200000000002,1129.4000000000001,1129.4000000000001]
[14,37.871200000000002,1279.01,1279.01]
[15,37.871200000000002,1530.79,1530.79]
[16,37.776899999999998,1501.28,1501.28]
[17,37.776899999999998,1313.21,1313.21]
[18,37.776899999999998,775.26,775.26]
[19,37.776899999999998,846.62,846.62]
[20,37.776899999999998,1364.6,1364.6]
[21,37.776899999999998,1368.22,1368.22]
[22,37.776899999999998,1346.31,1346.31]
[23,37.776899999999998,1294.45,1294.45]
[24,37.776899999999998,1241.3,1241.3]
[25,37.776899999999998,667.27,667.27]
[26,37.776899999999998,667.25,667.25]
[27,37.776899999999998,1203.71,1203.71]
[28,37.776899999999998,1221.58,1221.58]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":33140.339999999997},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":33140.339999999997}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1251124.6767569999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1251124.6767569999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.752318677388345},{"$f":"D39/D38","v":37.752318677388345}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9016.9865315876286},{"$f":"D40*238.8459","v":9016.9865315876286}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.486755188163428},{"$f":"D40/3.6","v":10.486755188163428}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 683"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","АГНКС м.Сєвєродонецьк",37.75,9017,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №683",null,37.75,9017,10.49]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                    Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис"]
["Начальник служби метрології                                                                            Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]