{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 685"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 685"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8193.2025614699996},34.3033,{"$f":"P11/3.6","v":9.5286944444444437},{"$f":"S11*238.8459","v":9072.13158888},37.983199999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.550888888888888},{"$f":"V11/0.0041868","v":11557.585745676888},48.389299999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.441472222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,94.667400000000001,2.5990000000000002,0.66790000000000005,7.7499999999999999E-2,9.2700000000000005E-2,4.5999999999999999E-3,1.8800000000000001E-2,1.46E-2,3.15E-2,8.3000000000000001E-3,1.6086,0.20910000000000001,0.70660000000000001,{"$f":"P12*238.8459","v":8134.2792779400006},34.056600000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.4601666666666677},9014.97576501,37.743899999999996,{"$f":"S12/3.6","v":10.484416666666666},11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8134.2792779400006},34.056600000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.4601666666666677},{"$f":"S13*238.8459","v":9014.97576501},37.743899999999996,{"$f":"S13/3.6","v":10.484416666666666},{"$f":"V13/0.0041868","v":11769.919747778733},49.278300000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.688416666666667},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.2792779400006,34.056600000000003,9.4601666666666677,9014.97576501,37.743899999999996,10.484416666666666,11769.919747778733,49.278300000000002,13.688416666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.2988,2.2086999999999999,0.60099999999999998,7.7200000000000005E-2,9.2899999999999996E-2,6.1999999999999998E-3,1.9900000000000001E-2,1.6199999999999999E-2,2.5399999999999999E-2,1.06E-2,1.4205000000000001,0.22259999999999999,0.70269999999999999,8114.5267220100004,33.9739,{"$f":"P24/3.6","v":9.4371944444444438},8994.3633638400006,37.657600000000002,{"$f":"S24/3.6","v":10.460444444444445},11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,2.9999999999999997E-4,4.0000000000000001E-3,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8114.5267220100004},33.9739,{"$f":"P25/3.6","v":9.4371944444444438},{"$f":"S25*238.8459","v":8994.3633638400006},37.657600000000002,{"$f":"S25/3.6","v":10.460444444444445},{"$f":"V25/0.0041868","v":11775.699818477118},49.302500000000002,{"$f":"V25/3.6","v":13.69513888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,8994.3633638400006,37.657600000000002,10.460444444444445,11775.699818477118,49.302500000000002,13.69513888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8127.2661893891427},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.02723760126986},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4520104447971818},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9007.4721602583322},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.712483908069309},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.475689974463698}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                           Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                             Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                 Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 685"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Кримське"]
[1,37.983199999999997,14926.36,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":14926.36}]
[2,37.743899999999996,14395.42,14395.42]
[3,37.743899999999996,13898.4,13898.4]
[4,37.743899999999996,12736.22,12736.22]
[5,37.743899999999996,12117.72,12117.72]
[6,37.743899999999996,12868.98,12868.98]
[7,37.743899999999996,14407.37,14407.37]
[8,37.743899999999996,15355.61,15355.61]
[9,37.743899999999996,15361.27,15361.27]
[10,37.743899999999996,14586.42,14586.42]
[11,37.743899999999996,14003.62,14003.62]
[12,37.743899999999996,13301.81,13301.81]
[13,37.743899999999996,12679.79,12679.79]
[14,37.657600000000002,12958.63,12958.63]
[15,37.657600000000002,12746.67,12746.67]
[16,37.657600000000002,12993.21,12993.21]
[17,37.657600000000002,13028.72,13028.72]
[18,37.657600000000002,12242.91,12242.91]
[19,37.657600000000002,11395.31,11395.31]
[20,37.657600000000002,10538.06,10538.06]
[21,37.657600000000002,10350.879999999999,10350.879999999999]
[22,37.657600000000002,10405.790000000001,10405.790000000001]
[23,37.657600000000002,10470.459999999999,10470.459999999999]
[24,37.657600000000002,9941.58,9941.58]
[25,37.657600000000002,10186.14,10186.14]
[26,37.657600000000002,10568.55,10568.55]
[27,37.657600000000002,10675.03,10675.03]
[28,37.657600000000002,9978.2099999999991,9978.2099999999991]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":349119.14000000007},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":349119.14000000007}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":13166149.949248999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":13166149.949248999}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.712483908069309},{"$f":"D39/D38","v":37.712483908069309}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9007.4721602583322},{"$f":"D40*238.8459","v":9007.4721602583322}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.475689974463696},{"$f":"D40/3.6","v":10.475689974463696}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 685"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Кримське",37.71,9007,10.48]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №685",null,37.71,9007,10.48]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                        Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                      Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]