{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 201"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Опарським ВУ ПЗГ  та прийнятого  РВУ \"Львівавтогаз\""]
["Опарське ВУ ПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №201"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №РЛ 153/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДКС Опари-ГРС-Дрогобич Dy300 \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,{"$f":"P11/3.6","v":9.5361111111111097},{"$f":"S11*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,{"$f":"P12/3.6","v":9.5361111111111097},{"$f":"S12*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.104299999999995,4.3129999999999997,1.0410999999999999,0.1149,0.1794,6.9999999999999999E-4,5.0500000000000003E-2,3.7699999999999997E-2,4.1000000000000003E-3,7.1000000000000004E-3,1.5096000000000001,1.6375999999999999,0.73980000000000001,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.5472222222222207},9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11600,48.57,13.49,null,null,0,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.5472222222222207},9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S17/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.274199999999993,4.2340999999999998,1.0327999999999999,0.11409999999999999,0.17849999999999999,1.6999999999999999E-3,5.0599999999999999E-2,3.9E-2,4.4000000000000003E-3,7.0000000000000001E-3,1.4907999999999999,1.5728,0.73839999999999995,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.5472222222222207},9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S23/3.6","v":10.574999999999999},11613,48.62,13.51,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P24/3.6","v":9.5472222222222207},9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S24/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.567899999999995,4.1123000000000003,1.0024999999999999,0.11269999999999999,0.17180000000000001,1.6999999999999999E-3,4.5600000000000002E-2,3.5999999999999997E-2,3.2000000000000002E-3,7.9000000000000008E-3,1.4628000000000001,1.4756,0.73570000000000002,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P30/3.6","v":9.5416666666666661},9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S30/3.6","v":10.569444444444443},11627,48.68,13.52,null,null,null,null,0,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P31/3.6","v":9.5416666666666661},9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.881500000000003,3.9727000000000001,0.96450000000000002,0.11119999999999999,0.1681,1.9E-3,4.5900000000000003E-2,3.4700000000000002E-2,4.7000000000000002E-3,6.8999999999999999E-3,1.4239999999999999,1.3837999999999999,0.73309999999999997,8201.9682060000014,34.340000000000003,{"$f":"P37/3.6","v":9.5388888888888896},9083.309577,38.03,{"$f":"S37/3.6","v":10.563888888888888},11643,48.75,13.54,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.5388888888888896},9083.309577,38.03,{"$f":"S38/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.8607679186025,34.35629737801068,9.5434159383362989,9089.0374817739739,38.053981591369066,10.57055044204696]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Опарського ВУПЗГ                                                                                                       Біляк І.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                          Гнатків О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат                                                                                                                                    Кушнір В.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №201"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дрогобич відбір№2",38.053821371111205,9088.9992138222897,10.57050593641978]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №201",null,38.053821371111205,9088.9992138222897,10.57050593641978]
[]
[]
[]
["Начальник управління Опарського ВУ ПЗГ                                                                                                          ",null,null," Біляк І.Б.    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                                                ",null,null,"Гнатків О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Кушнір В.О."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]