{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 202"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Опарським ВУ ПЗГ  та прийнятого  Дрогобицьким відділенням ПАТ \"Львівгаз\""]
["Опарське ВУ ПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №202"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №РЛ 153/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Іваники-Пукеничі\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944444444444432},9143,38.28,{"$f":"S11/3.6","v":10.633333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P12/3.6","v":9.5944444444444432},9143,38.28,{"$f":"S12/3.6","v":10.633333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143,38.28,{"$f":"S13/3.6","v":10.633333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.178100000000001,2.7223999999999999,0.82740000000000002,0.13100000000000001,0.13700000000000001,1E-3,3.3099999999999997E-2,2.12E-2,8.0000000000000004E-4,7.4999999999999997E-3,0.71740000000000004,0.22309999999999999,0.70609999999999995,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9136,38.26,10.627777777777776,11932,49.96,13.88,null,null,0,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P17/3.6","v":9.5888888888888903},9136,38.26,{"$f":"S17/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9136,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9136,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9136,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9136,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9136,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,94.499399999999994,2.9645000000000001,0.85199999999999998,0.12379999999999999,0.1399,2E-3,3.3599999999999998E-2,2.3800000000000002E-2,2.0999999999999999E-3,6.7000000000000002E-3,0.87239999999999995,0.4798,0.7117,8230.6297140000006,34.46,{"$f":"P23/3.6","v":9.5722222222222229},9120,38.18,{"$f":"S23/3.6","v":10.605555555555556},11865,49.67,13.8,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,{"$f":"P24/3.6","v":9.5722222222222229},9120,38.18,{"$f":"S24/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,0,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.524699999999996,2.9394999999999998,0.83609999999999995,0.12139999999999999,0.13750000000000001,1.4E-3,3.1899999999999998E-2,2.3E-2,1.9E-3,7.7000000000000002E-3,0.88700000000000001,0.4879,0.71140000000000003,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P30/3.6","v":9.5611111111111118},9112,38.15,{"$f":"S30/3.6","v":10.597222222222221},11857,49.64,13.79,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P31/3.6","v":9.5611111111111118},9112,38.15,{"$f":"S31/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.799099999999996,4.0842000000000001,1.0290999999999999,0.1208,0.1741,1.4E-3,4.4400000000000002E-2,3.4200000000000001E-2,3.0999999999999999E-3,7.1000000000000004E-3,1.3695999999999999,1.3329,0.73380000000000001,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P37/3.6","v":9.5666666666666664},9111,38.15,{"$f":"S37/3.6","v":10.597222222222221},11673,48.87,13.56,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P38/3.6","v":9.5666666666666664},9111,38.15,{"$f":"S38/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.2660619486342,34.48359826125813,9.5787772947939231,9126.9683441136822,38.214951067754313,10.615264185487305]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Опарського ВУПЗГ                                                                                                       Біляк І.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                          Гнатків О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат                                                                                                                                    Кушнір В.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №202"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Трускавець",38.215122776198378,9127.5253930916006,10.61]
[null,"ГРС Уличне",38.213927346929417,9127.2398697119679,10.614979818591504]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №202",null,38.214951067754313,9127.4843812337404,10.615264185487309]
[]
[]
[]
["Начальник управління Опарського ВУ ПЗГ                                                                                                          ",null,null," Біляк І.Б.    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                                                ",null,null,"Гнатків О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Кушнір В.О."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]