{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 205"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Комарнівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 205"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \" Комарно-Дроздовичі Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.977099999999993,3.9230999999999998,0.97850000000000004,0.1149,0.1678,2.5000000000000001E-3,4.4900000000000002E-2,3.5499999999999997E-2,4.5900000000000003E-2,8.3000000000000001E-3,1.3707,1.3308,0.73340000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8222.4134150400005},34.425600000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5626666666666669},{"$f":"S11*238.8459","v":9110.7052017299993},38.1447,{"$f":"S11/3.6","v":10.595750000000001},11675.68,{"$f":"U11/238.8459","v":48.883736333761647},{"$f":"V11/3.6","v":13.578815648267124},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8222.4134150400005},34.425600000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5626666666666669},{"$f":"S12*238.8459","v":9110.7052017299993},38.1447,{"$f":"S12/3.6","v":10.595750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4134150400005,34.425600000000003,9.5626666666666669,9110.7052017299993,38.1447,10.595750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4134150400005,34.425600000000003,9.5626666666666669,9110.7052017299993,38.1447,10.595750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4134150400005,34.425600000000003,9.5626666666666669,9110.7052017299993,38.1447,10.595750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.997399999999999,3.9319999999999999,0.9748,0.115,0.1671,2.5999999999999999E-3,4.5699999999999998E-2,3.5099999999999999E-2,4.6300000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,1.3696999999999999,1.3062,0.73309999999999997,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2847374500016,38.155500000000004,10.598750000000001,11681,{"$f":"U16/238.8459","v":48.906010109447138},13.585002808179761,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.5653611111111108},9113.2847374500016,38.155500000000004,{"$f":"S17/3.6","v":10.598750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2847374500016,38.155500000000004,10.598750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2847374500016,38.155500000000004,10.598750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2847374500016,38.155500000000004,10.598750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2847374500016,38.155500000000004,10.598750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2847374500016,38.155500000000004,10.598750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.277600000000007,3.7978999999999998,0.96130000000000004,0.1153,0.16470000000000001,2.5999999999999999E-3,4.4600000000000001E-2,3.49E-2,4.6199999999999998E-2,6.1999999999999998E-3,1.3188,1.23,0.73089999999999999,8224.1331055200008,34.4328,9.5646666666666658,9113.0458915500003,38.154499999999999,10.598472222222222,11698.12,48.977688124435048,13.604913367898623,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.1331055200008,34.4328,{"$f":"P24/3.6","v":9.5646666666666658},9113.0458915500003,38.154499999999999,{"$f":"S24/3.6","v":10.598472222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.1331055200008,34.4328,9.5646666666666658,9113.0458915500003,38.154499999999999,10.598472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.1331055200008,34.4328,9.5646666666666658,9113.0458915500003,38.154499999999999,10.598472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.1331055200008,34.4328,9.5646666666666658,9113.0458915500003,38.154499999999999,10.598472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.1331055200008,34.4328,9.5646666666666658,9113.0458915500003,38.154499999999999,10.598472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.1331055200008,34.4328,9.5646666666666658,9113.0458915500003,38.154499999999999,10.598472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.957599999999999,2.1141000000000001,0.62239999999999995,9.5299999999999996E-2,9.9500000000000005E-2,1.2999999999999999E-3,2.24E-2,1.61E-2,1.6500000000000001E-2,6.7000000000000002E-3,0.75929999999999997,0.28860000000000002,0.69989999999999997,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9050.0383431299997,37.890700000000002,10.525194444444445,11871.69,49.704390990173998,13.806775275048333,-9.8000000000000007,null,"відсут","відсут","відсут",99.999799999999979,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,{"$f":"P31/3.6","v":9.491194444444444},9050.0383431299997,37.890700000000002,{"$f":"S31/3.6","v":10.525194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9050.0383431299997,37.890700000000002,10.525194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9050.0383431299997,37.890700000000002,10.525194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9050.0383431299997,37.890700000000002,10.525194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9050.0383431299997,37.890700000000002,10.525194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9050.0383431299997,37.890700000000002,10.525194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,{"$f":"S37*238.8459","v":9050.0383431299997},37.890700000000002,10.525194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160.9583649700007,34.168300000000002,{"$f":"P38/3.6","v":9.491194444444444},9050.0383431299997,37.890700000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.525194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.7044856946777,34.431005454540674,9.5641681818168554,9112.4235708830838,38.151894467868523,10.597748463296815]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                    Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                        Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №205"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Коропуж",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Луки",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Рудки",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Бабино",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Воютичі",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Ст.Самбір",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Самбір",38.090000000000003,9096,10.58]
[null,"ГРС Лютовиська",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Міженець",38.08,9096,10.58]
[null,"ГРС Турка",38.027572938941489,9082.7298834171252,10.563214705261524]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 205",null,38.15,9112,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                          Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]