{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 206"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Дашавським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 206"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 036/15 чинне до 15.04.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Доллина ІІІ, Івацевичі-ДолинаІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,90.955299999999994,4.4649999999999999,1.1065,0.12429999999999999,0.18509999999999999,3.0999999999999999E-3,4.5400000000000003E-2,3.7699999999999997E-2,4.2700000000000002E-2,9.4999999999999998E-3,1.5107999999999999,1.5145999999999999,0.74139999999999995,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S11*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,{"$f":"S11/3.6","v":10.622222222222222},11644.38,48.75,{"$f":"V11/3.6","v":13.541666666666666},-12.8,-10.4,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,90.992400000000004,4.4420000000000002,1.1041000000000001,0.1245,0.1855,3.0000000000000001E-3,4.58E-2,3.8399999999999997E-2,4.65E-2,8.5000000000000006E-3,1.5063,1.5029999999999999,0.74119999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,9.5944444444444432,{"$f":"S12*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,10.625,11647.49,48.76,13.544444444444444,null,null,null,null,null,100]
[3,91.064499999999995,4.4122000000000003,1.0972999999999999,0.124,0.18390000000000001,3.0999999999999999E-3,4.5400000000000003E-2,3.7900000000000003E-2,4.2700000000000002E-2,8.9999999999999993E-3,1.4950000000000001,1.4850000000000001,0.74050000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11650,48.77,{"$f":"V13/3.6","v":13.547222222222222},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.099599999999995,4.4040999999999997,1.1003000000000001,0.12509999999999999,0.185,3.0000000000000001E-3,4.5699999999999998E-2,3.8300000000000001E-2,4.7300000000000002E-2,8.3999999999999995E-3,1.4736,1.4696,0.74039999999999995,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11657.61,48.8,{"$f":"V16/3.6","v":13.555555555555554},-11.1,-9.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,91.106200000000001,4.4025999999999996,1.0976999999999999,0.125,0.18479999999999999,3.0000000000000001E-3,4.5499999999999999E-2,3.8199999999999998E-2,4.7199999999999999E-2,8.6E-3,1.4738,1.4674,0.74029999999999996,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11657.71,48.8,13.555555555555554,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,91.197800000000001,4.3489000000000004,1.0896999999999999,0.1245,0.18329999999999999,3.0000000000000001E-3,4.5100000000000001E-2,3.7900000000000003E-2,4.7E-2,8.6999999999999994E-3,1.4729000000000001,1.4412,0.73950000000000005,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,11660.07,48.81,13.558333333333334,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[9,91.246899999999997,4.3305999999999996,1.0872999999999999,0.12429999999999999,0.18290000000000001,3.0000000000000001E-3,4.4999999999999998E-2,3.7999999999999999E-2,4.6699999999999998E-2,8.2000000000000007E-3,1.4551000000000001,1.4319999999999999,0.73919999999999997,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,11663.7,48.83,{"$f":"V19/3.6","v":13.563888888888888},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,91.270300000000006,4.3139000000000003,1.0846,0.1241,0.18229999999999999,3.0000000000000001E-3,4.4699999999999997E-2,3.7400000000000003E-2,4.6699999999999998E-2,8.3999999999999995E-3,1.4642999999999999,1.4202999999999999,0.7389,8249.7373860000007,34.54,{"$f":"P20/3.6","v":9.5944444444444432},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S20/3.6","v":10.622222222222222},11663.59,48.83,13.563888888888888,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.356099999999998,4.2794999999999996,1.0773999999999999,0.1241,0.18129999999999999,3.0000000000000001E-3,4.4400000000000002E-2,3.7400000000000003E-2,4.5999999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,1.4442999999999999,1.3985000000000001,0.73819999999999997,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11668.96,48.85,{"$f":"V23/3.6","v":13.569444444444445},-12.9,-10.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,91.405000000000001,4.2603999999999997,1.0740000000000001,0.1239,0.18060000000000001,2.8999999999999998E-3,4.4299999999999999E-2,3.7199999999999997E-2,4.5600000000000002E-2,8.3999999999999995E-3,1.4319999999999999,1.3856999999999999,0.73780000000000001,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11672.14,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,91.380899999999997,4.2687999999999997,1.077,0.1244,0.18079999999999999,3.0000000000000001E-3,4.4400000000000002E-2,3.7100000000000001E-2,4.5400000000000003E-2,8.3000000000000001E-3,1.4446000000000001,1.3853,0.73799999999999999,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11670.97,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,91.435699999999997,4.2416,1.0706,0.12379999999999999,0.1799,2.8999999999999998E-3,4.41E-2,3.6900000000000002E-2,4.5699999999999998E-2,8.3000000000000001E-3,1.4368000000000001,1.3736999999999999,0.73760000000000003,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P26/3.6","v":9.5916666666666668},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S26/3.6","v":10.622222222222222},11672.76,48.87,{"$f":"V26/3.6","v":13.574999999999999},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,91.477599999999995,4.2286999999999999,1.0673999999999999,0.1235,0.17860000000000001,2.8999999999999998E-3,4.3200000000000002E-2,3.61E-2,4.1500000000000002E-2,8.0000000000000002E-3,1.4263999999999999,1.3661000000000001,0.73709999999999998,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11673.95,48.87,{"$f":"V27/3.6","v":13.574999999999999},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.546499999999995,4.1992000000000003,1.0636000000000001,0.1241,0.17879999999999999,2.8999999999999998E-3,4.3499999999999997E-2,3.6400000000000002E-2,4.4200000000000003E-2,8.0999999999999996E-3,1.4120999999999999,1.3406,0.73660000000000003,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11680.62,48.9,{"$f":"V30/3.6","v":13.583333333333332},-11.3,-9.6,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,91.587900000000005,4.1782000000000004,1.0580000000000001,0.1234,0.1772,2.8999999999999998E-3,4.3099999999999999E-2,3.6200000000000003E-2,4.24E-2,8.2000000000000007E-3,1.4123000000000001,1.3302,0.73619999999999997,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11680.76,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,91.606700000000004,4.1672000000000002,1.0589,0.12379999999999999,0.17780000000000001,2.8E-3,4.3299999999999998E-2,3.5799999999999998E-2,4.41E-2,8.2000000000000007E-3,1.4091,1.3223,0.73609999999999998,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11682.93,48.91,{"$f":"V32/3.6","v":13.58611111111111},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,91.671999999999997,4.1458000000000004,1.052,0.12280000000000001,0.17560000000000001,2.8E-3,4.2299999999999997E-2,3.5200000000000002E-2,3.9899999999999998E-2,8.2000000000000007E-3,1.3926000000000001,1.3108,0.73550000000000004,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5888888888888903},9128.6902979999995,38.22,{"$f":"S33/3.6","v":10.616666666666665},11685.06,48.92,{"$f":"V33/3.6","v":13.588888888888889},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,91.661299999999997,4.1456,1.0548999999999999,0.1237,0.17699999999999999,2.8999999999999998E-3,4.2799999999999998E-2,3.5900000000000001E-2,4.3799999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,1.397,1.3070999999999999,0.73570000000000002,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11686.54,48.92,13.588888888888889,null,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.727900000000005,4.1201999999999996,1.0501,0.1231,0.17519999999999999,2.8E-3,4.2000000000000003E-2,3.4700000000000002E-2,3.9600000000000003E-2,8.3000000000000001E-3,1.3837999999999999,1.2923,0.73499999999999999,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11688.83,48.93,13.591666666666667,-11.1,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,91.744100000000003,4.109,1.048,0.1236,0.17610000000000001,2.8E-3,4.2500000000000003E-2,3.56E-2,4.3400000000000001E-2,8.2000000000000007E-3,1.3845000000000001,1.2822,0.73499999999999999,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11691.32,48.94,13.594444444444443,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.6121462594147,34.535288846320647,9.593135790644622,9133.5585838017741,38.240382538707067,10.622328482974185]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Дашавського ВУПЗГ                                                                                                      Штинда М.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат.                                                                                                                                     Гойсак О.П.                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний диспетчер з транспортування газу                                                                                                      Гук П.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №206"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Стрийське УЕГГ",38.24,9134,10.62]
[null,"ГРС Дашавський завод композиційних матеріалів",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 206",null,38.24,9134,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                 Штинда М.В.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІкат.                                                                                            Гойсак О.П.                                                                                                    "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний диспетчер з транспортування газу",null,"                                      Гук П.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]