{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 210"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 210"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Cвидниця-Львів Ду300\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,94.916399999999996,2.3443000000000001,0.59379999999999999,8.14E-2,0.1066,1.4E-3,3.5900000000000001E-2,2.3800000000000002E-2,3.4299999999999997E-2,8.0000000000000002E-3,1.0115000000000001,0.84260000000000002,0.70960000000000001,{"$f":"P11*238.8459","v":8116.9151810099993},33.983899999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.439972222222222},{"$f":"S11*238.8459","v":9000.3583959299995},37.682699999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.467416666666665},11726,49.0944,{"$f":"V11/3.6","v":13.637333333333332},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8116.9151810099993},33.983899999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.439972222222222},{"$f":"S12*238.8459","v":9000.3583959299995},37.682699999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.467416666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8116.9151810099993,33.983899999999998,9.439972222222222,9000.3583959299995,37.682699999999997,10.467416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8116.9151810099993,33.983899999999998,9.439972222222222,9000.3583959299995,37.682699999999997,10.467416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8116.9151810099993,33.983899999999998,9.439972222222222,9000.3583959299995,37.682699999999997,10.467416666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.996499999999997,1.2286999999999999,0.32119999999999999,0.05,6.4699999999999994E-2,1E-3,3.0800000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,6.0400000000000002E-2,8.3999999999999995E-3,0.74119999999999997,0.47560000000000002,0.69350000000000001,{"$f":"P16*238.8459","v":8056.6304758499991},33.731499999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.3698611111111099},{"$f":"S16*238.8459","v":8937.7330009500001},37.420499999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.394583333333332},11778.66,49.314900000000002,{"$f":"V16/3.6","v":13.698583333333334},null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8056.6304758499991},33.731499999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.3698611111111099},{"$f":"S17*238.8459","v":8937.7330009500001},37.420499999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.394583333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.6304758499991,33.731499999999997,9.3698611111111099,8937.7330009500001,37.420499999999997,10.394583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.6304758499991,33.731499999999997,9.3698611111111099,8937.7330009500001,37.420499999999997,10.394583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.6304758499991,33.731499999999997,9.3698611111111099,8937.7330009500001,37.420499999999997,10.394583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.6304758499991,33.731499999999997,9.3698611111111099,8937.7330009500001,37.420499999999997,10.394583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.6304758499991,33.731499999999997,9.3698611111111099,8937.7330009500001,37.420499999999997,10.394583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.6304758499991,33.731499999999997,9.3698611111111099,8937.7330009500001,37.420499999999997,10.394583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.570400000000006,2.0276999999999998,0.52110000000000001,7.2800000000000004E-2,9.0999999999999998E-2,1.4E-3,0.03,1.95E-2,2.69E-2,6.7000000000000002E-3,0.93289999999999995,0.6996,0.70389999999999997,{"$f":"P24*238.8459","v":8096.5416257400002},33.898600000000002,{"$f":"P24/3.6","v":9.4162777777777773},{"$f":"S24*238.8459","v":8979.2205337800006},37.594200000000001,{"$f":"S24/3.6","v":10.442833333333333},11778.66,49.314900000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.698583333333334},null,null,"відсут","відсут","відсут",100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8096.5416257400002},33.898600000000002,{"$f":"P25/3.6","v":9.4162777777777773},{"$f":"S25*238.8459","v":8979.2205337800006},37.594200000000001,{"$f":"S25/3.6","v":10.442833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.5416257400002,33.898600000000002,9.4162777777777773,8979.2205337800006,37.594200000000001,10.442833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.5416257400002,33.898600000000002,9.4162777777777773,8979.2205337800006,37.594200000000001,10.442833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.5416257400002,33.898600000000002,9.4162777777777773,8979.2205337800006,37.594200000000001,10.442833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.5416257400002,33.898600000000002,9.4162777777777773,8979.2205337800006,37.594200000000001,10.442833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,98.609499999999997,0.46360000000000001,0.13489999999999999,2.7199999999999998E-2,2.2599999999999999E-2,1E-3,9.5999999999999992E-3,4.5999999999999999E-3,1.18E-2,9.4999999999999998E-3,0.55020000000000002,0.15609999999999999,0.67869999999999997,{"$f":"P30*238.8459","v":7989.6580854899994},33.451099999999997,{"$f":"P30/3.6","v":9.2919722222222205},{"$f":"S30*238.8459","v":8867.5839601200005},37.126800000000003,{"$f":"S30/3.6","v":10.313000000000001},11813.2,49.459499999999998,{"$f":"V30/3.6","v":13.73875},null,null,null,null,null,100.00059999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":7989.6580854899994},33.451099999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.2919722222222205},{"$f":"S31*238.8459","v":8867.5839601200005},37.126800000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.313000000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7989.6580854899994,33.451099999999997,9.2919722222222205,8867.5839601200005,37.126800000000003,10.313000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8057.9869773230876,33.737179400287324,9.371438722302031,8938.9942459077283,37.425780580314459,10.396050161198458]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                             Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 210"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 1)",37.43,8939,10.4]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 210",null,37.43,8939,10.4]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                         Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                                              Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]