{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 211"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 211"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.7393,3.4199000000000002,0.87290000000000001,0.1173,0.1578,2.2000000000000001E-3,5.3400000000000003E-2,3.6600000000000001E-2,5.7799999999999997E-2,8.6E-3,1.3424,1.1917,0.72789999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8195.63878965},34.313499999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5315277777777769},{"$f":"S11*238.8459","v":9082.5691547099996},38.026899999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.563027777777776},11683.6,48.916899999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.588027777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999997}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8195.63878965},34.313499999999998,9.5299999999999994,{"$f":"S12*238.8459","v":9082.5691547099996},38.026899999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.563027777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.63878965,34.313499999999998,9.5299999999999994,9082.5691547099996,38.026899999999998,10.563027777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.63878965,34.313499999999998,9.5299999999999994,9082.5691547099996,38.026899999999998,10.563027777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.63878965,34.313499999999998,9.5299999999999994,9082.5691547099996,38.026899999999998,10.563027777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.204899999999995,3.1503000000000001,0.82279999999999998,0.1183,0.1537,2E-3,5.9200000000000003E-2,3.6799999999999999E-2,6.1600000000000002E-2,8.0000000000000002E-3,1.3005,1.0819000000000001,0.72440000000000004,{"$f":"P16*238.8459","v":8186.6820684000004},34.276000000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.5211111111111126},{"$f":"S16*238.8459","v":9073.4452413300005},37.988700000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.552416666666668},11699.84,48.984900000000003,{"$f":"V16/3.6","v":13.606916666666667},null,null,"відсут","відсут","відсут",100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8186.6820684000004},34.276000000000003,9.5211111111111126,{"$f":"S17*238.8459","v":9073.4452413300005},37.988700000000001,{"$f":"S17/3.6","v":10.552416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6820684000004,34.276000000000003,9.5211111111111126,9073.4452413300005,37.988700000000001,10.552416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6820684000004,34.276000000000003,9.5211111111111126,9073.4452413300005,37.988700000000001,10.552416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6820684000004,34.276000000000003,9.5211111111111126,9073.4452413300005,37.988700000000001,10.552416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6820684000004,34.276000000000003,9.5211111111111126,9073.4452413300005,37.988700000000001,10.552416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6820684000004,34.276000000000003,9.5211111111111126,9073.4452413300005,37.988700000000001,10.552416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6820684000004,34.276000000000003,9.5211111111111126,9073.4452413300005,37.988700000000001,10.552416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,93.175399999999996,3.2077,0.8367,0.1145,0.15179999999999999,2.3E-3,4.9799999999999997E-2,3.4000000000000002E-2,5.21E-2,8.3000000000000001E-3,1.2942,1.0732999999999999,0.72409999999999997,{"$f":"P24*238.8459","v":8186.2282611899991},34.274099999999997,{"$f":"P24/3.6","v":9.5205833333333327},{"$f":"S24*238.8459","v":9073.0153187100004},37.986899999999999,{"$f":"S24/3.6","v":10.551916666666665},11701.63,48.992400000000004,{"$f":"V24/3.6","v":13.609},null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8186.2282611899991},34.274099999999997,{"$f":"P25/3.6","v":9.5205833333333327},{"$f":"S25*238.8459","v":9073.0153187100004},37.986899999999999,{"$f":"S25/3.6","v":10.551916666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.527000000000001,1.5478000000000001,0.49130000000000001,9.74E-2,9.7900000000000001E-2,1E-3,4.2900000000000001E-2,2.3400000000000001E-2,4.8099999999999997E-2,7.6E-3,0.8226,0.29310000000000003,0.69699999999999995,{"$f":"P30*238.8459","v":8120.3306773799995},33.998199999999997,{"$f":"P30/3.6","v":9.443944444444444},{"$f":"S30*238.8459","v":9006.3295434299998},37.707700000000003,{"$f":"S30/3.6","v":10.474361111111111},11839.02,49.567599999999999,{"$f":"V30/3.6","v":13.768777777777776},null,null,null,null,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8120.3306773799995},33.998199999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.443944444444444},{"$f":"S31*238.8459","v":9006.3295434299998},37.707700000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.474361111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.3306773799995,33.998199999999997,9.443944444444444,9006.3295434299998,37.707700000000003,10.474361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6013837330038,34.275662189440993,9.5210172748447217,9073.3688032244245,37.988379968944095,10.552327769151137]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                            Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 211"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 2)",37.99,9073,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 211",null,37.99,9073,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                   Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                            Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                   Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]