{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 234"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 234"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Держкордон Ду700\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.428200000000004,4.2092000000000001,1.0506,0.12330000000000001,0.18049999999999999,2.7000000000000001E-3,4.8800000000000003E-2,3.8699999999999998E-2,4.8899999999999999E-2,8.6999999999999994E-3,1.4342999999999999,1.4260999999999999,0.73799999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8243.1930083400002},34.512599999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5868333333333329},{"$f":"S11*238.8459","v":9132.4879478100011},38.235900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.621083333333333},11667.05,48.8476,{"$f":"V11/3.6","v":13.568777777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8243.1930083400002},34.512599999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.5868333333333329},{"$f":"S12*238.8459","v":9132.4879478100011},38.235900000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.621083333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.1930083400002,34.512599999999999,9.5868333333333329,9132.4879478100011,38.235900000000001,10.621083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.1930083400002,34.512599999999999,9.5868333333333329,9132.4879478100011,38.235900000000001,10.621083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.1930083400002,34.512599999999999,9.5868333333333329,9132.4879478100011,38.235900000000001,10.621083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.680400000000006,4.0930999999999997,1.0222,0.1208,0.1764,2.8E-3,4.87E-2,3.7699999999999997E-2,5.3199999999999997E-2,7.6E-3,1.3986000000000001,1.3583000000000001,0.73599999999999999,{"$f":"P16*238.8459","v":8240.5895880299995},34.5017,9.5838055555555552,{"$f":"S16*238.8459","v":9130.0278350400004},38.2256,10.618222222222222,11679.76,48.900799999999997,13.583555555555554,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8240.5895880299995},34.5017,{"$f":"P17/3.6","v":9.5838055555555552},{"$f":"S17*238.8459","v":9130.0278350400004},38.2256,{"$f":"S17/3.6","v":10.618222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.5895880299995,34.5017,9.5838055555555552,9130.0278350400004,38.2256,10.618222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.5895880299995,34.5017,9.5838055555555552,9130.0278350400004,38.2256,10.618222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.5895880299995,34.5017,9.5838055555555552,9130.0278350400004,38.2256,10.618222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.5895880299995,34.5017,9.5838055555555552,9130.0278350400004,38.2256,10.618222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.5895880299995,34.5017,9.5838055555555552,9130.0278350400004,38.2256,10.618222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.024799999999999,3.9251999999999998,0.99380000000000002,0.11890000000000001,0.17019999999999999,2.7000000000000001E-3,4.5699999999999998E-2,3.5799999999999998E-2,4.4900000000000002E-2,6.8999999999999999E-3,1.3628,1.2684,0.7329,8231.3223671099986,34.462899999999998,9.5730277777777761,9120.4739990399994,38.185600000000001,10.607111111111111,11691.89,48.951599999999999,13.597666666666665,-14.9,null,"віддсут","відсут","відсут",100.00009999999999," "]
[14,92.427800000000005,3.7707000000000002,0.95189999999999997,0.11700000000000001,0.1643,2.5000000000000001E-3,4.4499999999999998E-2,3.4599999999999999E-2,4.7199999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,1.2616000000000001,1.1719999999999999,0.72960000000000003,8230.9640982599994,34.461399999999998,9.5726111111111098,9120.7128449399988,38.186599999999999,10.607388888888888,11717.49,49.058799999999998,13.627444444444443,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8230.9640982599994},34.461399999999998,{"$f":"P25/3.6","v":9.5726111111111098},{"$f":"S25*238.8459","v":9120.7128449399988},38.186599999999999,{"$f":"S25/3.6","v":10.607388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.9640982599994,34.461399999999998,9.5726111111111098,9120.7128449399988,38.186599999999999,10.607388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.635000000000005,2.2982,0.69450000000000001,0.107,0.1123,1.4E-3,2.4899999999999999E-2,1.8100000000000002E-2,1.9599999999999999E-2,8.8999999999999999E-3,0.77800000000000002,0.30220000000000002,0.70279999999999998,8185.2967621800008,34.270200000000003,9.5195000000000007,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,11881.82,49.7468,13.818555555555555,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8185.2967621800008},34.270200000000003,{"$f":"P28/3.6","v":9.5195000000000007},{"$f":"S28*238.8459","v":9074.7111246000004},37.994,{"$f":"S28/3.6","v":10.553888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2967621800008,34.270200000000003,9.5195000000000007,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.609800000000007,2.2953999999999999,0.6744,0.1021,0.108,1.5E-3,2.4799999999999999E-2,1.7500000000000002E-2,1.77E-2,8.0000000000000002E-3,0.8115,0.32919999999999999,0.70279999999999998,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,11867.8,49.688099999999999,13.802249999999999,null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8175.4324265100004},34.228900000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.5080277777777784},{"$f":"S31*238.8459","v":9065.2528269600007},37.9544,{"$f":"S31/3.6","v":10.542888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9065.2528269600007,37.9544,10.542888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.2349910518151,34.387171774988872,9.5519921597191306,9102.7989715169715,38.111598195811482,10.586555054392083]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 234"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","\"Укравтогаз\" ДП",38.11,9103,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 234",null,38.11,9103,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                 Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                         Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                 Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]