{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 236"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 236"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Відвід на Новий Розділ  Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5500000000000007},{"$f":"S11*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,{"$f":"S11/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,92.093599999999995,3.8967999999999998,0.96360000000000001,0.11260000000000001,0.1593,4.7999999999999996E-3,4.2900000000000001E-2,2.86E-2,2.07E-2,7.7000000000000002E-3,1.3287,1.3405,0.7319,{"$f":"P12*238.8459","v":8209.1335829999989},34.369999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5472222222222207},{"$f":"S12*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,{"$f":"S12/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,99.999800000000008]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":7946.7135926699993},33.271299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.2420277777777766},{"$f":"S13*238.8459","v":8821.3195092900005},36.933100000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.259194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7946.7135926699993,33.271299999999997,9.2420277777777766,8821.3195092900005,36.933100000000003,10.259194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7946.7135926699993,33.271299999999997,9.2420277777777766,8821.3195092900005,36.933100000000003,10.259194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7946.7135926699993,33.271299999999997,9.2420277777777766,8821.3195092900005,36.933100000000003,10.259194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7946.7135926699993,33.271299999999997,9.2420277777777766,8821.3195092900005,36.933100000000003,10.259194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,95.201599999999999,2.6475,0.84370000000000001,0.13439999999999999,0.13270000000000001,2E-3,2.63E-2,1.6500000000000001E-2,7.6E-3,7.3000000000000001E-3,0.73519999999999996,0.2452,0.70620000000000005,{"$f":"P18*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P18/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S18*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S18/3.6","v":10.616666666666665},11926,49.94,{"$f":"V18/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P19/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S19*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S19/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11926,49.94,{"$f":"V25/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[16,93.233599999999996,3.3229000000000002,0.85109999999999997,0.1074,0.14419999999999999,2.3E-3,3.7400000000000003E-2,2.5100000000000001E-2,1.9599999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,1.2190000000000001,1.0302,0.72230000000000005,{"$f":"P26*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P26/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S26*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S26/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P27/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S27*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S27/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.015699999999995,2.5291000000000001,0.69579999999999997,9.6199999999999994E-2,0.1108,2E-3,2.53E-2,1.6299999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,7.1000000000000004E-3,0.95540000000000003,0.53820000000000001,0.70720000000000005,{"$f":"P33*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,{"$f":"P33/3.6","v":9.4916666666666671},{"$f":"S33*238.8459","v":9045.0942329999998},37.869999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.519444444444444},11807,49.44,{"$f":"V33/3.6","v":13.733333333333333},null,null,null,null,null,99.99969999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,{"$f":"P34/3.6","v":9.4916666666666671},{"$f":"S34*238.8459","v":9045.0942329999998},37.869999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.519444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.4038629912448,34.14504441144372,9.4847345587343685,9038.2165071300897,37.841204337734453,10.51144564937068]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 236"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ДП \"Новороздільське НДХП \"Сірка\"",37.869999999999997,9044,10.52]
[null,"ТзОВ\"Енергія Новий Розділ\"",37.840000000000003,9038,10.51]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 236",null,37.840000000000003,9038,10.51]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                       Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                               Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]