{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 238"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 238"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \" Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7956.45850539},33.312100000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.2533611111111114},{"$f":"S11*238.8459","v":8831.3988062699991},36.975299999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.270916666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,98.668199999999999,0.25119999999999998,7.4200000000000002E-2,4.4600000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1E-3,1.7899999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,1.9E-2,8.9999999999999993E-3,0.66339999999999999,0.2349,0.67869999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":7959.2291178300002},33.323700000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.2565833333333334},{"$f":"S12*238.8459","v":8834.3843800199993},36.9878,{"$f":"S12/3.6","v":10.274388888888888},11768.48,49.272199999999998,{"$f":"V12/3.6","v":13.686722222222221},null,null,null,null,null,100.001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":7959.2291178300002},33.323700000000002,{"$f":"P13/3.6","v":9.2565833333333334},{"$f":"S13*238.8459","v":8834.3843800199993},36.9878,{"$f":"S13/3.6","v":10.274388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.2291178300002,33.323700000000002,9.2565833333333334,8834.3843800199993,36.9878,10.274388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.2291178300002,33.323700000000002,9.2565833333333334,8834.3843800199993,36.9878,10.274388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,98.662000000000006,0.252,7.3499999999999996E-2,4.4499999999999998E-2,1.21E-2,1E-3,1.7899999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,1.67E-2,8.3000000000000001E-3,0.66510000000000002,0.24379999999999999,0.67869999999999997,7957.3422352200005,33.315800000000003,9.2543888888888901,8832.3541898700005,36.979300000000002,10.272027777777778,11765.69,49.260599999999997,13.683499999999999,null,null,null,null,null,100.0009," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":7957.3422352200005},33.315800000000003,{"$f":"P17/3.6","v":9.2543888888888901},{"$f":"S17*238.8459","v":8832.3541898700005},36.979300000000002,{"$f":"S17/3.6","v":10.272027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.3422352200005,33.315800000000003,9.2543888888888901,8832.3541898700005,36.979300000000002,10.272027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.3422352200005,33.315800000000003,9.2543888888888901,8832.3541898700005,36.979300000000002,10.272027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.3422352200005,33.315800000000003,9.2543888888888901,8832.3541898700005,36.979300000000002,10.272027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.3422352200005,33.315800000000003,9.2543888888888901,8832.3541898700005,36.979300000000002,10.272027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.3422352200005,33.315800000000003,9.2543888888888901,8832.3541898700005,36.979300000000002,10.272027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,98.635199999999998,0.26319999999999999,7.7100000000000002E-2,4.9200000000000001E-2,1.29E-2,1E-3,1.9800000000000002E-2,4.4999999999999997E-3,1.17E-2,8.6999999999999994E-3,0.66979999999999995,0.24779999999999999,0.67889999999999995,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,11764.76,49.256700000000002,13.682416666666667,null,null,null,null,null,100.0009," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":7957.8438116100006},33.317900000000002,{"$f":"P24/3.6","v":9.2549722222222233},{"$f":"S24*238.8459","v":8832.8557662599997},36.981400000000001,{"$f":"S24/3.6","v":10.272611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.8438116100006,33.317900000000002,9.2549722222222233,8832.8557662599997,36.981400000000001,10.272611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,98.679000000000002,0.24579999999999999,7.0400000000000004E-2,4.07E-2,1.0999999999999999E-2,1E-3,1.5900000000000001E-2,3.3999999999999998E-3,1.12E-2,8.6E-3,0.66879999999999995,0.245,0.6784,7952.9474706600004,33.297400000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.2492777777777793},8827.6250410499997,36.959499999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.266527777777776},11762.37,49.246699999999997,13.679638888888888,null,null,"відсут","відсут","відсут",100.00080000000003," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":7952.9474706600004},33.297400000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.2492777777777793},{"$f":"S32*238.8459","v":8827.6250410499997},36.959499999999998,{"$f":"S32/3.6","v":10.266527777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.9474706600004,33.297400000000003,9.2492777777777793,8827.6250410499997,36.959499999999998,10.266527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.9474706600004,33.297400000000003,9.2492777777777793,8827.6250410499997,36.959499999999998,10.266527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.9474706600004,33.297400000000003,9.2492777777777793,8827.6250410499997,36.959499999999998,10.266527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.9474706600004,33.297400000000003,9.2492777777777793,8827.6250410499997,36.959499999999998,10.266527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.9474706600004,33.297400000000003,9.2492777777777793,8827.6250410499997,36.959499999999998,10.266527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.9474706600004,33.297400000000003,9.2492777777777793,8827.6250410499997,36.959499999999998,10.266527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.7288807493414,33.313232007538495,9.2536755576495864,8831.6826440975001,36.976488372199391,10.27124677005539]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 238"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Судова Вишня",36.979999999999997,8832,10.27]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 238",null,36.979999999999997,8832,10.27]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                       Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                               Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]