{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 242"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 242"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Від ДКС Комарно з.н. №2 Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8032.1248865100006},33.628900000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.3413611111111106},{"$f":"S11*238.8459","v":8910.7672988400009},37.307600000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.363222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,97.363699999999994,0.42699999999999999,0.2777,0.12770000000000001,0.10879999999999999,1E-3,8.1100000000000005E-2,3.3399999999999999E-2,9.01E-2,8.6999999999999994E-3,1.173,0.3085,0.69289999999999996,{"$f":"P12*238.8459","v":8026.5597770400009},33.605600000000003,9.334888888888889,{"$f":"S12*238.8459","v":8904.7722667500002},37.282499999999999,10.356249999999999,11683.6,48.916899999999998,{"$f":"V12/3.6","v":13.588027777777777},null,null,"відсут","відсут","відсут",100.00070000000002]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8026.5597770400009},33.605600000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.334888888888889},{"$f":"S13*238.8459","v":8904.7722667500002},37.282499999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.356249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.5597770400009,33.605600000000003,9.334888888888889,8904.7722667500002,37.282499999999999,10.356249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.5597770400009,33.605600000000003,9.334888888888889,8904.7722667500002,37.282499999999999,10.356249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,97.403800000000004,0.42370000000000002,0.27039999999999997,0.1231,0.10340000000000001,1E-3,7.6899999999999996E-2,3.1600000000000003E-2,7.2300000000000003E-2,8.9999999999999993E-3,1.1783999999999999,0.30719999999999997,0.69199999999999995,8016.2655187500004,33.5625,9.3229166666666661,8893.7137015799999,37.236199999999997,10.343388888888887,11733.28,49.124899999999997,13.645805555555555,null,null,null,null,null,100.00079999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8016.2655187500004},33.5625,{"$f":"P17/3.6","v":9.3229166666666661},{"$f":"S17*238.8459","v":8893.7137015799999},37.236199999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.343388888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.2655187500004,33.5625,9.3229166666666661,8893.7137015799999,37.236199999999997,10.343388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.2655187500004,33.5625,9.3229166666666661,8893.7137015799999,37.236199999999997,10.343388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.2655187500004,33.5625,9.3229166666666661,8893.7137015799999,37.236199999999997,10.343388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.2655187500004,33.5625,9.3229166666666661,8893.7137015799999,37.236199999999997,10.343388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.2655187500004,33.5625,9.3229166666666661,8893.7137015799999,37.236199999999997,10.343388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,97.5107,0.40460000000000002,0.2361,0.1114,9.0300000000000005E-2,1E-3,7.3599999999999999E-2,2.93E-2,7.4200000000000002E-2,8.3999999999999995E-3,1.1438999999999999,0.31730000000000003,0.69089999999999996,8007.4759896300002,33.525700000000001,9.3126944444444444,8884.3748268899999,37.197099999999999,10.332527777777777,11730.13,49.111699999999999,13.642138888888889,null,null,null,null,null,100.00080000000001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8007.4759896300002},33.525700000000001,{"$f":"P24/3.6","v":9.3126944444444444},{"$f":"S24*238.8459","v":8884.3748268899999},37.197099999999999,{"$f":"S24/3.6","v":10.332527777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8007.4759896300002,33.525700000000001,9.3126944444444444,8884.3748268899999,37.197099999999999,10.332527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8007.4759896300002,33.525700000000001,9.3126944444444444,8884.3748268899999,37.197099999999999,10.332527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8007.4759896300002,33.525700000000001,9.3126944444444444,8884.3748268899999,37.197099999999999,10.332527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8007.4759896300002,33.525700000000001,9.3126944444444444,8884.3748268899999,37.197099999999999,10.332527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8007.4759896300002,33.525700000000001,9.3126944444444444,8884.3748268899999,37.197099999999999,10.332527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,97.451099999999997,0.42309999999999998,0.26740000000000003,0.1178,0.1024,1E-3,8.0299999999999996E-2,3.5400000000000001E-2,0.1087,8.3000000000000001E-3,1.1161000000000001,0.2893,0.69259999999999999,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,11754.16,49.212299999999999,13.670083333333332,null,null,null,null,null,100.0009,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8034.1789612500006},33.637500000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.34375},{"$f":"S31*238.8459","v":8913.1557578399988},37.317599999999999,{"$f":"S31/3.6","v":10.366},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.1789612500006,33.637500000000003,9.34375,8913.1557578399988,37.317599999999999,10.366,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8022.2095310422474,33.587386390313782,9.329829552864938,8900.1920407363104,37.263323509996638,10.35092319722129]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 242"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Комарно",37.26,8900,10.35]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 242",null,37.26,8900,10.35]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                        Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                               Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]