{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 243"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 243"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8198.0033640599995},34.323399999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5342777777777776},{"$f":"S11*238.8459","v":9084.6948832199996},38.035800000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.5655},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,92.95,3.2667000000000002,0.84770000000000001,0.11840000000000001,0.15629999999999999,2E-3,5.3600000000000002E-2,3.4700000000000002E-2,5.2400000000000002E-2,9.2999999999999992E-3,1.3903000000000001,1.1186,0.7258,{"$f":"P12*238.8459","v":8182.6216881},34.259,9.5163888888888888,{"$f":"S12*238.8459","v":9068.6922079200012},37.968800000000002,10.546888888888889,11681.98,48.9101,{"$f":"V12/3.6","v":13.586138888888888},null,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8182.6216881},34.259,{"$f":"P13/3.6","v":9.5163888888888888},{"$f":"S13*238.8459","v":9068.6922079200012},37.968800000000002,{"$f":"S13/3.6","v":10.546888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6216881,34.259,9.5163888888888888,9068.6922079200012,37.968800000000002,10.546888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6216881,34.259,9.5163888888888888,9068.6922079200012,37.968800000000002,10.546888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6216881,34.259,9.5163888888888888,9068.6922079200012,37.968800000000002,10.546888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6216881,34.259,9.5163888888888888,9068.6922079200012,37.968800000000002,10.546888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,92.879900000000006,3.3193000000000001,0.87509999999999999,0.122,0.16209999999999999,2E-3,5.8000000000000003E-2,3.7600000000000001E-2,6.93E-2,5.7999999999999996E-3,1.3433999999999999,1.1254999999999999,0.72709999999999997,{"$f":"P18*238.8459","v":8201.5621679699998},34.338299999999997,{"$f":"P18/3.6","v":9.5384166666666648},{"$f":"S18*238.8459","v":9089.1374169600003},38.054400000000001,{"$f":"S18/3.6","v":10.570666666666666},11697.91,48.9788,{"$f":"V18/3.6","v":13.605222222222222},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8201.5621679699998},34.338299999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.5384166666666648},{"$f":"S19*238.8459","v":9089.1374169600003},38.054400000000001,{"$f":"S19/3.6","v":10.570666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.5621679699998,34.338299999999997,9.5384166666666648,9089.1374169600003,38.054400000000001,10.570666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.5621679699998,34.338299999999997,9.5384166666666648,9089.1374169600003,38.054400000000001,10.570666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.5621679699998,34.338299999999997,9.5384166666666648,9089.1374169600003,38.054400000000001,10.570666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.5621679699998,34.338299999999997,9.5384166666666648,9089.1374169600003,38.054400000000001,10.570666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,93.170699999999997,3.1661999999999999,0.8165,0.1137,0.15060000000000001,2E-3,5.1999999999999998E-2,3.3300000000000003E-2,5.11E-2,9.5999999999999992E-3,1.3505,1.0838000000000001,0.72399999999999998,{"$f":"P24*238.8459","v":8175.3130035599997},34.228400000000001,{"$f":"P24/3.6","v":9.5078888888888891},{"$f":"S24*238.8459","v":9061.0969083},37.936999999999998,{"$f":"S24/3.6","v":10.538055555555555},11687.11,48.931600000000003,{"$f":"V24/3.6","v":13.592111111111112},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8175.3130035599997},34.228400000000001,{"$f":"P25/3.6","v":9.5078888888888891},{"$f":"S25*238.8459","v":9061.0969083},37.936999999999998,{"$f":"S25/3.6","v":10.538055555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3130035599997,34.228400000000001,9.5078888888888891,9061.0969083,37.936999999999998,10.538055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3130035599997,34.228400000000001,9.5078888888888891,9061.0969083,37.936999999999998,10.538055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3130035599997,34.228400000000001,9.5078888888888891,9061.0969083,37.936999999999998,10.538055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3130035599997,34.228400000000001,9.5078888888888891,9061.0969083,37.936999999999998,10.538055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3130035599997,34.228400000000001,9.5078888888888891,9061.0969083,37.936999999999998,10.538055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3130035599997,34.228400000000001,9.5078888888888891,9061.0969083,37.936999999999998,10.538055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.525599999999997,1.5142,0.4889,0.10390000000000001,9.9699999999999997E-2,1E-3,4.0599999999999997E-2,2.18E-2,3.2099999999999997E-2,8.0999999999999996E-3,0.87229999999999996,0.29189999999999999,0.6966,{"$f":"P32*238.8459","v":8109.6303810600002},33.953400000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.4314999999999998},{"$f":"S32*238.8459","v":8994.6977480999994},37.658999999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.460833333333333},11827.15,49.517899999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.754972222222221},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8109.6303810600002},33.953400000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.4314999999999998},{"$f":"S33*238.8459","v":8994.6977480999994},37.658999999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.460833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.6303810600002,33.953400000000002,9.4314999999999998,8994.6977480999994,37.658999999999999,10.460833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.6303810600002,33.953400000000002,9.4314999999999998,8994.6977480999994,37.658999999999999,10.460833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.6303810600002,33.953400000000002,9.4314999999999998,8994.6977480999994,37.658999999999999,10.460833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.6303810600002,33.953400000000002,9.4314999999999998,8994.6977480999994,37.658999999999999,10.460833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.6303810600002,33.953400000000002,9.4314999999999998,8994.6977480999994,37.658999999999999,10.460833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.241811285221,34.215541532365513,9.5043170923237525,9058.4726076339721,37.926012578126624,10.535003493924062]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 243"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Великий Любінь",37.93,9058,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 243",null,37.93,9058,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                            Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                    Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]