{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 244"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 244"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8195.35217457},34.3123,{"$f":"P11/3.6","v":9.531194444444445},{"$f":"S11*238.8459","v":9082.2825396299995},38.025700000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.562694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,93.142399999999995,3.1979000000000002,0.82509999999999994,0.1139,0.155,2.0999999999999999E-3,5.2999999999999999E-2,3.6700000000000003E-2,5.7599999999999998E-2,8.3000000000000001E-3,1.2807999999999999,1.1273,0.7248,{"$f":"P12*238.8459","v":8184.5324553000009},34.267000000000003,9.5186111111111114,{"$f":"S12*238.8459","v":9071.0567823300007},37.978700000000003,10.549638888888889,11693.37,48.957799999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.599388888888889},null,null,null,null,null,100.0001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8184.5324553000009},34.267000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5186111111111114},{"$f":"S13*238.8459","v":9071.0567823300007},37.978700000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.549638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.5324553000009,34.267000000000003,9.5186111111111114,9071.0567823300007,37.978700000000003,10.549638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.5324553000009,34.267000000000003,9.5186111111111114,9071.0567823300007,37.978700000000003,10.549638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.5324553000009,34.267000000000003,9.5186111111111114,9071.0567823300007,37.978700000000003,10.549638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.5324553000009,34.267000000000003,9.5186111111111114,9071.0567823300007,37.978700000000003,10.549638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.5324553000009,34.267000000000003,9.5186111111111114,9071.0567823300007,37.978700000000003,10.549638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.212100000000007,3.1396000000000002,0.81910000000000005,0.1195,0.1552,1.9E-3,6.08E-2,3.8399999999999997E-2,6.7199999999999996E-2,8.6E-3,1.2931999999999999,1.0844,0.72460000000000002,{"$f":"P19*238.8459","v":8188.9033352699998},34.285299999999999,{"$f":"P19/3.6","v":9.5236944444444447},{"$f":"S19*238.8459","v":9075.8337003300003},37.998699999999999,{"$f":"S19/3.6","v":10.555194444444444},11701.51,48.991900000000001,{"$f":"V19/3.6","v":13.608861111111111},null,null,"відсут","відсут","відсут",100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8188.9033352699998},34.285299999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.5236944444444447},{"$f":"S20*238.8459","v":9075.8337003300003},37.998699999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.555194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.9033352699998,34.285299999999999,9.5236944444444447,9075.8337003300003,37.998699999999999,10.555194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.9033352699998,34.285299999999999,9.5236944444444447,9075.8337003300003,37.998699999999999,10.555194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.095600000000005,3.2854000000000001,0.8508,0.11559999999999999,0.15529999999999999,2.3999999999999998E-3,5.0700000000000002E-2,3.5900000000000001E-2,5.7200000000000001E-2,6.4000000000000003E-3,1.2504999999999999,1.0942000000000001,0.72499999999999998,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,11710.4,49.0291,13.619194444444444,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P24/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S24*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S24/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.312200000000004,1.7246999999999999,0.53420000000000001,9.8100000000000007E-2,9.6699999999999994E-2,1.1000000000000001E-3,3.6799999999999999E-2,2.12E-2,4.2000000000000003E-2,7.6E-3,0.82730000000000004,0.29820000000000002,0.69259999999999999,8131.9385881199996,34.046799999999998,9.4574444444444428,9018.7256456399991,37.759599999999999,10.488777777777777,11844.73,49.591500000000003,13.775416666666667,null,null,null,null,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8132.7028949999994},34.049999999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.4583333333333321},{"$f":"S31*238.8459","v":9018.8211840000004},37.76,{"$f":"S31/3.6","v":10.488888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.7028949999994,34.049999999999997,9.4583333333333321,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4760391817381,34.229082597531466,9.5080784993142959,9062.4906801460202,37.942835443882522,10.539676512189592]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 244"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Городок",37.94,9062,10.54]
[null,"ГРС Городок \"Керамбут\"",37.94,9061,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 244",null,37.94,9062,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                       Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                               Іваненко О.С.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]