{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт ","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт ","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,26],[47,1,47,26],[49,1,49,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №619"]
["Філія \"УМГ\"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Миколаївським ЛВУМГ    та прийнятого   ПАТ \"Миколаївгаз\",  ТОВ \"МГЗ\",   ТОВ \"Сандора\",   РВУ \"Харківавтогаз\",                       ДП НВКГ \"Зоря-Машпроект\",   УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\" ПВВГ Ряснопіль"]
["Миколаївське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 619"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  ШДО-ШДКРі",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.120199999999997,2.0687000000000002,0.63800000000000001,9.9099999999999994E-2,0.1028,1.5E-3,2.0199999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,1.7500000000000002E-2,9.5999999999999992E-3,0.74729999999999996,0.15959999999999999,0.6986,8169,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,11898,49.81,13.836111111111112,-22.5,-14.5,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000002}]
[2,96.123000000000005,2.0649000000000002,0.63019999999999998,9.8500000000000004E-2,0.1018,1.6000000000000001E-3,0.02,1.52E-2,1.7399999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.76170000000000004,0.1608,0.69850000000000001,8166,34.19,9.4972222222222218,9056,37.92,10.533333333333333,11895,49.8,13.833333333333332,-21.4,-14.4,null,null,null,99.999899999999982]
[3,96.208299999999994,2.0125999999999999,0.61760000000000004,9.6100000000000005E-2,9.9000000000000005E-2,1.5E-3,1.9199999999999998E-2,1.4500000000000001E-2,1.6299999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,0.75039999999999996,0.15640000000000001,0.69779999999999998,8161,34.17,9.4916666666666671,9050,37.89,10.525,11893,49.79,13.830555555555556,-20.8,-13.6,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.340199999999996,1.9417,0.59450000000000003,9.3600000000000003E-2,9.4899999999999998E-2,1.4E-3,1.8100000000000002E-2,1.38E-2,1.43E-2,8.8000000000000005E-3,0.72860000000000003,0.15029999999999999,0.69669999999999999,8153,34.14,9.4833333333333325,9042,37.86,10.516666666666666,11892,49.79,13.830555555555556,null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,96.370599999999996,1.9057999999999999,0.57840000000000003,9.0899999999999995E-2,9.3399999999999997E-2,1.2999999999999999E-3,1.7899999999999999E-2,1.37E-2,1.44E-2,8.6999999999999994E-3,0.75670000000000004,0.1482,0.69630000000000003,8146,34.11,9.4749999999999996,9035,37.83,10.508333333333333,11885,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,96.378299999999996,1.9011,0.57440000000000002,9.1399999999999995E-2,9.1700000000000004E-2,1.4E-3,1.77E-2,1.2999999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,6.4000000000000003E-3,0.76239999999999997,0.1497,0.69620000000000004,8144,34.1,9.4722222222222232,9032,37.82,10.505555555555555,11883,49.75,13.819444444444445,-21.4,-14.1,null,null,null,100,"ОК"]
[7,96.339600000000004,1.9384999999999999,0.58689999999999998,9.2799999999999994E-2,9.2600000000000002E-2,1.4E-3,1.7500000000000002E-2,1.2999999999999999E-2,1.21E-2,7.7999999999999996E-3,0.74829999999999997,0.14940000000000001,0.69650000000000001,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9038,37.840000000000003,10.511111111111111,11888,49.77,13.825000000000001,-21.5,-13.7,null,null,null,99.999900000000025," "]
[8,96.375500000000002,1.9275,0.57999999999999996,9.2100000000000001E-2,9.1300000000000006E-2,1.4E-3,1.7100000000000001E-2,1.26E-2,1.18E-2,7.7000000000000002E-3,0.73929999999999996,0.14380000000000001,0.69620000000000004,8148,34.11,9.4749999999999996,9037,37.840000000000003,10.511111111111111,11889,49.78,13.827777777777778,-21.9,-14.8,"< 0,1",6.9999999999999999E-4,null,100.0001," "]
[9,96.116100000000003,2.0741000000000001,0.61770000000000003,9.4299999999999995E-2,9.6000000000000002E-2,1.4E-3,1.8100000000000002E-2,1.38E-2,1.34E-2,5.1999999999999998E-3,0.80010000000000003,0.14979999999999999,0.69810000000000005,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9049,37.880000000000003,10.522222222222222,11888,49.77,13.825000000000001,-21.6,-14.7,null,null,"відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[10,94.548199999999994,3.0074999999999998,0.83909999999999996,0.1043,0.11899999999999999,1.4E-3,2.23E-2,1.8100000000000002E-2,2.2599999999999999E-2,9.1999999999999998E-3,1.1252,0.1832,0.70930000000000004,8227,34.450000000000003,9.5694444444444446,9121,38.19,10.608333333333333,11888,49.77,13.825000000000001,-21.8,-14.8,null,null,null,100.0001," "]
[11,94.903499999999994,2.698,0.74629999999999996,9.5299999999999996E-2,0.10630000000000001,1.2999999999999999E-3,2.0799999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,2.4E-2,9.4999999999999998E-3,1.1720999999999999,0.2059,0.70650000000000002,8186,34.270000000000003,9.5194444444444457,9076,38,10.555555555555555,11854,49.63,13.786111111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,95.113900000000001,2.4889999999999999,0.68840000000000001,9.1300000000000006E-2,0.10340000000000001,1.2999999999999999E-3,2.1000000000000001E-2,1.67E-2,2.53E-2,9.4999999999999998E-3,1.2101,0.23,0.70489999999999997,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,11830,49.53,13.758333333333333,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,95.561499999999995,2.2713000000000001,0.64949999999999997,9.1700000000000004E-2,9.8900000000000002E-2,1.4E-3,1.9800000000000002E-2,1.55E-2,2.1499999999999998E-2,9.1000000000000004E-3,1.0513999999999999,0.20830000000000001,0.70189999999999997,8154,34.14,9.4833333333333325,9042,37.86,10.516666666666666,11847,49.6,13.777777777777779,-22.3,-13.5,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,96.037599999999998,2.0647000000000002,0.60399999999999998,8.9700000000000002E-2,9.1700000000000004E-2,1.4E-3,1.7399999999999999E-2,1.35E-2,1.54E-2,6.0000000000000001E-3,0.88490000000000002,0.17369999999999999,0.69850000000000001,8147,34.11,9.4749999999999996,9035,37.83,10.508333333333333,11867,49.69,13.802777777777777,-21.6,-13.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,96.0595,2.0463,0.58919999999999995,8.8200000000000001E-2,9.0300000000000005E-2,1.2999999999999999E-3,1.7500000000000002E-2,1.3299999999999999E-2,1.4500000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.90400000000000003,0.17080000000000001,0.69820000000000004,8142,34.090000000000003,9.469444444444445,9029,37.799999999999997,10.499999999999998,11863,49.67,13.797222222222222,-22.1,-14,null,null,null,100,"ОК"]
[16,95.722200000000001,2.2208999999999999,0.62580000000000002,8.7300000000000003E-2,9.2399999999999996E-2,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.4200000000000001E-2,1.6899999999999998E-2,5.7000000000000002E-3,1.0105999999999999,0.18459999999999999,0.70040000000000002,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037,37.840000000000003,10.511111111111111,11853,49.63,13.786111111111111,-21.9,-13.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,94.962999999999994,2.7534999999999998,0.77910000000000001,9.9400000000000002E-2,0.1123,1.5E-3,2.1999999999999999E-2,1.8100000000000002E-2,2.3099999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,1.0401,0.18090000000000001,0.70640000000000003,8209,34.369999999999997,9.5472222222222207,9101,38.1,10.583333333333334,11887,49.77,13.825000000000001,-22.3,-14.1,null,null,null,100,"ОК"]
[18,95.102800000000002,2.6446000000000001,0.74619999999999997,9.8199999999999996E-2,0.1081,1.5E-3,2.1299999999999999E-2,1.7399999999999999E-2,2.53E-2,7.4999999999999997E-3,1.0525,0.17460000000000001,0.70530000000000004,8197,34.32,9.5333333333333332,9088,38.049999999999997,10.569444444444443,11879,49.73,13.813888888888888,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,95.189599999999999,2.6019000000000001,0.72509999999999997,9.64E-2,0.1048,1.4E-3,2.0400000000000001E-2,1.6500000000000001E-2,2.4E-2,7.3000000000000001E-3,1.0409999999999999,0.17150000000000001,0.70450000000000002,8191,34.29,9.5250000000000004,9082,38.020000000000003,10.561111111111112,11877,49.73,13.813888888888888,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[20,95.293400000000005,2.6013999999999999,0.71289999999999998,9.1999999999999998E-2,9.7199999999999995E-2,1.4E-3,1.9E-2,1.47E-2,1.8800000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,0.98040000000000005,0.16089999999999999,0.70350000000000001,8190,34.29,9.5250000000000004,9082,38.020000000000003,10.561111111111112,11885,49.76,13.822222222222221,-22.1,-13.9,null,null,null,99.999900000000025,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.710400000000007,2.3525,0.67759999999999998,9.6699999999999994E-2,9.9099999999999994E-2,1.5E-3,1.8599999999999998E-2,1.3899999999999999E-2,1.66E-2,7.6E-3,0.84019999999999995,0.1653,0.70099999999999996,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11894,49.8,13.833333333333332,-21.1,-13.5,"< 0,1",8.0000000000000004E-4,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,96.120800000000003,2.0903999999999998,0.61480000000000001,9.3100000000000002E-2,9.4E-2,1.4E-3,1.7899999999999999E-2,1.34E-2,1.44E-2,8.0000000000000002E-3,0.77690000000000003,0.155,0.69810000000000005,8160,34.17,9.4916666666666671,9050,37.89,10.525,11890,49.78,13.827777777777778,-19.8,-13.6,null,null,"відсутні",100.0001," "]
[23,96.178600000000003,2.0373000000000001,0.5907,8.8200000000000001E-2,8.9099999999999999E-2,1.2999999999999999E-3,1.67E-2,1.26E-2,1.3100000000000001E-2,7.7999999999999996E-3,0.81410000000000005,0.15049999999999999,0.69740000000000002,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9038,37.840000000000003,10.511111111111111,11880,49.74,13.816666666666666,-20.7,-14,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.352900000000005,1.9456,0.57010000000000005,8.6999999999999994E-2,8.6900000000000005E-2,1.4E-3,1.61E-2,1.2E-2,1.2E-2,7.9000000000000008E-3,0.75929999999999997,0.1489,0.69620000000000004,8145,34.1,9.4722222222222232,9033,37.82,10.505555555555555,11883,49.75,13.819444444444445,-20.8,-13.5,null,null,null,100.0001," "]
[25,96.332999999999998,1.9534,0.56130000000000002,8.6699999999999999E-2,8.7599999999999997E-2,1.4E-3,1.61E-2,1.21E-2,1.2699999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,0.7782,0.1502,0.69620000000000004,8142,34.090000000000003,9.469444444444445,9031,37.81,10.502777777777778,11880,49.74,13.816666666666666,null,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[26,96.191500000000005,2.0379999999999998,0.58960000000000001,9.3100000000000002E-2,9.5299999999999996E-2,1.6000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.38E-2,1.5299999999999999E-2,7.4000000000000003E-3,0.77880000000000005,0.15740000000000001,0.6976,8154,34.14,9.4833333333333325,9043,37.86,10.516666666666666,11887,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[27,96.161799999999999,2.0630000000000002,0.61050000000000004,9.5299999999999996E-2,9.6699999999999994E-2,1.6999999999999999E-3,1.8800000000000001E-2,1.41E-2,1.55E-2,8.0000000000000002E-3,0.75409999999999999,0.1605,0.69799999999999995,8161,34.17,9.4916666666666671,9052,37.9,10.527777777777777,11892,49.79,13.830555555555556,-20.7,-13.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,96.183300000000003,2.0512999999999999,0.61809999999999998,9.6500000000000002E-2,9.8100000000000007E-2,1.6000000000000001E-3,1.8800000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,0.73470000000000002,0.16059999999999999,0.69789999999999996,8163,34.18,9.4944444444444436,9053,37.9,10.527777777777777,11896,49.81,13.836111111111112,-20.100000000000001,-13.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":0}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.8333813447152,34.19,9.5,9054,37.909999999999997,10.53]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Миколаївського ЛВУМГ                                                                                                           Литвинюк В.З.                                                     01.03.2017р.                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                            Бартальова С.В.                                                    01.03.2017р.                                                                                                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                  Бартальов Е.Ю.                                                      01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[59,0,59,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу   №  619"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Миколаївська область","ГРС-1м. Миколаїв  вихід \"місто\"",37.909999999999997,9054.5562459998491,10.53]
[null,"ГРС-1м. Миколаїв вихід \"Океан\"",37.909999999999997,9054.3640888438476,10.53]
[null,"ГРС-2м. Миколаїв вихід \"місто\"",37.909999999999997,9054.4374858941446,10.53]
[null,"ГРС МГЗ   вихід Галицинівка",37.909999999999997,9054.5433577632011,10.53]
[null,"ГРС с.Володимирівка",37.909999999999997,9054.5096669754894,10.53]
[null,"ГРС с. Новоукраїнка",37.909999999999997,9054.5209824296235,10.53]
[null,"ГРС м. Березнігувате",37.909999999999997,9054.4867376147758,10.53]
[null,"ГРС с. Новосевастополь",37.909999999999997,9054.4465643761978,10.53]
[null,"ГРС с. Новоіванівка",37.909999999999997,9054.5055281803907,10.53]
[null,"ГРС м. Баштанка",37.909999999999997,9054.3794066351275,10.53]
[null,"ГРС м. Н.Буг",37.909999999999997,9054.4943502035603,10.53]
[null,"ГРС с. Лоцкіне",37.909999999999997,9054.5780640844587,10.53]
[null,"ГРС с.Новоєгорівка",37.909999999999997,9054.5479966622479,10.53]
[null,"ГРС с. Мар'ївка",37.909999999999997,9054.6251820727393,10.53]
[null,"ГРС с. Грейгове",37.909999999999997,9054.5671031152251,10.53]
[null,"ГРС с. Горохівка",37.909999999999997,9054.6065104899408,10.53]
[null,"ГРС с. Новомиколаївка",37.909999999999997,9054.5071342048905,10.53]
[null,"ГРС с. Прибузьке",37.909999999999997,9054.549862902928,10.53]
[null,"ГРС с. Інгулка",37.909999999999997,9054.5488528218229,10.53]
[null,"ГРС с. Персадівка",37.909999999999997,9054.53558071923,10.53]
[null,"ГРС м. Снігурівка",37.909999999999997,9054.5237601905865,10.53]
[null,"ГРС смт. Казанка",37.909999999999997,9054.5243670686214,10.53]
[null,"ГРС с. Николо Гулак",37.909999999999997,9054.5471226436348,10.53]
[null,"ГРС  Крива Балка",37.909999999999997,9054.4432328886724,10.53]
[null,"ГРС смт  Ольшанське                          вихід  село",37.909999999999997,9054.4997602489439,10.53]
[null,"ГРС смт  Ольшанське                  вихід  ОЦЗ",37.909999999999997,9054.8732327373746,10.53]
[null,"ГРС  с. Кандибіно",37.909999999999997,9054.4577002154238,10.53]
[null,"ГРС  с Гур’ївка",37.909999999999997,9054.5286098690303,10.53]
[null,"ГРС с.Себіно",37.909999999999997,9054.5321994840015,10.53]
[null,"ГРС м. Нова Одеса",37.909999999999997,9054.6190408022394,10.53]
[null,"ГРС с. Підлісне",37.909999999999997,9054.6112641851578,10.53]
[null,"ГРС смт Єланець",37.909999999999997,9054.5297029414014,10.53]
[null,"ГРС  с. Веселий Поділ",37.909999999999997,9054.4455586915828,10.53]
[null,"ГРС с. Щербані",37.909999999999997,9054.7659466488694,10.53]
[null,"ГРС с. Дорошівка",37.909999999999997,9054.4677418265783,10.53]
[null,"ГРС м. Вознесенськ",37.909999999999997,9055.0319437382695,10.53]
[null,"ГРС с. Кам’янка",37.909999999999997,9054.5550293227861,10.53]
[null,"ГРС с. Рівне",37.909999999999997,9054.4593407442826,10.53]
[null,"ГРС м. Очаків вихід  \"місто\"",37.909999999999997,9054.4798275903468,10.53]
[null,"ГРСс. Ульянівка",37.909999999999997,9054.3859364136133,10.53]
[null,"ГРС с. Червоне Поле",37.909999999999997,9054.5027081774224,10.53]
[null,"ГРС с. Широкий Лан",37.909999999999997,9054.3125934764939,10.53]
[null,"ГРС с. Олексіївка",37.909999999999997,9054.2693447073343,10.53]
[null,"ГРС с. Веселинове",37.909999999999997,9054.3129737346626,10.53]
[null,"ГРС с. Березанка",37.909999999999997,9054.5159746123172,10.53]
[null,"ГРС с. Дмитріївка",37.909999999999997,9054.6696252908805,10.53]
[null,"ГРС с. Кубряки",37.909999999999997,9053.8239381539461,10.53]
[null,"ПВВГ Ряснопіль",37.909999999999997,9054.5127557548003,10.53]
[null,"ДПНВКГ \"Зоря-Машпроект\"",37.909999999999997,9053.4748285792484,10.53]
[null,"АГНКС-1 м. Миколаїв",37.909999999999997,9054.2012974264653,10.53]
[null,"АГНКС-2 м. Миколаїв",37.909999999999997,9053.1453322994003,10.53]
[null,"ТОВ \"МГЗ\"",37.909999999999997,9054.0960741316958,10.53]
[null,"ТОВ \"Сандора\"",37.909999999999997,9053.6482692520985,10.53]
[null,"АГНКС-1 м.Нова Одеса",37.909999999999997,9053.617073690024,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 619",null,37.909999999999997,9054.4624756293742,10.53]
[]
[]
[]
["Головний інженер Миколаївського ЛВУМГ                                Литвинюк В.З.                                                                  01.03.2017р.                                                                            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                        Бартальова С.В.                                                              01.03.2017 р.                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                            Бартальов Е.Ю.                                                                 01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]