{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №100"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №100"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$39+$N$39","v":0}]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$39+$N$39","v":0},{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$39+$N$39","v":0},{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",{"$f":"SUM(B19:M19)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B21:M21)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B22:M22)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.2141228399996,34.6676,9.6298888888888889,9175.0741717800011,38.414200000000001,10.670611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B25:M25)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[16,92.966300000000004,3.7746,0.88739999999999997,0.12870000000000001,0.18379999999999999,5.0000000000000001E-3,5.2200000000000003E-2,4.3200000000000002E-2,7.4399999999999994E-2,3.2000000000000002E-3,1.585,0.29620000000000002,0.72219999999999995,8286.0658473900003,34.692100000000003,9.636694444444446,9181.4752419000015,38.441000000000003,10.678055555555556,11856.699307379986,49.643999999999998,13.79,-19.100000000000001,-21.5,null,null,null,{"$f":"SUM(B26:M26)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286.0658473900003,34.692100000000003,9.636694444444446,9181.4752419000015,38.441000000000003,10.678055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B27:M27)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286.0658473900003,34.692100000000003,9.636694444444446,9181.4752419000015,38.441000000000003,10.678055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B28:M28)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286.0658473900003,34.692100000000003,9.636694444444446,9181.4752419000015,38.441000000000003,10.678055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B29:M29)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286.0658473900003,34.692100000000003,9.636694444444446,9181.4752419000015,38.441000000000003,10.678055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$39+$N$39","v":0},{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286.0658473900003,34.692100000000003,9.636694444444446,9181.4752419000015,38.441000000000003,10.678055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[22,93.141599999999997,3.6913999999999998,0.86599999999999999,0.1263,0.17960000000000001,4.7999999999999996E-3,5.1499999999999997E-2,4.2599999999999999E-2,7.2700000000000001E-2,1.8E-3,1.5244,0.29730000000000001,0.72089999999999999,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,11860.042990207787,49.658000000000001,13.793888888888889,-19.600000000000001,-23.3,null,null,null,{"$f":"SUM(B32:M32)+$K$39+$N$39","v":100},"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B33:M33)+$K$39+$N$39","v":0},{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B34:M34)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B35:M35)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B36:M36)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B37:M37)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.9306605399997,34.6706,9.6307222222222215,9176.1489783300003,38.418700000000001,10.671861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$39+$N$39","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.5236365262972,34.673082671824389,9.6314118532845505,9176.5650925601676,38.420442187034268,10.672345051953963]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.02.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 28.02.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.02.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,100]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гряково",38.420442187034268,9176.5650925601676,10.672345051953963]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №100",null,38.420442187034268,9176.5650925601676,10.672345051953963]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]